СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.	УТВЕРЖДЕН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-02-02

Капитальный ремонт системы отопления, теплового узла

Основание: проект
Сметная стоимость 2 934 293.53 руб.
Средства на оплату труда 400105.89 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	
Демонтажные работы	
1	ФЕРр 65-14-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопровода	21.9	391.01
371.91	6.54
0	12.56	89.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.49	128 674.65	124 941.68	2 222.87
0	1 510.1	43.6
0	954.84
0	
		НР ( 78 713.26 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 124 941.68
СП ( 49 976.67 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 124 941.68												
2	ФЕРр 65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м трубопровода	0.15	603.66
557.01	16.32
0	30.33	89.67.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.51	1 344.74	1 281.68	37.99
0	25.07	65.3
0	9.8
0	
		НР ( 807.46 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 1 281.68
СП ( 512.67 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 1 281.68												
3	ФЕРр 65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
100 шт.	2.24	935.72
865.7	70.02
30.24	0	89.94.Ф Демонтаж нагревательных приборов
Кзп=15.34
Кэм=8
Кзпм=15.34
Кмт=1	31 001.6	29 746.84	1 254.76
1 039.09	0	110
2.24	246.4
5.02	
		НР ( 19 395.14 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 30 785.93
СП ( 12 314.38 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 30 785.93												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		161 020.99	155 970.2	3 515.62
1 039.09	1 535.17		1 211.04
5.02	
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 157009.29)		98 915.85						
И Т О Г О		259 936.84						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 157009.29)		62 803.72						
И Т О Г О		322 740.56						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы		161 020.99	155 970.2	3 515.62
1 039.09	1 535.17		1 211.04
5.02	
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 157009.29)		98 915.85						
И Т О Г О		259 936.84						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 157009.29)		62 803.72						
И Т О Г О		322 740.56						
Монтажные работы	
4	ФЕР 16-02-001-02
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
100 м трубопровода	16.9	2 789.32
364.75	58.3
2.54	2 366.27	16.27.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17	271 287.89	94 558.81	9 970.93
657.84	166 758.15	37.916
0.19	640.77
3.21	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 93 312.31 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 95 216.65
СП ( 53 321.32 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 95 216.65												
5	ФЕР 16-02-001-03
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода	0.6	3 001.93
364.75	58.3
2.54	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.42	10 550.31	3 357.12	354
23.36	6 839.19	37.916
0.19	22.75
0.11	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 312.87 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 3 380.48
СП ( 1 893.07 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 3 380.48												
6	ФЕР 16-02-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
100 м трубопровода	1.4	3 513.01
364.75	58.3
2.54	3 089.96	16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17	26 698.45	7 833.27	825.99
54.5	18 039.19	37.916
0.19	53.08
0.27	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 7 730.01 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 7 887.77
СП ( 4 417.15 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 7 887.77												
7	ФЕР 16-02-001-06
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
100 м трубопровода	2.8	4 928.17
452.7	113.53
3.21	4 361.95	16.31.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.98
Кзпм=15.34
Кмт=3.79	68 905.61	19 444.26	3 172.34
137.98	46 289.01	47.058
0.24	131.76
0.67	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 19 190.59 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 19 582.24
СП ( 10 966.06 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 19 582.24												
8	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	65.24	11.98
0	0
0	11.98	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.267	2 553.41	0	0
0	2 553.41	0
0	0
0	
9	ФЕР 16-07-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода	21.7	126.99
67.07	55.64
0	4.28	16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33	23 875.52	22 325.46	869.28
0	680.78	5.762
0	125.02
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 21 878.95 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 22 325.46
СП ( 12 502.26 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 22 325.46												
10	цена поставщика	Вентиль балансовый Штремакс-R 20 мм (2150/1,18/5,04=361,51)
шт.	42	361.51
0	0
0	361.51	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	76 524.44	0	0
0	76 524.44	0
0	0
0	
11	цена поставщика	Вентиль балансовый Штремакс-R 25 мм (2795/1,18/5,04=469,97)
шт.	2	469.97
0	0
0	469.97	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	4 737.3	0	0
0	4 737.3	0
0	0
0	
12	ФССЦ 3021484	Кран шаровой В-В размером 3/4"
шт.	42	79.1
0	0
0	79.1	 Кран шаровой В-В размером 3/4
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.968	6 538.09	0	0
0	6 538.09	0
0	0
0	
13	ФССЦ 3021485	Кран шаровой В-В размером 1"
шт.	2	120.2
0	0
0	120.2	 Кран шаровой В-В размером 1
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.943	467.1	0	0
0	467.1	0
0	0
0	
14	ФЕР 18-03-001-01
мдс 81-35.2004 п.4.7 # Тепловое испытание системы отопления	Установка радиаторов чугунных
100 кВт радиаторов и конвекторов	3.2864	34 420.39
804.31	499.41
47.28	33 116.67	18.9.Ф Установка радиаторов чугунных
Кзп=15.34
Кэм=9.29
Кзпм=15.34
Кмт=7.85	910 147.1	40 548.03	15 247.27
2 383.39	854 351.8	89.667
3.5	294.68
11.5	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 42 072.79 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 42 931.42
СП ( 24 041.6 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 42 931.42												
15	цена поставщика	Вентиль регулировочный прямой 3/4 "Itap" (346/1,18/5,04=58,18)
шт.	215	58.18
0	0
0	58.18	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	63 043.85	0	0
0	63 043.85	0
0	0
0	
16	цена поставщика	Вентиль шаровый "Itap IDEAL" 3/4 c амеканкой (340/1,18/5,04=57,17)
шт.	215	57.17
0	0
0	57.17	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	61 949.41	0	0
0	61 949.41	0
0	0
0	
17	ФССЦ 3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"
шт.	88	53.8
0	0
0	53.8	 Кран шаровой В-В размером 1/2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.8	8 521.92	0	0
0	8 521.92	0
0	0
0	
18	ФЕР 13-03-002-04
мдс 81-35.2004 п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	279.54
65.03	11.79
0.13	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=15.34
Кэм=10.29
Кзпм=15.34
Кмт=3.42	1 032.95	568.63	69.14
1.09	395.18	6.107
0.01	3.48
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 393.1 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 569.72
СП ( 273.46 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 569.72												
19	ФЕР 13-03-004-26
мдс 81-35.2004 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	658.01
79.9	15.55
0.25	562.56	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=15.34
Кэм=10.15
Кзпм=15.34
Кмт=4.34	2 180.27	698.65	89.96
2.19	1 391.66	8.809
0.03	5.02
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 483.58 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 700.84
СП ( 336.4 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 700.84												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 539 013.62	189 334.23	30 598.91
3 260.35	1 319 080.48		1 276.56
15.79	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 4-7,9,14 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 191324.02); 18-19 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1270.56))		188 374.23						
И Т О Г О		1 727 387.85						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 4-7,9,14 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 191324.02); 18-19 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 1270.56))		107 751.32						
И Т О Г О		1 835 139.17						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Монтажные работы		1 539 013.62	189 334.23	30 598.91
3 260.35	1 319 080.48		1 276.56
15.79	
Накладные по работам от ФОТ		188 374.23						
И Т О Г О		1 727 387.85						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		107 751.32						
И Т О Г О		1 835 139.17						
Общестроительные работы	
20	ФЕР 26-01-017-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
10 м трубопровода	48	2 112.73
40.16	28.29
0	2 044.28	25.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=15.34
Кэм=9.52
Кзпм=15.34
Кмт=1.59	198 514.85	29 569.14	12 926.26
0	156 019.45	4.048
0	194.3
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 22 768.24 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 29 569.14
СП ( 14 193.19 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 29 569.14												
21	ФССЦ 1012466	Краска «Армофиниш»
л	-69.024	269.51
0	0
0	269.51	25.26.Ф Краска "Армофиниш"
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=2.75	-51 157.31	0	0
0	-51 157.31	0
0	0
0	
22	ФССЦ 1040162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
м	- 528	142.45
0	0
0	142.45	 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108*13 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.068	-80 328.12	0	0
0	-80 328.12	0
0	0
0	
23	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/13-2 (34/2/1.18/5.04=2.86)
м	66	2.86
0	0
0	2.86	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	951.35	0	0
0	951.35	0
0	0
0	
24	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/13-2 (42/2/1.18/5.04=3.53)
м	154	3.53
0	0
0	3.53	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	2 739.84	0	0
0	2 739.84	0
0	0
0	
25	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/13-2 (82/2/1.18/5.04=6.89)
м	308	6.89
0	0
0	6.89	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	10 695.48	0	0
0	10 695.48	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		81 416.09	29 569.14	12 926.26
0	38 920.69		194.3
0	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 20 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 29569.14))		22 768.24						
И Т О Г О		104 184.33						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 20 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 29569.14))		14 193.19						
И Т О Г О		118 377.52						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Общестроительные работы		81 416.09	29 569.14	12 926.26
0	38 920.69		194.3
0	
Накладные по работам от ФОТ		22 768.24						
И Т О Г О		104 184.33						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		14 193.19						
И Т О Г О		118 377.52						
Демонтажные работы	
26	ФЕРр 65-27-03	Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2
100 шт.	0.01	8 083.86
8 083.86	0
0	0	89.105.Ф Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1	1 240.06	1 240.06	0
0	0	912.4
0	9.12
0	
		НР ( 781.24 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 1 240.06
СП ( 496.02 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 1 240.06												
27	ФЕРм 08-03-573-04
мдс 81-37.2004 п.3.2.1.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	1	19.58
7.05	12.52
0.95	0	54.248.Ф Пульты и шкафы управления
Кзп=15.34
Кэм=7.56
Кзпм=15.34
Кмт=4.36	202.86	108.19	94.67
14.54	0	0.711
0.09	0.71
0.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3												
		НР ( 99.41 ): 81% (95*0.85) от ФОТ= 122.73
СП ( 63.82 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 122.73												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 442.92	1 348.25	94.67
14.54	0		9.83
0.09	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 26 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 1240.06); 27 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 122.73))		880.65						
И Т О Г О		2 323.57						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 26 - 40% (50*0.8) (от 1240.06); 27 - 52% (65*0.8) (от 122.73))		559.84						
И Т О Г О		2 883.41						
Раздел 3. Автоматизированный тепловой пункт	
28	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	2	6.25
5.16	0
0	1.09	57.9.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.99	164.83	158.31	0
0	6.52	0.52
0	1.04
0	
		НР ( 107.65 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 158.31
СП ( 75.99 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 158.31												
29	цена поставщика	Контроллер отопления ВТР-14 (8632/1,18/3,66=1998,70)
шт.	1	1 998.7
0	0
0	1 998.7	26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66	7 315.24	0	0
0	7 315.24	0
0	0
0	
30	цена поставщика	Датчик температуры наружного воздуха (-50...+50) ТВН Рl500 (1210/1,18/3,66=280.17)
шт.	1	280.17
0	0
0	280.17	26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66	1 025.42	0	0
0	1 025.42	0
0	0
0	
31	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	2	11.53
10.22	0
0	1.31	57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04	324.13	313.55	0
0	10.58	1.03
0	2.06
0	
		НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55												
32	цена поставщика	Датчик температуры погружной ТВП (1210/1,18/3,66=305,19)
шт.	2	305.19
0	0
0	305.19	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	2 050.88	0	0
0	2 050.88	0
0	0
0	
33	ФЕРм 12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
1 шт.	1	46.6
42.33	1.74
0	2.53	58.154.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=15.34
Кэм=8.44
Кзпм=15.34
Кмт=6.23	679.79	649.34	14.69
0	15.76	4.4
0	4.4
0	
		НР ( 441.55 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 649.34
СП ( 311.68 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 649.34												
34	цена поставщика	Седельный регулирующий клапан Кv=10m3/h Dn32 dP=3m ВКСР-32-10 (25765/1,18/3,66=6498,44)
шт.	1	6 498.44
0	0
0	6 498.44	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	21 834.76	0	0
0	21 834.76	0
0	0
0	
35	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	1	11.53
10.22	0
0	1.31	57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04	162.06	156.77	0
0	5.29	1.03
0	1.03
0	
		НР ( 106.6 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 156.77
СП ( 75.25 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 156.77												
36	цена поставщика	Регулятор перепада давления прямого действия  Dn32 Кv=10m3/h (диапазон 0,025-0,16 МПа) настройка 8,92м ВРПД 32-10 (22042/1,18/3,66=5103,73)
шт.	1	5 103.73
0	0
0	5 103.73	26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66	18 679.65	0	0
0	18 679.65	0
0	0
0	
37	цена поставщика	Монтажный комплект для ВРПД(1947/1,18/3,66=327,38)
шт.	1	491.07
0	0
0	491.07	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	1 650	0	0
0	1 650	0
0	0
0	
38	ФЕР 18-05-001-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
1 насос	1	2 725.86
151.39	15.54
0.85	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=15.34
Кэм=8.4
Кзпм=15.34
Кмт=4.08	12 893.26	2 322.26	130.52
13.04	10 440.48	16.296
0.06	16.3
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 288.59 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 335.3
СП ( 1 307.77 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 335.3												
39	ФССЦ 3011494	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
компл.	-1	2 453.8
0	0
0	2 453.8	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=4.041	-9 915.81	0	0
0	-9 915.81	0
0	0
0	
40	цена поставщика	Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 40/7 (25567/1,18/3,66=6448.50)
шт.	2	6 448.5
0	0
0	6 448.5	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	43 333.92	0	0
0	43 333.92	0
0	0
0	
41	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	2	68.25
23.51	41.74
3.16	3	54.248.Ф Пульты и шкафы управления
Кзп=15.34
Кэм=7.56
Кзпм=15.34
Кмт=4.36	1 378.56	721.29	631.11
96.95	26.16	2.37
0.29	4.74
0.58	
		НР ( 662.77 ): 81% (95*0.85) от ФОТ= 818.24
СП ( 425.48 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 818.24												
42	цена поставщика	Шкаф тепловой автоматики Абрис (10000/1,18/3,36=2522,20)
шт.	1	2 522.2
0	0
0	2 522.2	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	8 474.59	0	0
0	8 474.59	0
0	0
0	
43	цена поставщика	Шкаф узла учета Абрис (4500/1,18/3,36=1134,99)
шт.	1	1 134.99
0	0
0	1 134.99	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	3 813.57	0	0
0	3 813.57	0
0	0
0	
44	цена поставщика	Шаровый кран, Ру25, Тмах=180 гр.С, Ду25 (286/1,18/5,04=48,09)
шт.	2	48.09
0	0
0	48.09	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=5.04	484.75	0	0
0	484.75	0
0	0
0	
45	цена поставщика	Затвор дисковый поворотный Ду65 Pn16 Тмах=120 гр. Genebre (1500/1,18/5,04=252.22)
шт.	4	252.22
0	0
0	252.22	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	5 084.76	0	0
0	5 084.76	0
0	0
0	
46	цена поставщика	Клапан обратный стальной межфланцевый двухстворчатый Ду65 Pn16 Тмах=150гр Kvant (2143/1,18/5,04=360,34)
шт.	3	360.34
0	0
0	360.34	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	5 448.34	0	0
0	5 448.34	0
0	0
0	
47	ФССЦ 3021828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм
шт.	4	1 429.31
0	0
0	1 429.31	 Краны шаровые PN25 Ballomax под приварку диаметром 80 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.511	20 073.23	0	0
0	20 073.23	0
0	0
0	
48	ФЕР 18-06-007-06
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка фильтров диаметром 80 мм
10 фильтров	0.2	10 619.93
160.68	162.56
3.71	10 296.69	18.72.Ф Установка фильтров диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.84
Кзпм=15.34
Кмт=2.75	6 411.04	492.96	254.9
11.39	5 663.18	17.296
0.28	3.46
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 494.26 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 504.35
СП ( 282.44 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 504.35												
49	ФЕР 18-06-002-03
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
1 шт.	1	1 093.4
41.66	19.15
0.34	1 032.59	18.42.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
Кзп=15.34
Кэм=6.68
Кзпм=15.34
Кмт=5.97	6 931.61	639.13	127.92
5.18	6 164.56	4.485
0.03	4.48
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 631.43 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 644.31
СП ( 360.81 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 644.31												
50	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	2	11.53
10.22	0
0	1.31	57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04	324.13	313.55	0
0	10.58	1.03
0	2.06
0	
		НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55												
51	цена поставщика	Электромагнитный расходомер Ду32мм ПРЭМ-32 (13345/1,18/3,36=3365,87)
шт.	2	3 365.87
0	0
0	3 365.87	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	22 618.65	0	0
0	22 618.65	0
0	0
0	
52	цена поставщика	Комплект монтажных частей КМЧ-1 Ду32мм  (1050/1,18/5,04=176,55)
шт.	2	176.55
0	0
0	176.55	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	1 779.62	0	0
0	1 779.62	0
0	0
0	
53	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	1	6.25
5.16	0
0	1.09	57.9.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.99	82.41	79.15	0
0	3.26	0.52
0	0.52
0	
		НР ( 53.82 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 79.15
СП ( 37.99 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 79.15												
54	цена поставщика	Тепловычислитель ВКТ-7-02  (8850/1,18/3,36=2232,14)
шт.	1	2 232.14
0	0
0	2 232.14	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	7 499.99	0	0
0	7 499.99	0
0	0
0	
55	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	2	11.53
10.22	0
0	1.31	57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04	324.13	313.55	0
0	10.58	1.03
0	2.06
0	
		НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55												
56	цена поставщика	Термосопротивление КТСП-Н Рt100  (2300/1,18/3,36=580.10)
шт.	1	580.1
0	0
0	580.1	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.36	1 949.14	0	0
0	1 949.14	0
0	0
0	
57	ФЕР 18-07-001-02
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном
1 компл.	16	227.05
2.51	0
0	224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.59	6 327.62	615.32	0
0	5 712.3	0.253
0	4.05
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 603.01 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 615.32
СП ( 344.58 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 615.32												
58	ФССЦ 3020471	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
шт.	-16	23.55
0	0
0	23.55	 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.941	-1 108.17	0	0
0	-1 108.17	0
0	0
0	
59	ФЕР 18-07-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых
1 компл.	7	339.31
3.35	0
0	335.96	18.78.Ф Установка термометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.05	2 828.66	359.35	0
0	2 469.31	0.357
0	2.5
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 352.16 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 359.35
СП ( 201.24 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 359.35												
60	цена поставщика	Затвор дисковый поворотный Ду80 Pn16 Тмах=120 гр.  (1658/1,18/5,04=278,79)
шт.	1	278.79
0	0
0	278.79	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	1 405.1	0	0
0	1 405.1	0
0	0
0	
61	цена поставщика	Кран шаровый стальной Ду50 Pn40 Тмах=200гр Ballomax (2262/1,18/5,04=380,35)
       шт.	3	380.35
0	0
0	380.35	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	5 750.89	0	0
0	5 750.89	0
0	0
0	
62	цена поставщика	Кран шаровый со спускным клапаном Ду15 для манометра (223/1,18/5,04=34,74)
       шт.	23	37.5
0	0
0	37.5	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	4 347	0	0
0	4 347	0
0	0
0	
63	ФЕР 16-06-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
1 счетчик (водомер)	1	1 178.36
4.43	1.09
0	1 172.84	16.174.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.63
Кзпм=15.34
Кмт=1.85	2 248.14	67.92	10.47
0	2 169.75	0.472
0	0.47
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 66.56 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 67.92
СП ( 38.04 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 67.92												
64	цена поставщика	Вентиль балансовый Штремакс-GVF 50 мм (12255/1,18/5,04=2060,63)
шт.	3	2 060.63
0	0
0	2 060.63	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	31 156.73	0	0
0	31 156.73	0
0	0
0	
65	цена поставщика	Клапан обратный муфтовый Ду25 (299/1,18/5,04=50,28)
шт.	1	50.28
0	0
0	50.28	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	253.41	0	0
0	253.41	0
0	0
0	
66	ФЕР 18-06-007-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Установка фильтров диаметром 25 мм
10 фильтров	0.1	4 973.76
88.42	67.69
0.18	4 817.65	18.67.Ф Установка фильтров диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.94
Кзпм=15.34
Кмт=0.79	569.97	135.64	53.74
0.27	380.59	9.407
0.01	0.94
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 133.19 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 135.91
СП ( 76.11 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 135.91												
67	цена поставщика	Шаровый кран, Ру25, Тмах=180 гр.С, Ду15 (120/1,18/5,04=20,18)
шт.	6	20.18
0	0
0	20.18	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	610.24	0	0
0	610.24	0
0	0
0	
68	ФЕР 26-01-009-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
1 м3 изоляции	0.82	1 603.97
211.58	71.44
0	1 320.96	25.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
Кзп=15.34
Кэм=9.55
Кзпм=15.34
Кмт=3.1	6 578.69	2 661.38	559.43
0	3 357.88	21.678
0	17.78
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 049.26 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 2 661.38
СП ( 1 277.46 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 2 661.38												
69	ФЕР 26-01-054-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.2038	1 785.63
317.76	63.24
0	1 404.64	25.71.Ф Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Кзп=15.34
Кэм=9.5
Кзпм=15.34
Кмт=7.96	3 394.5	993.4	122.43
0	2 278.67	36.777
0	7.5
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 764.92 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 993.4
СП ( 476.83 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 993.4												
70	ФССЦ 1011794	Бризол
1000 м2	-0.023437	7 800
0	0
0	7 800	 Бризол
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=9.586	-1 752.4	0	0
0	-1 752.4	0
0	0
0	
71	ФССЦ 1040077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
1000 м2	0.0234	22 020
0	0
0	22 020	 Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.534	790.42	0	0
0	790.42	0
0	0
0	
72	ФЕР 16-02-005-05
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
100 м трубопровода	0.03	9 153.14
895.11	248.09
6.25	8 009.94	16.65.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.31	1 530.16	411.93	82.54
2.88	1 035.69	91.713
0.46	2.75
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 406.51 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 414.81
СП ( 232.29 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 414.81												
73	ФЕР 16-02-005-04
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
100 м трубопровода	0.08	7 383.45
895.11	248.09
6.25	6 240.25	16.64.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.29	3 460.23	1 098.48	220.1
7.67	2 141.65	91.713
0.46	7.34
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 084.03 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 106.15
СП ( 619.45 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 106.15												
74	ФЕР 16-02-005-03
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
100 м трубопровода	0.04	6 337.99
809.92	174.86
3.89	5 353.21	16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.07
Кзпм=15.34
Кмт=4.25	1 484.45	496.97	77.43
2.39	910.05	82.984
0.29	3.32
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 489.37 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 499.36
СП ( 279.64 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 499.36												
75	ФЕР 16-02-001-06
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
100 м трубопровода	0.12	4 928.17
452.7	113.53
3.21	4 361.95	16.31.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.98
Кзпм=15.34
Кмт=3.79	2 953.1	833.33	135.96
5.91	1 983.81	47.058
0.24	5.65
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 822.45 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 839.24
СП ( 469.97 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 839.24												
76	ФЕР 16-02-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
100 м трубопровода	0.02	3 513.01
364.75	58.3
2.54	3 089.96	16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17	381.4	111.9	11.8
0.78	257.7	37.916
0.19	0.76
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 110.42 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 112.68
СП ( 63.1 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 112.68												
77	ФЕР 16-02-001-03
мдс 81-35.2004 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода	0.06	3 001.93
364.75	58.3
2.54	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.42	1 055.03	335.71	35.4
2.34	683.92	37.916
0.19	2.27
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 331.29 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 338.05
СП ( 189.31 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 338.05												
78	ФССЦ 1011799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм
т	0.0273	4 984.74
0	0
0	4 984.74	 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.692	638.5	0	0
0	638.5	0
0	0
0	
79	ФЕР 16-07-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода	0.2	126.99
67.07	55.64
0	4.28	16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33	220.04	205.76	8.01
0	6.27	5.762
0	1.15
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 201.64 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 205.76
СП ( 115.23 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 205.76												
80	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.15	133.82
67.07	55.64
0	11.11	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=9.88	176.8	154.32	6.01
0	16.47	5.762
0	0.86
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 151.23 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 154.32
СП ( 86.42 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 154.32												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		268 177.16	14 641.27	2 482.46
148.8	251 053.43		99.49
0.83	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 28,31,33,35,50,53,55 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80*0.85) (от 1984.22); 38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 8332.83); 41 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 818.24); 68-69 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 3654.78))		12 992.4						
И Т О Г О		281 169.56						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 28,31,33,35,50,53,55 - 48% (60*0.8) (от 1984.22); 38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 8332.83); 41 - 52% (65*0.8) (от 818.24); 68-69 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 3654.78))		7 798.59						
И Т О Г О		288 968.15						
Раздел 4. Вывоз мусора	
81	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза	7.25	42.98
42.98	0
0	0	01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=15.34
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=0	4 780.02	4 780.02	0
0	0	0.578
0	4.19
0	
82	ФЕРперев 03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
1 т груза	7.25	6.69
0	6.69
0	0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=15.34
Кэм=8.12
Кзпм=15.34
Кмт=0	393.84	0	393.84
0	0	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		5 173.86	4 780.02	393.84
0	0		4.19
0	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы		274 793.94	20 769.54	2 970.97
163.34	251 053.43		113.51
0.92	
Накладные по работам от ФОТ		13 873.05						
И Т О Г О		288 666.99						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		8 358.43						
И Т О Г О		297 025.42						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		2 056 244.64	395 643.11	50 011.76
4 462.78	1 610 589.77		2 795.41
21.73	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-3,26 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 158249.35); 4-7,9,14,38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 199656.85); 18-19 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1270.56); 20,68-69 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 33223.92); 27,41 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 940.97); 28,31,33,35,50,53,55 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80*0.85) (от 1984.22))		323 931.36						
И Т О Г О		2 380 176						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-3,26 - 40% (50*0.8) (от 158249.35); 4-7,9,14,38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 199656.85); 18-19,20,68-69 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 34494.48); 27,41 - 52% (65*0.8) (от 940.97); 28,31,33,35,50,53,55 - 48% (60*0.8) (от 1984.22))		193 106.66						
И Т О Г О
Возврат металлолома
И Т О Г О		2 573 282.66
- 86 593.22
2 486 689.44						
Налог на добавленную стоимость 18%	447 604.09	2 934 293.53						
			ИТОГО		2 934 293.53						

			

			

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________