Author: НТЦ "Гектор"
Last saved by: Власкина Юлия Викторовна

ФЕР 2001 в редакции 2014 г.                                                                                                                                                                                       
г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 122

СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.

УТВЕРЖДЕН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-02-02

Капитальный ремонт системы отопления, теплового узла

Основание: проект
Сметная стоимость 2 934 293.53 руб.
Средства на оплату труда 400105.89 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

N/N

Шифр, N

Наименование

Количество

Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)

Индекс

Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)

Затраты труда рабочих

п/п | позиции | работ, затрат, | | Всего | Эксп.маш | Мат-лы | | Всего | Оплаты труда | Эксп.маш, | Мат-лы | чел-ч
| норм. | единица измерения | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | на един. | всего
Демонтажные работы

1

ФЕРр 65-14-03

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопровода

21.9

391.01
371.91

6.54
0

12.56

89.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.49

128 674.65

124 941.68

2 222.87
0

1 510.1

43.6
0

954.84
0

НР ( 78 713.26 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 124 941.68
СП ( 49 976.67 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 124 941.68

2

ФЕРр 65-14-04

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м трубопровода

0.15

603.66
557.01

16.32
0

30.33

89.67.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.51

1 344.74

1 281.68

37.99
0

25.07

65.3
0

9.8
0

НР ( 807.46 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 1 281.68
СП ( 512.67 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 1 281.68

3

ФЕРр 65-19-01

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
100 шт.

2.24

935.72
865.7

70.02
30.24

0

89.94.Ф Демонтаж нагревательных приборов
Кзп=15.34
Кэм=8
Кзпм=15.34
Кмт=1

31 001.6

29 746.84

1 254.76
1 039.09

0

110
2.24

246.4
5.02

НР ( 19 395.14 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 30 785.93
СП ( 12 314.38 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 30 785.93

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 161 020.99 | 155 970.2 | 3 515.62 1 039.09 | 1 535.17 | | 1 211.04 5.02
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 157009.29) | | 98 915.85 | | | | |
И Т О Г О | | 259 936.84 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 157009.29) | | 62 803.72 | | | | |
И Т О Г О | | 322 740.56 | | | | |
ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы | | 161 020.99 | 155 970.2 | 3 515.62 1 039.09 | 1 535.17 | | 1 211.04 5.02
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 157009.29) | | 98 915.85 | | | | |
И Т О Г О | | 259 936.84 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 157009.29) | | 62 803.72 | | | | |
И Т О Г О | | 322 740.56 | | | | |
Монтажные работы

4

ФЕР 16-02-001-02
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
100 м трубопровода

16.9

2 789.32
364.75

58.3
2.54

2 366.27

16.27.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17

271 287.89

94 558.81

9 970.93
657.84

166 758.15

37.916
0.19

640.77
3.21

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 93 312.31 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 95 216.65
СП ( 53 321.32 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 95 216.65

5

ФЕР 16-02-001-03
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода

0.6

3 001.93
364.75

58.3
2.54

2 578.88

16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.42

10 550.31

3 357.12

354
23.36

6 839.19

37.916
0.19

22.75
0.11

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 3 312.87 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 3 380.48
СП ( 1 893.07 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 3 380.48

6

ФЕР 16-02-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
100 м трубопровода

1.4

3 513.01
364.75

58.3
2.54

3 089.96

16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17

26 698.45

7 833.27

825.99
54.5

18 039.19

37.916
0.19

53.08
0.27

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 7 730.01 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 7 887.77
СП ( 4 417.15 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 7 887.77

7

ФЕР 16-02-001-06
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
100 м трубопровода

2.8

4 928.17
452.7

113.53
3.21

4 361.95

16.31.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.98
Кзпм=15.34
Кмт=3.79

68 905.61

19 444.26

3 172.34
137.98

46 289.01

47.058
0.24

131.76
0.67

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 19 190.59 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 19 582.24
СП ( 10 966.06 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 19 582.24

8

ФССЦ 3011224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг

65.24

11.98
0

0
0

11.98

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.267

2 553.41

0

0
0

2 553.41

0
0

0
0

9

ФЕР 16-07-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода

21.7

126.99
67.07

55.64
0

4.28

16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33

23 875.52

22 325.46

869.28
0

680.78

5.762
0

125.02
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 21 878.95 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 22 325.46
СП ( 12 502.26 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 22 325.46

10

цена поставщика

Вентиль балансовый Штремакс-R 20 мм (2150/1,18/5,04=361,51)
шт.

42

361.51
0

0
0

361.51

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

76 524.44

0

0
0

76 524.44

0
0

0
0

11

цена поставщика

Вентиль балансовый Штремакс-R 25 мм (2795/1,18/5,04=469,97)
шт.

2

469.97
0

0
0

469.97

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

4 737.3

0

0
0

4 737.3

0
0

0
0

12

ФССЦ 3021484

Кран шаровой В-В размером 3/4"
шт.

42

79.1
0

0
0

79.1

Кран шаровой В-В размером 3/4
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.968

6 538.09

0

0
0

6 538.09

0
0

0
0

13

ФССЦ 3021485

Кран шаровой В-В размером 1"
шт.

2

120.2
0

0
0

120.2

Кран шаровой В-В размером 1
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.943

467.1

0

0
0

467.1

0
0

0
0

14

ФЕР 18-03-001-01
мдс 81-35.2004 п.4.7 # Тепловое испытание системы отопления

Установка радиаторов чугунных
100 кВт радиаторов и конвекторов

3.2864

34 420.39
804.31

499.41
47.28

33 116.67

18.9.Ф Установка радиаторов чугунных
Кзп=15.34
Кэм=9.29
Кзпм=15.34
Кмт=7.85

910 147.1

40 548.03

15 247.27
2 383.39

854 351.8

89.667
3.5

294.68
11.5

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)

НР ( 42 072.79 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 42 931.42
СП ( 24 041.6 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 42 931.42

15

цена поставщика

Вентиль регулировочный прямой 3/4 "Itap" (346/1,18/5,04=58,18)
шт.

215

58.18
0

0
0

58.18

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

63 043.85

0

0
0

63 043.85

0
0

0
0

16

цена поставщика

Вентиль шаровый "Itap IDEAL" 3/4 c амеканкой (340/1,18/5,04=57,17)
шт.

215

57.17
0

0
0

57.17

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

61 949.41

0

0
0

61 949.41

0
0

0
0

17

ФССЦ 3021483

Кран шаровой В-В размером 1/2"
шт.

88

53.8
0

0
0

53.8

Кран шаровой В-В размером 1/2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.8

8 521.92

0

0
0

8 521.92

0
0

0
0

18

ФЕР 13-03-002-04
мдс 81-35.2004 п.4.7

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.57

279.54
65.03

11.79
0.13

202.72

13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=15.34
Кэм=10.29
Кзпм=15.34
Кмт=3.42

1 032.95

568.63

69.14
1.09

395.18

6.107
0.01

3.48
0.01

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 393.1 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 569.72
СП ( 273.46 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 569.72

19

ФЕР 13-03-004-26
мдс 81-35.2004 п.4.7

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.57

658.01
79.9

15.55
0.25

562.56

13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=15.34
Кэм=10.15
Кзпм=15.34
Кмт=4.34

2 180.27

698.65

89.96
2.19

1 391.66

8.809
0.03

5.02
0.02

Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)

НР ( 483.58 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 700.84
СП ( 336.4 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 700.84

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 1 539 013.62 | 189 334.23 | 30 598.91 3 260.35 | 1 319 080.48 | | 1 276.56 15.79
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 4-7,9,14 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 191324.02); 18-19 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1270.56)) | | 188 374.23 | | | | |
И Т О Г О | | 1 727 387.85 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 4-7,9,14 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 191324.02); 18-19 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 1270.56)) | | 107 751.32 | | | | |
И Т О Г О | | 1 835 139.17 | | | | |
ВСЕГО (прямые затраты) по: Монтажные работы | | 1 539 013.62 | 189 334.23 | 30 598.91 3 260.35 | 1 319 080.48 | | 1 276.56 15.79
Накладные по работам от ФОТ | | 188 374.23 | | | | |
И Т О Г О | | 1 727 387.85 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ | | 107 751.32 | | | | |
И Т О Г О | | 1 835 139.17 | | | | |
Общестроительные работы

20

ФЕР 26-01-017-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
10 м трубопровода

48

2 112.73
40.16

28.29
0

2 044.28

25.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=15.34
Кэм=9.52
Кзпм=15.34
Кмт=1.59

198 514.85

29 569.14

12 926.26
0

156 019.45

4.048
0

194.3
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 22 768.24 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 29 569.14
СП ( 14 193.19 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 29 569.14

21

ФССЦ 1012466

Краска «Армофиниш»
л

-69.024

269.51
0

0
0

269.51

25.26.Ф Краска "Армофиниш"
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=2.75

-51 157.31

0

0
0

-51 157.31

0
0

0
0

22

ФССЦ 1040162

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
м

- 528

142.45
0

0
0

142.45

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108*13 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.068

-80 328.12

0

0
0

-80 328.12

0
0

0
0

23

прайс-лист

Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/13-2 (34/2/1.18/5.04=2.86)
м

66

2.86
0

0
0

2.86

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

951.35

0

0
0

951.35

0
0

0
0

24

прайс-лист

Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/13-2 (42/2/1.18/5.04=3.53)
м

154

3.53
0

0
0

3.53

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

2 739.84

0

0
0

2 739.84

0
0

0
0

25

прайс-лист

Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/13-2 (82/2/1.18/5.04=6.89)
м

308

6.89
0

0
0

6.89

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

10 695.48

0

0
0

10 695.48

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 81 416.09 | 29 569.14 | 12 926.26 0 | 38 920.69 | | 194.3 0
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 20 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 29569.14)) | | 22 768.24 | | | | |
И Т О Г О | | 104 184.33 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 20 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 29569.14)) | | 14 193.19 | | | | |
И Т О Г О | | 118 377.52 | | | | |
ВСЕГО (прямые затраты) по: Общестроительные работы | | 81 416.09 | 29 569.14 | 12 926.26 0 | 38 920.69 | | 194.3 0
Накладные по работам от ФОТ | | 22 768.24 | | | | |
И Т О Г О | | 104 184.33 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ | | 14 193.19 | | | | |
И Т О Г О | | 118 377.52 | | | | |
Демонтажные работы

26

ФЕРр 65-27-03

Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2
100 шт.

0.01

8 083.86
8 083.86

0
0

0

89.105.Ф Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1

1 240.06

1 240.06

0
0

0

912.4
0

9.12
0

НР ( 781.24 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 1 240.06
СП ( 496.02 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 1 240.06

27

ФЕРм 08-03-573-04
мдс 81-37.2004 п.3.2.1.

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.

1

19.58
7.05

12.52
0.95

0

54.248.Ф Пульты и шкафы управления
Кзп=15.34
Кэм=7.56
Кзпм=15.34
Кмт=4.36

202.86

108.19

94.67
14.54

0

0.711
0.09

0.71
0.09

Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3

НР ( 99.41 ): 81% (95*0.85) от ФОТ= 122.73
СП ( 63.82 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 122.73

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 1 442.92 | 1 348.25 | 94.67 14.54 | 0 | | 9.83 0.09
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 26 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 1240.06); 27 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 122.73)) | | 880.65 | | | | |
И Т О Г О | | 2 323.57 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 26 - 40% (50*0.8) (от 1240.06); 27 - 52% (65*0.8) (от 122.73)) | | 559.84 | | | | |
И Т О Г О | | 2 883.41 | | | | |
Раздел 3. Автоматизированный тепловой пункт

28

ФЕРм 11-03-001-01

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.

2

6.25
5.16

0
0

1.09

57.9.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.99

164.83

158.31

0
0

6.52

0.52
0

1.04
0

НР ( 107.65 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 158.31
СП ( 75.99 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 158.31

29

цена поставщика

Контроллер отопления ВТР-14 (8632/1,18/3,66=1998,70)
шт.

1

1 998.7
0

0
0

1 998.7

26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

7 315.24

0

0
0

7 315.24

0
0

0
0

30

цена поставщика

Датчик температуры наружного воздуха (-50...+50) ТВН Рl500 (1210/1,18/3,66=280.17)
шт.

1

280.17
0

0
0

280.17

26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

1 025.42

0

0
0

1 025.42

0
0

0
0

31

ФЕРм 11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.

2

11.53
10.22

0
0

1.31

57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04

324.13

313.55

0
0

10.58

1.03
0

2.06
0

НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55

32

цена поставщика

Датчик температуры погружной ТВП (1210/1,18/3,66=280,17)
шт.

2

280.17
0

0
0

280.17

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

2 050.88

0

0
0

2 050.88

0
0

0
0

33

ФЕРм 12-12-003-01

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
1 шт.

1

46.6
42.33

1.74
0

2.53

58.154.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=15.34
Кэм=8.44
Кзпм=15.34
Кмт=6.23

679.79

649.34

14.69
0

15.76

4.4
0

4.4
0

НР ( 441.55 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 649.34
СП ( 311.68 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 649.34

34

цена поставщика

Седельный регулирующий клапан Кv=10m3/h Dn32 dP=3m ВКСР-32-10 (25765/1,18/3,66=5965,78)
шт.

1

5 965.78
0

0
0

5 965.78

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

21 834.76

0

0
0

21 834.76

0
0

0
0

35

ФЕРм 11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.

1

11.53
10.22

0
0

1.31

57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04

162.06

156.77

0
0

5.29

1.03
0

1.03
0

НР ( 106.6 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 156.77
СП ( 75.25 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 156.77

36

цена поставщика

Регулятор перепада давления прямого действия  Dn32 Кv=10m3/h (диапазон 0,025-0,16 МПа) настройка 8,92м ВРПД 32-10 (22042/1,18/3,66=5103,73)
шт.

1

5 103.73
0

0
0

5 103.73

26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

18 679.65

0

0
0

18 679.65

0
0

0
0

37

цена поставщика

Монтажный комплект для ВРПД(1947/1,18/3,66=450,82)
шт.

1

450.82
0

0
0

450.82

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

1 650

0

0
0

1 650

0
0

0
0

38

ФЕР 18-05-001-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
1 насос

1

2 725.86
151.39

15.54
0.85

2 558.94

18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=15.34
Кэм=8.4
Кзпм=15.34
Кмт=4.08

12 893.26

2 322.26

130.52
13.04

10 440.48

16.296
0.06

16.3
0.06

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 288.59 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 335.3
СП ( 1 307.77 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 335.3

39

ФССЦ 3011494

Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
компл.

-1

2 453.8
0

0
0

2 453.8

18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=4.041

-9 915.81

0

0
0

-9 915.81

0
0

0
0

40

цена поставщика

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 40/7 (25567/1,18/3,66=5919.93)
шт.

2

5 919.93
0

0
0

5 919.93

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

43 333.92

0

0
0

43 333.92

0
0

0
0

41

ФЕРм 08-03-573-04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.

2

68.25
23.51

41.74
3.16

3

54.248.Ф Пульты и шкафы управления
Кзп=15.34
Кэм=7.56
Кзпм=15.34
Кмт=4.36

1 378.56

721.29

631.11
96.95

26.16

2.37
0.29

4.74
0.58

НР ( 662.77 ): 81% (95*0.85) от ФОТ= 818.24
СП ( 425.48 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 818.24

42

цена поставщика

Шкаф тепловой автоматики Абрис (10000/1,18/3,66=2315,46)
шт.

1

2 315.46
0

0
0

2 315.46

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

8 474.59

0

0
0

8 474.59

0
0

0
0

43

цена поставщика

Шкаф узла учета Абрис (4500/1,18/3,66=1041,96)
шт.

1

1 041.96
0

0
0

1 041.96

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

3 813.57

0

0
0

3 813.57

0
0

0
0

44

цена поставщика

Шаровый кран, Ру25, Тмах=180 гр.С, Ду25 (286/1,18/5,04=48,09)
шт.

2

48.09
0

0
0

48.09

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=5.04

484.75

0

0
0

484.75

0
0

0
0

45

цена поставщика

Затвор дисковый поворотный Ду65 Pn16 Тмах=120 гр. Genebre (1500/1,18/5,04=252.22)
шт.

4

252.22
0

0
0

252.22

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

5 084.76

0

0
0

5 084.76

0
0

0
0

46

цена поставщика

Клапан обратный стальной межфланцевый двухстворчатый Ду65 Pn16 Тмах=150гр Kvant (2143/1,18/5,04=360,34)
шт.

3

360.34
0

0
0

360.34

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

5 448.34

0

0
0

5 448.34

0
0

0
0

47

ФССЦ 3021828

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм
шт.

4

1 429.31
0

0
0

1 429.31

Краны шаровые PN25 Ballomax под приварку диаметром 80 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.511

20 073.23

0

0
0

20 073.23

0
0

0
0

48

ФЕР 18-06-007-06
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка фильтров диаметром 80 мм
10 фильтров

0.2

10 619.93
160.68

162.56
3.71

10 296.69

18.72.Ф Установка фильтров диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.84
Кзпм=15.34
Кмт=2.75

6 411.04

492.96

254.9
11.39

5 663.18

17.296
0.28

3.46
0.06

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 494.26 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 504.35
СП ( 282.44 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 504.35

49

ФЕР 18-06-002-03
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
1 шт.

1

1 093.4
41.66

19.15
0.34

1 032.59

18.42.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
Кзп=15.34
Кэм=6.68
Кзпм=15.34
Кмт=5.97

6 931.61

639.13

127.92
5.18

6 164.56

4.485
0.03

4.48
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 631.43 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 644.31
СП ( 360.81 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 644.31

50

ФЕРм 11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.

2

11.53
10.22

0
0

1.31

57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04

324.13

313.55

0
0

10.58

1.03
0

2.06
0

НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55

51

цена поставщика

Электромагнитный расходомер Ду32мм ПРЭМ-32 (13345/1,18/3,66=3089,98)
шт.

2

3 089.98
0

0
0

3 089.98

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

22 618.65

0

0
0

22 618.65

0
0

0
0

52

цена поставщика

Комплект монтажных частей КМЧ-1 Ду32мм  (1050/1,18/5,04=176,55)
шт.

2

176.55
0

0
0

176.55

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

1 779.62

0

0
0

1 779.62

0
0

0
0

53

ФЕРм 11-03-001-01

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.

1

6.25
5.16

0
0

1.09

57.9.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.99

82.41

79.15

0
0

3.26

0.52
0

0.52
0

НР ( 53.82 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 79.15
СП ( 37.99 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 79.15

54

цена поставщика

Тепловычислитель ВКТ-7-02  (8850/1,18/3,66=2049,18)
шт.

1

2 049.18
0

0
0

2 049.18

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

7 499.99

0

0
0

7 499.99

0
0

0
0

55

ФЕРм 11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.

2

11.53
10.22

0
0

1.31

57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04

324.13

313.55

0
0

10.58

1.03
0

2.06
0

НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55

56

цена поставщика

Термосопротивление КТСП-Н Рt100  (2300/1,18/3,66=532,56)
шт.

1

532.56
0

0
0

532.56

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66

1 949.14

0

0
0

1 949.14

0
0

0
0

57

ФЕР 18-07-001-02
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка манометров с трехходовым краном
1 компл.

16

227.05
2.51

0
0

224.54

18.77.Ф Установка манометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.59

6 327.62

615.32

0
0

5 712.3

0.253
0

4.05
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 603.01 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 615.32
СП ( 344.58 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 615.32

58

ФССЦ 3020471

Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
шт.

-16

23.55
0

0
0

23.55

Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.941

-1 108.17

0

0
0

-1 108.17

0
0

0
0

59

ФЕР 18-07-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка термометров в оправе прямых и угловых
1 компл.

7

339.31
3.35

0
0

335.96

18.78.Ф Установка термометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.05

2 828.66

359.35

0
0

2 469.31

0.357
0

2.5
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 352.16 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 359.35
СП ( 201.24 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 359.35

60

цена поставщика

Затвор дисковый поворотный Ду80 Pn16 Тмах=120 гр.  (1658/1,18/5,04=278,79)
шт.

1

278.79
0

0
0

278.79

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

1 405.1

0

0
0

1 405.1

0
0

0
0

61

цена поставщика

Кран шаровый стальной Ду50 Pn40 Тмах=200гр Ballomax (2262/1,18/5,04=380,35)
       шт.

3

380.35
0

0
0

380.35

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

5 750.89

0

0
0

5 750.89

0
0

0
0

62

цена поставщика

Кран шаровый со спускным клапаном Ду15 для манометра (223/1,18/5,04=34,74)
       шт.

23

37.5
0

0
0

37.5

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

4 347

0

0
0

4 347

0
0

0
0

63

ФЕР 16-06-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
1 счетчик (водомер)

1

1 178.36
4.43

1.09
0

1 172.84

16.174.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.63
Кзпм=15.34
Кмт=1.85

2 248.14

67.92

10.47
0

2 169.75

0.472
0

0.47
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 66.56 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 67.92
СП ( 38.04 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 67.92

64

цена поставщика

Вентиль балансовый Штремакс-GVF 50 мм (12255/1,18/5,04=2060,63)
шт.

3

2 060.63
0

0
0

2 060.63

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

31 156.73

0

0
0

31 156.73

0
0

0
0

65

цена поставщика

Клапан обратный муфтовый Ду25 (299/1,18/5,04=50,28)
шт.

1

50.28
0

0
0

50.28

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

253.41

0

0
0

253.41

0
0

0
0

66

ФЕР 18-06-007-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка фильтров диаметром 25 мм
10 фильтров

0.1

4 973.76
88.42

67.69
0.18

4 817.65

18.67.Ф Установка фильтров диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.94
Кзпм=15.34
Кмт=0.79

569.97

135.64

53.74
0.27

380.59

9.407
0.01

0.94
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 133.19 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 135.91
СП ( 76.11 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 135.91

67

цена поставщика

Шаровый кран, Ру25, Тмах=180 гр.С, Ду15 (120/1,18/5,04=20,18)
шт.

6

20.18
0

0
0

20.18

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

610.24

0

0
0

610.24

0
0

0
0

68

ФЕР 26-01-009-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
1 м3 изоляции

0.82

1 603.97
211.58

71.44
0

1 320.96

25.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
Кзп=15.34
Кэм=9.55
Кзпм=15.34
Кмт=3.1

6 578.69

2 661.38

559.43
0

3 357.88

21.678
0

17.78
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 049.26 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 2 661.38
СП ( 1 277.46 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 2 661.38

69

ФЕР 26-01-054-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.2038

1 785.63
317.76

63.24
0

1 404.64

25.71.Ф Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Кзп=15.34
Кэм=9.5
Кзпм=15.34
Кмт=7.96

3 394.5

993.4

122.43
0

2 278.67

36.777
0

7.5
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 764.92 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 993.4
СП ( 476.83 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 993.4

70

ФССЦ 1011794

Бризол
1000 м2

-0.023437

7 800
0

0
0

7 800

Бризол
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=9.586

-1 752.4

0

0
0

-1 752.4

0
0

0
0

71

ФССЦ 1040077

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
1000 м2

0.0234

22 020
0

0
0

22 020

Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.534

790.42

0

0
0

790.42

0
0

0
0

72

ФЕР 16-02-005-05
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
100 м трубопровода

0.03

9 153.14
895.11

248.09
6.25

8 009.94

16.65.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.31

1 530.16

411.93

82.54
2.88

1 035.69

91.713
0.46

2.75
0.01

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 406.51 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 414.81
СП ( 232.29 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 414.81

73

ФЕР 16-02-005-04
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
100 м трубопровода

0.08

7 383.45
895.11

248.09
6.25

6 240.25

16.64.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.29

3 460.23

1 098.48

220.1
7.67

2 141.65

91.713
0.46

7.34
0.04

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 084.03 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 106.15
СП ( 619.45 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 106.15

74

ФЕР 16-02-005-03
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
100 м трубопровода

0.04

6 337.99
809.92

174.86
3.89

5 353.21

16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.07
Кзпм=15.34
Кмт=4.25

1 484.45

496.97

77.43
2.39

910.05

82.984
0.29

3.32
0.01

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 489.37 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 499.36
СП ( 279.64 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 499.36

75

ФЕР 16-02-001-06
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
100 м трубопровода

0.12

4 928.17
452.7

113.53
3.21

4 361.95

16.31.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.98
Кзпм=15.34
Кмт=3.79

2 953.1

833.33

135.96
5.91

1 983.81

47.058
0.24

5.65
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 822.45 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 839.24
СП ( 469.97 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 839.24

76

ФЕР 16-02-001-04
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
100 м трубопровода

0.02

3 513.01
364.75

58.3
2.54

3 089.96

16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17

381.4

111.9

11.8
0.78

257.7

37.916
0.19

0.76
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 110.42 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 112.68
СП ( 63.1 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 112.68

77

ФЕР 16-02-001-03
мдс 81-35.2004 п.4.7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода

0.06

3 001.93
364.75

58.3
2.54

2 578.88

16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.42

1 055.03

335.71

35.4
2.34

683.92

37.916
0.19

2.27
0.01

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 331.29 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 338.05
СП ( 189.31 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 338.05

78

ФССЦ 1011799

Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм
т

0.0273

4 984.74
0

0
0

4 984.74

Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.692

638.5

0

0
0

638.5

0
0

0
0

79

ФЕР 16-07-005-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода

0.2

126.99
67.07

55.64
0

4.28

16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33

220.04

205.76

8.01
0

6.27

5.762
0

1.15
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 201.64 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 205.76
СП ( 115.23 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 205.76

80

ФЕР 16-07-005-02

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.15

133.82
67.07

55.64
0

11.11

16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=9.88

176.8

154.32

6.01
0

16.47

5.762
0

0.86
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 151.23 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 154.32
СП ( 86.42 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 154.32

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 268 177.16 | 14 641.27 | 2 482.46 148.8 | 251 053.43 | | 99.49 0.83

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 28,31,33,35,50,53,55 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80*0.85) (от 1984.22); 38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 8332.83); 41 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 818.24); 68-69 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 3654.78))

12 992.4

И Т О Г О | | 281 169.56 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 28,31,33,35,50,53,55 - 48% (60*0.8) (от 1984.22); 38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 8332.83); 41 - 52% (65*0.8) (от 818.24); 68-69 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 3654.78))

7 798.59

И Т О Г О | | 288 968.15 | | | | |
Раздел 4. Вывоз мусора

81

ФЕРперев 01-01-01-041

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза

7.25

42.98
42.98

0
0

0

01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=15.34
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=0

4 780.02

4 780.02

0
0

0

0.578
0

4.19
0

82

ФЕРперев 03-21-01-005

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
1 т груза

7.25

6.69
0

6.69
0

0

1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=15.34
Кэм=8.12
Кзпм=15.34
Кмт=0

393.84

0

393.84
0

0

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 5 173.86 | 4 780.02 | 393.84 0 | 0 | | 4.19 0
ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы | | 274 793.94 | 20 769.54 | 2 970.97 163.34 | 251 053.43 | | 113.51 0.92
Накладные по работам от ФОТ | | 13 873.05 | | | | |
И Т О Г О | | 288 666.99 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ | | 8 358.43 | | | | |
И Т О Г О | | 297 025.42 | | | | |
ИТОГО (прямые затраты) по смете | | 2 056 244.64 | 395 643.11 | 50 011.76 4 462.78 | 1 610 589.77 | | 2 795.41 21.73

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-3,26 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 158249.35); 4-7,9,14,38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 199656.85); 18-19 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1270.56); 20,68-69 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 33223.92); 27,41 (ФЕРм 08) - 81% (95*0.85) (от 940.97); 28,31,33,35,50,53,55 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80*0.85) (от 1984.22))

323 931.36

И Т О Г О | | 2 380 176 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-3,26 - 40% (50*0.8) (от 158249.35); 4-7,9,14,38,48-49,57,59,63,66,72-77,79-80 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 199656.85); 18-19,20,68-69 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 34494.48); 27,41 - 52% (65*0.8) (от 940.97); 28,31,33,35,50,53,55 - 48% (60*0.8) (от 1984.22))

193 106.66

И Т О Г О Возврат металлолома И Т О Г О | | 2 573 282.66 - 86 593.22 2 486 689.44 | | | | |
Налог на добавленную стоимость 18% | 447 604.09 | 2 934 293.53 | | | | |
| | | ИТОГО | | 2 934 293.53 | | | | |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________