СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.	УТВЕРЖДЕН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: проект 
Сметная стоимость 3 100 966.93 руб.
Средства на оплату труда 393208.18 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	
Раздел №1. Демонтажные работы	
1	ФЕРр 65-14-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопровода	7.177	391.01
371.91	6.54
0	12.56	89.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.49	42 168.86	40 945.5	728.47
0	494.89	43.6
0	312.92
0	
		НР ( 25 795.67 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 40 945.5
СП ( 16 378.2 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 40 945.5												
2	ФЕРр 65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м трубопровода	2.427	603.66
557.01	16.32
0	30.33	89.67.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.51	21 757.91	20 737.58	614.73
0	405.6	65.3
0	158.48
0	
		НР ( 13 064.68 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 20 737.58
СП ( 8 295.03 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 20 737.58												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		63 926.77	61 683.08	1 343.2
0	900.49		471.4
0	
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 61683.08)		38 860.34						
И Т О Г О		102 787.11						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 61683.08)		24 673.23						
И Т О Г О		127 460.34						
Раздел №2 Демонтажные работы (в квартирах)	
3	ФЕРр 65-14-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопровода	8.581	391.01
371.91	6.54
0	12.56	89.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=15.52
Кзпм=15.34
Кмт=5.49	50 418.14	48 955.46	870.98
0	591.7	43.6
0	374.13
0	
		НР ( 30 841.94 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 48 955.46
СП ( 19 582.18 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 48 955.46												
4	ФЕРр 65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
100 шт.	2.56	935.72
865.7	70.02
30.24	0	89.94.Ф Демонтаж нагревательных приборов
Кзп=15.34
Кэм=8
Кзпм=15.34
Кмт=1	35 430.4	33 996.39	1 434.01
1 187.54	0	110
2.24	281.6
5.73	
		НР ( 22 165.88 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 35 183.93
СП ( 14 073.58 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 35 183.93												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		85 848.54	82 951.85	2 304.99
1 187.54	591.7		655.73
5.73	
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 84139.39)		53 007.82						
И Т О Г О		138 856.36						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 84139.39)		33 655.76						
И Т О Г О		172 512.11						
Раздел №3 Монтаж системы отопления	
5	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.33	2 411.86
364.75	58.3
2.54	1 988.81	16.26.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.36	4 902.61	1 846.41	194.7
12.85	2 861.5	37.916
0.19	12.51
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 822.07 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 859.26
СП ( 1 041.19 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 859.26												
6	ФЕР 16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	8.251	2 789.32
364.75	58.3
2.54	2 366.27	16.27.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17	132 449.49	46 165.96	4 868.06
321.17	81 415.47	37.916
0.19	312.84
1.57	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 45 557.39 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 46 487.13
СП ( 26 032.8 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 46 487.13												
7	ФЕР 16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	6.766	3 001.93
364.75	58.3
2.54	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.42	118 972.27	37 857.1	3 991.91
263.37	77 123.26	37.916
0.19	256.54
1.29	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 37 358.06 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 38 120.47
СП ( 21 347.47 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 38 120.47												
8	ФЕР 16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.411	3 513.01
364.75	58.3
2.54	3 089.96	16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=4.17	7 837.91	2 299.63	242.49
16	5 295.79	37.916
0.19	15.58
0.08	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 269.32 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 315.63
СП ( 1 296.75 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 315.63												
9	ФЕР 16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.909	3 278.55
364.75	58.3
2.54	2 855.5	16.30.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.12
Кзпм=15.34
Кмт=5.32	19 431.2	5 086.03	536.31
35.38	13 808.86	37.916
0.19	34.47
0.17	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 018.98 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 5 121.41
СП ( 2 867.99 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 5 121.41												
10	ФЕР 16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	1.518	4 928.17
452.7	113.53
3.21	4 361.95	16.31.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=9.98
Кзпм=15.34
Кмт=3.79	37 356.69	10 541.57	1 719.86
74.81	25 095.26	47.058
0.24	71.43
0.36	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 10 404.05 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 10 616.38
СП ( 5 945.17 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 10 616.38												
11	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	200	11.98
0	0
0	11.98	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.267	7 827.73	0	0
0	7 827.73	0
0	0
0	
12	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	18.185	126.99
67.07	55.64
0	4.28	16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33	20 008.13	18 709.15	728.47
0	570.51	5.762
0	104.77
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 18 334.97 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 18 709.15
СП ( 10 477.12 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 18 709.15												
13	ФССЦ 3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"
шт.	68	53.8
0	0
0	53.8	 Кран шаровой В-В размером 1/2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.8	6 585.12	0	0
0	6 585.12	0
0	0
0	
14	ФССЦ 3021484	Кран шаровой В-В размером 3/4"
шт.	32	79.1
0	0
0	79.1	 Кран шаровой В-В размером 3/4
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.968	4 981.4	0	0
0	4 981.4	0
0	0
0	
15	ФССЦ 3021485	Кран шаровой В-В размером 1"
шт.	44	120.2
0	0
0	120.2	 Кран шаровой В-В размером 1
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.943	10 276.14	0	0
0	10 276.14	0
0	0
0	
16	прайс-лист	Вентиль регулировочный 3/4 "Itap" (346/1,18/5,04=58,18)
комплект	240	58.18
0	0
0	58.18	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	70 374.53	0	0
0	70 374.53	0
0	0
0	
17	ФЕРм 11-02-042-03	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм
1 шт.	18	61.81
9.79	44.36
2.7	7.66	57.8.Ф Клапаны и заслонки с рычажным приводом
Кзп=15.34
Кэм=8.88
Кзпм=15.34
Кмт=6.01	10 622.37	2 703.21	7 090.5
745.52	828.66	1.12
0.2	20.16
3.6	
		НР ( 2 345.13 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 3 448.73
СП ( 1 655.39 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 3 448.73												
18	прайс-лист	Балансировочный клапан USV-I, диаметром: 25 мм, Danfoss (4175/1,18/5,04=702.01)
шт.	18	702.01
0	0
0	702.01	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	63 686.35	0	0
0	63 686.35	0
0	0
0	
19	ФЕРм 11-02-042-02	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм
1 шт.	16	60.84
9.79	44.36
2.7	6.69	57.8.Ф Клапаны и заслонки с рычажным приводом
Кзп=15.34
Кэм=8.88
Кзпм=15.34
Кмт=6.01	9 348.84	2 402.86	6 302.67
662.69	643.31	1.12
0.2	17.92
3.2	
		НР ( 2 084.57 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 3 065.55
СП ( 1 471.46 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 3 065.55												
20	прайс-лист	Балансировочный клапан USV-I диаметром: 20 мм, Danfoss (3046/1,18/5,04=512.17)
шт.	16	512.17
0	0
0	512.17	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	41 301.39	0	0
0	41 301.39	0
0	0
0	
21	ФЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов стальных # мдс 81-35.2004 п.4.7 
100 кВт радиаторов и конвекторов	3.60552	18 901.16
697	299.59
22.25	17 904.58	18.10.Ф Установка радиаторов стальных
Кзп=15.34
Кэм=8.45
Кзпм=15.34
Кмт=7.27	516 994.53	38 549.89	9 127.45
1 230.51	469 317.19	77.703
1.65	280.16
5.95	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 38 984.79 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 39 780.4
СП ( 22 277.03 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 39 780.4												
22	ФССЦ 3010559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
кВт	- 360.552	167
0	0
0	167	 Радиаторы стальные панельные РСВ2-6 однорядные
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=7.612	- 458 335.14	0	0
0	- 458 335.14	0
0	0
0	
23	прайс-лист	Радиатор Nova Florida Extra Therm 500/100 S5 181 Вт (549/1,18/5,04=92,31)
секция	1 992	92.31
0	0
0	92.31	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	926 762.86	0	0
0	926 762.86	0
0	0
0	
24	ФЕР 18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 кВт радиаторов и конвекторов	0.2752	34 382.42
780.88	484.86
45.9	33 116.67	18.9.Ф Установка радиаторов чугунных
Кзп=15.34
Кэм=9.29
Кзпм=15.34
Кмт=7.85	76 078.76	3 296.56	1 239.6
193.77	71 542.6	87.055
3.4	23.96
0.94	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 420.52 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 3 490.33
СП ( 1 954.58 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 3 490.33												
25	ФЕР 18-07-001-05	Установка кранов воздушных # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 компл.	16	27.34
1.41	0
0	25.93	18.79.Ф Установка кранов воздушных
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.19	1 255.76	347.17	0
0	908.59	0.138
0	2.21
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 340.23 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 347.17
СП ( 194.42 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 347.17												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 628 718.94	169 805.54	36 042.02
3 556.07	1 422 871.38		1 152.55
17.22	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 5-10,12,21,24-25 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 166847.33); 17,19 (ФЕРм 11) - 68% (80*0.85) (от 6514.28))		167 940.09						
И Т О Г О		1 796 659.03						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 5-10,12,21,24-25 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 166847.33); 17,19 - 48% (60*0.8) (от 6514.28))		96 561.36						
И Т О Г О		1 893 220.39						
Раздел №4. Монтаж теплового узла	
26	ФЕР 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.01	4 029.29
682.76	145.21
3.21	3 201.32	16.61.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.92
Кзпм=15.34
Кмт=2.23	191.98	104.73	15.86
0.49	71.39	69.955
0.24	0.7
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 103.12 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 105.22
СП ( 58.92 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 105.22												
27	ФЕР 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.11	7 383.45
895.11	248.09
6.25	6 240.25	16.64.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.29	4 757.83	1 510.42	302.64
10.55	2 944.77	91.713
0.46	10.09
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 490.55 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 520.97
СП ( 851.75 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 520.97												
28	ФЕР 16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.035	9 153.14
895.11	248.09
6.25	8 009.94	16.65.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=11.09
Кзпм=15.34
Кмт=4.31	1 785.19	480.59	96.3
3.36	1 208.3	91.713
0.46	3.21
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 474.27 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 483.95
СП ( 271.01 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 483.95												
29	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	80	11.98
0	0
0	11.98	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.267	3 131.09	0	0
0	3 131.09	0
0	0
0	
30	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.01	126.99
67.07	55.64
0	4.28	16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33	11	10.29	0.4
0	0.31	5.762
0	0.06
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 10.08 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 10.29
СП ( 5.76 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 10.29												
31	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода	0.145	133.82
67.07	55.64
0	11.11	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=9.88	170.91	149.18	5.81
0	15.92	5.762
0	0.84
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 146.2 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 149.18
СП ( 83.54 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 149.18												
32	прайс-лист	Кран шаровый Itap IDEAL 1 с американкой (259/1,18/5,04=43,55)
шт.	13	43.55
0	0
0	43.55	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	2 853.4	0	0
0	2 853.4	0
0	0
0	
33	прайс-лист	Кран шаровый Itap IDEAL 1/2 с американкой (228/1,18/5,04=38,34)
шт.	1	43.55
0	0
0	43.55	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	219.49	0	0
0	219.49	0
0	0
0	
34	ФЕР 18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 шт.	1	1 093.4
41.66	19.15
0.34	1 032.59	18.42.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
Кзп=15.34
Кэм=6.68
Кзпм=15.34
Кмт=5.97	6 931.61	639.13	127.92
5.18	6 164.56	4.485
0.03	4.48
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 631.43 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 644.31
СП ( 360.81 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 644.31												
35	ФЕР 18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
10 фильтров	0.2	10 619.93
160.68	162.56
3.71	10 296.69	18.72.Ф Установка фильтров диаметром: 80 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.84
Кзпм=15.34
Кмт=2.75	6 411.04	492.96	254.9
11.39	5 663.18	17.296
0.28	3.46
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 494.26 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 504.35
СП ( 282.44 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 504.35												
36	ФССЦ 3011218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм
шт.	-2	1 027.7
0	0
0	1 027.7	 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=2.75	-5 652.35	0	0
0	-5 652.35	0
0	0
0	
37	прайс-лист	Фильтр сетчатый IS40F Ду80 Ру40 Тмах=400С (10123,58/1,18/5,04=1702,24)
шт.	2	1 702.24
0	0
0	1 702.24	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	17 158.58	0	0
0	17 158.58	0
0	0
0	
38	ФЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 шт.	2	176.81
30.35	11.04
0.34	135.42	16.124.Ф Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.51
Кзпм=15.34
Кмт=5.05	2 464.61	931.09	165.78
10.35	1 367.74	3.347
0.03	6.69
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 922.61 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 941.44
СП ( 527.21 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 941.44												
39	прайс-лист	Кран шаровый стальной Ру 16 Ballomax Ду80 фланец/фланец L=280 мм (6000/1,18/5,04=1008,88)
шт.	2	1 008.88
0	0
0	1 008.88	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	10 169.51	0	0
0	10 169.51	0
0	0
0	
40	ФЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 шт.	8	101.71
15.33	5.73
0	80.66	16.123.Ф Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.11
Кзпм=15.34
Кмт=4.67	5 220.34	1 881.24	325.64
0	3 013.46	1.691
0	13.52
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 843.62 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 881.24
СП ( 1 053.49 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 881.24												
41	прайс-лист	Дисковый поворотный затвор Ду50 SYLAX (Danfoss), (PN16, Траб=95Сб Тмах=120С) L=45мм (3982/1,18/5,04=669,56)
шт.	8	669.56
0	0
0	669.56	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	26 996.66	0	0
0	26 996.66	0
0	0
0	
42	ФЕР 18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 компл.	6	339.31
3.35	0
0	335.96	18.78.Ф Установка термометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.05	2 424.56	308.01	0
0	2 116.55	0.357
0	2.14
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 301.85 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 308.01
СП ( 172.49 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 308.01												
43	ФЕР 18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 компл.	14	227.05
2.51	0
0	224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=1.59	5 536.66	538.4	0
0	4 998.26	0.253
0	3.54
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 527.63 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 538.4
СП ( 301.5 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 538.4												
44	ФССЦ 3011465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
компл.	-14	223.7
0	0
0	223.7	 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.586	-4 967.03	0	0
0	-4 967.03	0
0	0
0	
45	прайс-лист	Манометр технический показывающий, пределы измерения от 0 до 16 кгс/см2, (424,00/1,18/5,04=71,29)
шт.	6	71.29
0	0
0	71.29	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	2 155.81	0	0
0	2 155.81	0
0	0
0	
46	прайс-лист	Манометр технический показывающий, пределы измерения от 0 до 10 кгс/см2, (424,00/1,18/5,04=71,29)
шт.	8	71.29
0	0
0	71.29	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	2 874.41	0	0
0	2 874.41	0
0	0
0	
47	ФЕР 18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 насос	1	2 725.86
151.39	15.54
0.85	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=15.34
Кэм=8.4
Кзпм=15.34
Кмт=4.08	12 893.26	2 322.26	130.52
13.04	10 440.48	16.296
0.06	16.3
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 288.59 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 335.3
СП ( 1 307.77 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 335.3												
48	ФССЦ 3011494	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
компл.	-1	2 453.8
0	0
0	2 453.8	 Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=4.041	-9 915.81	0	0
0	-9 915.81	0
0	0
0	
49	прайс-лист	Дренажный насос Grundfos Unilift KP 150-AV1 с вертикальным поплавком, Rp 11/4 (220B, кабель 10м) (14275/1,18/3,66=3305,32)
шт.	1	3 305.32
0	0
0	3 305.32	26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66	12 097.47	0	0
0	12 097.47	0
0	0
0	
50	ФЕРм 11-02-042-04	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм
1 шт.	4	143.92
19.67	53.24
3.24	71.01	57.8.Ф Клапаны и заслонки с рычажным приводом
Кзп=15.34
Кэм=8.88
Кзпм=15.34
Кмт=6.01	4 805.11	1 206.95	1 891.08
198.81	1 707.08	2.25
0.24	9
0.96	
		НР ( 955.92 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 1 405.76
СП ( 674.77 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 1 405.76												
51	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду40 (10707/1,18/5,04=1800,34)
шт.	4	1 800.34
0	0
0	1 800.34	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	36 294.85	0	0
0	36 294.85	0
0	0
0	
52	ФЕРм 11-02-042-05	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм
1 шт.	1	142.84
19.67	53.24
3.24	69.93	57.8.Ф Клапаны и заслонки с рычажным приводом
Кзп=15.34
Кэм=8.88
Кзпм=15.34
Кмт=6.01	1 194.79	301.74	472.77
49.7	420.28	2.25
0.24	2.25
0.24	
		НР ( 238.98 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 351.44
СП ( 168.7 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 351.44												
53	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду65 (15236.84/1,18/5,04=2562.02)
шт.	1	2 562.01
0	0
0	2 562.01	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	12 912.53	0	0
0	12 912.53	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		161 127.5	10 876.99	3 789.62
302.87	146 460.89		76.28
1.48	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 26-28,30-31,34-35,38,40,42-43,47 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 9422.66); 50,52 (ФЕРм 11) - 68% (80*0.85) (от 1757.2))		10 429.1						
И Т О Г О		171 556.6						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 26-28,30-31,34-35,38,40,42-43,47 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 9422.66); 50,52 - 48% (60*0.8) (от 1757.2))		6 120.15						
И Т О Г О		177 676.75						
Раздел №5 Монтаж оборудования	
54	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	1	6.25
5.16	0
0	1.09	57.9.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=2.99	82.41	79.15	0
0	3.26	0.52
0	0.52
0	
		НР ( 53.82 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 79.15
СП ( 37.99 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 79.15												
55	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	2	11.53
10.22	0
0	1.31	57.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=4.04	324.13	313.55	0
0	10.58	1.03
0	2.06
0	
		НР ( 213.21 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 313.55
СП ( 150.5 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 313.55												
56	ФЕРм 11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
1 шт.	2	17.01
9	0
0	8.01	57.6.Ф Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе
Кзп=15.34
Кэм=8.92
Кзпм=15.34
Кмт=5.8	369.04	276.12	0
0	92.92	1.03
0	2.06
0	
		НР ( 187.76 ): 68% (80*0.85) от ФОТ= 276.12
СП ( 132.54 ): 48% (60*0.8) от ФОТ= 276.12												
57	прайс-лист	Теплосчетчик в комплекте (Вычислитель ТМК Н12-1.2 - 1шт.; расходомер МФ Ду32 (0,12-30м3/ч) - 2шт.; термопара - 1 к-т; (34450/1,18/3,66=7976,75)
комплект	1	7 976.75
0	0
0	7 976.75	26О Индексы на технологическое оборудование: Жилищное строительство
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.66	29 194.91	0	0
0	29 194.91	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		29 970.49	668.82	0
0	29 301.67		4.64
0	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 54-56 (ФЕРм 11) - 68% (80*0.85) (от 668.82))		454.8						
И Т О Г О		30 425.29						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 54-56 - 48% (60*0.8) (от 668.82))		321.03						
И Т О Г О		30 746.32						
Раздел №6 Общестроительные работы	
58	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6956	279.54
65.03	11.79
0.13	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=15.34
Кэм=10.29
Кзпм=15.34
Кмт=3.42	1 260.56	693.93	84.37
1.33	482.26	6.107
0.01	4.25
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 479.73 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 695.26
СП ( 333.73 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 695.26												
59	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой # мдс 81-35.2004 п.4.7 
100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6956	492.16
60.08	30.53
0.25	401.56	13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=15.34
Кэм=10.29
Кзпм=15.34
Кмт=4.32	2 066.21	641.04	218.49
2.67	1 206.68	6.624
0.03	4.61
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 444.16 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 643.71
СП ( 308.98 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 643.71												
60	ФЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2408	1 202.65
724.03	3.66
0.18	474.96	15.188.Ф Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Кзп=15.34
Кэм=9.43
Кзпм=15.34
Кмт=3.03	15 609.59	13 781.07	42.85
3.33	1 785.67	81.719
0.01	101.4
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 11 027.52 ): 80% (80=105*0.85*0.9) от ФОТ= 13 784.4
СП ( 5 100.23 ): 37% (37=55*0.8*0.85) от ФОТ= 13 784.4												
61	ФЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками # мдс 81-35.2004 п.4.7
10 м трубопровода	57.39	2 112.73
40.16	28.29
0	2 044.28	25.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=15.34
Кэм=9.52
Кзпм=15.34
Кмт=1.59	237 349.3	35 353.6	15 454.95
0	186 540.75	4.048
0	232.31
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 27 222.27 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 35 353.6
СП ( 16 969.73 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 35 353.6												
62	ФССЦ 1040162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
м	- 631.29	142.45
0	0
0	142.45	 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) (Термофлекс) диаметром 108*13 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.068	-96 042.31	0	0
0	-96 042.31	0
0	0
0	
63	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2 (24/1,18/5,04=4,04)
м	137.3	4.04
0	0
0	4.04	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	2 795.65	0	0
0	2 795.65	0
0	0
0	
64	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2 (31/1,18/5,04=5,21)
м	137.3	5.21
0	0
0	5.21	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	3 605.28	0	0
0	3 605.28	0
0	0
0	
65	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 (38/1,18/5,04=6,39)
м	41.1	6.39
0	0
0	6.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	1 323.65	0	0
0	1 323.65	0
0	0
0	
66	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2 (48/1,18/5,04=8,07)
м	90.9	8.07
0	0
0	8.07	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	3 697.16	0	0
0	3 697.16	0
0	0
0	
67	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 (69/1,18/5,04=11,60)
м	151.8	11.6
0	0
0	11.6	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	8 874.84	0	0
0	8 874.84	0
0	0
0	
68	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2 (161/1,18/5,04=27,07)
м	12.1	27.07
0	0
0	27.07	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	1 650.84	0	0
0	1 650.84	0
0	0
0	
69	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2 (190/1,18/5,04=31,95)
м	3.5	31.95
0	0
0	31.95	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	563.6	0	0
0	563.6	0
0	0
0	
70	прайс-лист	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 (54/1,18/5,04=9,08)
м	1	9.08
0	0
0	9.08	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04	45.76	0	0
0	45.76	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		182 800.13	50 469.64	15 800.66
7.33	116 529.83		342.57
0.04	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 58-59 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1338.97); 60 (ФЕР 15) - 80% (80%=105*0.85*0.9) (от 13784.4); 61 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 35353.6))		39 173.68						
И Т О Г О		221 973.81						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 58-59,61 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 36692.57); 60 - 37% (37%=55*0.8*0.85) (от 13784.4))		22 712.66						
И Т О Г О		244 686.47						
Раздел №6 Вывоз мусора	
71	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза	17.74339	42.98
42.98	0
0	0	01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=15.34
Кэм=9.62
Кзпм=15.34
Кмт=0	11 698.45	11 698.45	0
0	0	0.578
0	10.26
0	
72	ФЕРперев 03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
1 т груза	17.74339	6.69
0	6.69
0	0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=15.34
Кэм=8.12
Кзпм=15.34
Кмт=0	963.87	0	963.87
0	0	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		12 662.32	11 698.45	963.87
0	0		10.26
0	
ИТОГО (прямые затраты) по смете		2 165 054.69	388 154.37	60 244.36
5 053.81	1 716 655.96		2 713.43
24.47	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-2,3-4 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 145822.47); 5-10,12,21,24-25,26-28,30-31,34-35,38,40,42-43,47 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 176269.99); 17,19,50,52,54-56 (ФЕРм 11) - 68% (80*0.85) (от 8940.3); 58-59 (ФЕР 13) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 1338.97); 60 (ФЕР 15) - 80% (80%=105*0.85*0.9) (от 13784.4); 61 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 35353.6))		309 865.83						
И Т О Г О		2 474 920.52						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-2,3-4 - 40% (50*0.8) (от 145822.47); 5-10,12,21,24-25,26-28,30-31,34-35,38,40,42-43,47 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 176269.99); 17,19,50,52,54-56 - 48% (60*0.8) (от 8940.3); 58-59,61 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 36692.57); 60 - 37% (37%=55*0.8*0.85) (от 13784.4))		184 044.19						
И Т О Г О		2 658 964.71						
Непредвиденные затраты 2%		53 179.29						
И Т О Г О
Возврат металлолома
И Т О Г О		2 712 144
- 84205.92
2 627938.08						
Налог на добавленную стоимость 18%	473 028.85	3 100 966.93						
			ИТОГО		3 100 966.93						

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________