Author: НТЦ "Гектор"
Last saved by: Власкина Юлия Викторовна

ФЕР 2001 в редакции 2014 г.                                                                                                                                                                                       
г. Томск, ул. Герцена, 55

СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2014 г.

УТВЕРЖДЕН:

Директор:

_____________________

_______________2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт крыши

Основание: проект 
Сметная стоимость 2 014 139.42 руб.
Средства на оплату труда 348747.47 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

N/N

Шифр, N

Наименование

Количество

Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)

Индекс

Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)

Затраты труда рабочих

п/п | позиции | работ, затрат, | | Всего | Эксп.маш | Мат-лы | | Всего | Оплаты труда | Эксп.маш, | Мат-лы | чел-ч
| норм. | единица измерения | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | на един. | всего
Раздел 1. Демонтажные работы

1

ФЕР 46-04-008-04

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
100 м2 покрытия

6.83

154.66
124.02

30.64
0

0

45.68.Ф Разборка покрытий кровель
Кзп=15.34
Кэм=2.98
Кзпм=15.34
Кмт=1

13 617.48

12 993.85

623.63
0

0

15.9
0

108.6
0

НР ( 10 914.83 ): 84% (84=110*0.85*0.9) от ФОТ= 12 993.85
СП ( 6 237.05 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 12 993.85

2

ФЕРр 58-01-01

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
100 м2 кровли

6.83

160.11
120.37

39.74
6.21

0

83.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=15.34
Кэм=11.44
Кзпм=15.34
Кмт=1

15 716.52

12 611.43

3 105.09
650.64

0

15.16
0.46

103.54
3.14

НР ( 9 416.07 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 13 262.07
СП ( 6 896.27 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 13 262.07

3

ФЕРр 58-01-02

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок
100 м2 кровли

6.83

208.54
183.48

25.06
3.92

0

83.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=15.34
Кэм=11.44
Кзпм=15.34
Кмт=1

21 181.67

19 223.6

1 958.07
410.71

0

22.68
0.29

154.9
1.98

НР ( 13 940.36 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 19 634.31
СП ( 10 209.84 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 19 634.31

4

ФЕР 46-04-006-03

Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
100 м2

0.9

435.33
221.51

213.82
92.34

0

45.65.Ф Разборка деревянных перегородок
Кзп=15.34
Кэм=8
Кзпм=15.34
Кмт=1

4 597.67

3 058.17

1 539.5
1 274.85

0

29.3
6.84

26.37
6.16

НР ( 3 639.73 ): 84% (84=110*0.85*0.9) от ФОТ= 4 333.02
СП ( 2 079.85 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 4 333.02

5

ФЕР 10-01-008-05
мдс 81-36.2004 п.3.3.1б

Устройство карнизов
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.543

1 039.68
975.83

63.85
0

0

10.12.Ф Устройство карнизов
Кзп=15.34
Кэм=9.58
Кзпм=15.34
Кмт=5.69

8 460.44

8 128.31

332.13
0

0

114.4
0

62.12
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кзм=0.8Кмр=0; 
Ктз=0.8; Ктзм=0.8

НР ( 7 315.48 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 8 128.31
СП ( 3 495.17 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 8 128.31

6

ФЕРперев 01-01-01-041

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза

1

42.98
42.98

0
0

0

01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=9.62
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=0

413.47

413.47

0
0

0

0.578
0

0.58
0

7

ФЕРперев 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза

27.799

3.28
0

3.28
0.83

0

01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3
Кзп=15.34
Кэм=10.87
Кзпм=15.34
Кмт=0

991.13

0

991.13
353.94

0

0
0.02

0
0.56

8

ФЕРперев 03-21-01-025

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
1 т груза

28.799

17.32
0

17.32
0

0

1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=15.34
Кэм=8.12
Кзпм=15.34
Кмт=0

4 050.25

0

4 050.25
0

0

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 69 028.63 | 56 428.83 | 12 599.8 2 690.14 | 0 | | 456.11 11.84
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,4 (ФЕР 46) - 84% (84%=110*0.85*0.9) (от 17326.87); 2-3 (ФЕРр 58) - 71% (83*0.85) (от 32896.38); 5 (ФЕР 10) - 90% (90%=118*0.85*0.9) (от 8128.31)) | | 45 226.48 | | | | |
И Т О Г О | | 114 255.11 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,4 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 17326.87); 2-3 - 52% (65*0.8) (от 32896.38); 5 - 43% (43%=63*0.8*0.85) (от 8128.31)) | | 28 918.19 | | | | |
И Т О Г О | | 143 173.3 | | | | |
Раздел 2. Крыша

9

ФЕРр 53-20-04

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен
100 м3 кладки

0.0224

91 366.22
5 614.6

3 369.6
526.5

82 382.02

78.38.Ф Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом
Кзп=15.34
Кэм=11.44
Кзпм=15.34
Кмт=4.47

11 041.5

1 929.27

863.48
180.91

8 248.75

670
39

15.01
0.87

НР ( 1 540.43 ): 73% (86*0.85) от ФОТ= 2 110.18
СП ( 1 181.7 ): 56% (70*0.8) от ФОТ= 2 110.18

10

ФЕР 10-01-002-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка стропил
1 м3 древесины в конструкции

34.374

2 340.25
230.22

47.78
2.54

2 062.26

10.4.Ф Установка стропил
Кзп=15.34
Кэм=9.55
Кзпм=15.34
Кмт=3.28

369 589.79

121 393.56

15 683.18
1 338.02

232 513.05

27.704
0.19

952.28
6.53

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 110 458.42 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 122 731.58
СП ( 52 774.58 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 122 731.58

11

ФЕР 10-01-003-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Устройство слуховых окон
1 слуховое окно

4

392.81
65.03

27.58
1.86

300.2

10.5.Ф Устройство слуховых окон
Кзп=15.34
Кэм=9.8
Кзпм=15.34
Кмт=5.27

11 399.55

3 990.39

1 080.94
114.28

6 328.22

7.625
0.14

30.5
0.56

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 3 694.2 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 4 104.67
СП ( 1 765.01 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 4 104.67

12

ФССЦ 1010906

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м
компл.

4

39.09
0

0
0

39.09

Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.869

761.32

0

0
0

761.32

0
0

0
0

13

ФЕР 10-01-008-09
мдс 81-35.2004 п.4.7

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.224

6 810.17
235.83

25.06
0

6 549.28

10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=15.34
Кэм=9.61
Кзпм=15.34
Кмт=4.03

6 776.47

810.35

53.95
0

5 912.17

28.865
0

6.47
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 729.32 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 810.35
СП ( 348.45 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 810.35

14

ФССЦ 5090919

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
т

-0.07168

5 040
0

0
0

5 040

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=8.026

-2 899.53

0

0
0

-2 899.53

0
0

0
0

15

ФЕРр 58-12-01

Устройство обрешетки сплошной из досок
100 м2

3.2345

2 492.19
252.73

40.78
5.94

2 198.68

83.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок
Кзп=15.34
Кэм=9.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.24

51 001.06

12 539.76

1 196.36
294.73

37 264.94

31.83
0.44

102.95
1.42

НР ( 9 112.49 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 12 834.49
СП ( 6 673.94 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 12 834.49

16

ФЕРр 58-12-04

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
100 м2

3.5955

1 364.26
146.18

9.47
1.08

1 208.61

83.33.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы
Кзп=15.34
Кэм=9.19
Кзпм=15.34
Кмт=3.78

24 801.67

8 062.55

312.91
59.57

16 426.21

18.41
0.08

66.19
0.29

НР ( 5 766.7 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 8 122.12
СП ( 4 223.51 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 8 122.12

17

ФЕРр 58-13-01

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
100 м2 кровли

6.83

924.81
36.25

5.23
0

883.33

83.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=15.34
Кэм=9.61
Кзпм=15.34
Кмт=4.19

29 420.14

3 797.99

343.28
0

25 278.87

4.52
0

30.87
0

НР ( 2 696.57 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 3 797.99
СП ( 1 974.95 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 3 797.99

18

ФССЦ 1010852

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
м2

- 785.45

7.46
0

0
0

7.46

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=4.168

-24 422.22

0

0
0

-24 422.22

0
0

0
0

19

прайс-лист Строительная деталь

"Изоспан" марка - Д 70м2 Влагопароизоляция (683/70=10 рул.) (1283/1,18/5,04=215,73)
рул.

9

215.73
0

0
0

215.73

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

9 785.51

0

0
0

9 785.51

0
0

0
0

20

ФЕР 09-05-006-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Резка стального профилированного настила
1 м реза

194

4.2
3.51

0.69
0

0

9.70.Ф Резка стального профилированного настила
Кзп=15.34
Кэм=1.89
Кзпм=15.34
Кмт=1

10 690.26

10 438.18

252.08
0

0

0.391
0

75.85
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 7 202.34 ): 69% (69=90*0.85*0.9) от ФОТ= 10 438.18
СП ( 6 054.14 ): 58% (58=85*0.8*0.85) от ФОТ= 10 438.18

21

ФЕР 12-01-023-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
100 м2 кровли

6.83

9 676.33
382.84

144.05
13.34

9 149.44

12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)
Кзп=15.34
Кэм=10.11
Кзпм=15.34
Кмт=2.83

226 905.92

40 110.47

9 946.84
1 397.4

176 848.61

44.31
0.99

302.63
6.76

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 38 187.24 ): 92% (92=120*0.85*0.9) от ФОТ= 41 507.87
СП ( 18 263.47 ): 44% (44=65*0.8*0.85) от ФОТ= 41 507.87

22

прайс-лист Строительная деталь

Планка ендовы верхняя 90*100*2500 (20,6/2,5=9 шт.) (365/1,18/5,04=61,37)
шт.

9

61.37
0

0
0

61.37

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

2 783.74

0

0
0

2 783.74

0
0

0
0

23

прайс-лист Строительная деталь

Планка ендовы нижняя 600*600*2500 (20,6/2,5=9 шт.) (890/1,18/5,04=149,65)
шт.

9

149.65
0

0
0

149.65

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

6 788.12

0

0
0

6 788.12

0
0

0
0

24

прайс-лист Строительная деталь

Карниз 120*70*2500(90,5/2,5=37 шт.) (310/1,18/5,04=52,13)
шт.

37

52.13
0

0
0

52.13

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

9 721.2

0

0
0

9 721.2

0
0

0
0

25

прайс-лист Строительная деталь

Планка конька плоского 300*300*2500 (77/2,5=31 шт.) (750/1,18/5,04=126,11)
шт.

31

126.11
0

0
0

126.11

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

19 703.43

0

0
0

19 703.43

0
0

0
0

26

прайс-лист Строительная деталь

Торцевая (пристенная) планка 230*150*20*2500 (10,3/2,5=5 шт.) (470/1,18/5,04=79,03)
шт.

5

79.03
0

0
0

79.03

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

1 991.56

0

0
0

1 991.56

0
0

0
0

27

ФССЦ 1014127

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали
шт.

2

33.19
0

0
0

33.19

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.303

86.49

0

0
0

86.49

0
0

0
0

28

ФЕР 10-01-008-05
мдс 81-35.2004 п.4.7

Устройство карнизов
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.543

5 516.44
1 402.76

99.76
0

4 013.92

10.12.Ф Устройство карнизов
Кзп=15.34
Кэм=9.58
Кзпм=15.34
Кмт=5.69

24 605.1

11 684.45

518.96
0

12 401.69

164.45
0

89.3
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 10 516.01 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 11 684.45
СП ( 5 024.31 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 11 684.45

29

прайс-лист Строительная деталь

Профнастил С-10 0,55*1153*6000 (225,50/1,18/5,04=37,92)
м2

54.3

37.92
0

0
0

37.92

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

10 377.64

0

0
0

10 377.64

0
0

0
0

30

ФЕР 10-01-008-09
мдс 81-35.2004 п.4.7

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.543

6 810.17
235.83

25.06
0

6 549.28

10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=15.34
Кэм=9.61
Кзпм=15.34
Кмт=4.03

16 426.88

1 964.38

130.78
0

14 331.72

28.865
0

15.67
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 767.94 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 1 964.38
СП ( 844.68 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 1 964.38

31

ФЕР 10-01-091-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
100 м2 обрабатываемой поверхности

18.4

280.96
55.13

49.66
0.58

176.17

10.149.Ф Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс"
Кзп=15.34
Кэм=10.26
Кзпм=15.34
Кмт=9.24

54 888.27

15 561.06

9 375.49
162.3

29 951.72

5.865
0.05

107.92
0.92

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 14 151.02 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 15 723.36
СП ( 6 761.05 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 15 723.36

32

ФССЦ 1138070

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины
кг

- 211.6

15.16
0

0
0

15.16

Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС" для древесины
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=9.141

-29 323.01

0

0
0

-29 323.01

0
0

0
0

33

прайс-лист Строительная деталь

Состав огнебиозащитный "ОБЕРЕГ-ОБ" (Эконом) (64/1,18/5,04=10,76)
кг

487.6

10.76
0

0
0

10.76

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

26 442.74

0

0
0

26 442.74

0
0

0
0

34

ФЕР 12-01-012-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Ограждение кровель перилами
100 м ограждения

1.043

3 170.1
67.97

69.23
4.9

3 032.91

12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=15.34
Кэм=9.09
Кзпм=15.34
Кмт=3.67

13 353.12

1 087.41

656.31
78.4

11 609.4

7.671
0.36

8
0.38

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 072.55 ): 92% (92=120*0.85*0.9) от ФОТ= 1 165.81
СП ( 512.96 ): 44% (44=65*0.8*0.85) от ФОТ= 1 165.81

35

ФЕР 12-01-009-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Устройство желобов настенных
100 м желобов

1.091

19 135.17
831.36

370.19
35.61

17 933.62

12.26.Ф Устройство желобов
Кзп=15.34
Кэм=10.43
Кзпм=15.34
Кмт=3.2

80 735.82

13 913.56

4 212.41
596.01

62 609.85

97.463
2.64

106.33
2.88

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 13 348.81 ): 92% (92=120*0.85*0.9) от ФОТ= 14 509.57
СП ( 6 384.21 ): 44% (44=65*0.8*0.85) от ФОТ= 14 509.57

36

ФЕР 12-01-012-01 (прим.)
мдс 81-35.2004 п.4.7

Устройство снегозадержателя
100 м ограждения

1.85

3 170.1
67.97

69.23
4.9

3 032.91

12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=15.34
Кэм=9.09
Кзпм=15.34
Кмт=3.67

23 684.84

1 928.78

1 164.12
139.06

20 591.94

7.671
0.36

14.19
0.67

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 902.42 ): 92% (92=120*0.85*0.9) от ФОТ= 2 067.84
СП ( 909.85 ): 44% (44=65*0.8*0.85) от ФОТ= 2 067.84

37

ФССЦ 2010777

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
т

-0.555

10 045
0

0
0

10 045

Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собиранмые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.67

-20 460.16

0

0
0

-20 460.16

0
0

0
0

38

ФССЦ 1011851

Резина прессованная
кг

-0.962

28.26
0

0
0

28.26

Резина прессованная
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.727

- 101.32

0

0
0

- 101.32

0
0

0
0

39

прайс-лист Строительная деталь

Снегозадержатель трубчатый универсальный 3 м (185/3м=62 шт.) (1350/1,18/5,04=227)
кг

62

227
0

0
0

227

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

70 932.96

0

0
0

70 932.96

0
0

0
0

40

ФЕР 12-01-012-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Ограждение кровель перилами (трос)
100 м ограждения

0.35

3 170.1
67.97

69.23
4.9

3 032.91

12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=15.34
Кэм=9.09
Кзпм=15.34
Кмт=3.67

4 480.91

364.9

220.24
26.31

3 895.77

7.671
0.36

2.68
0.13

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 359.92 ): 92% (92=120*0.85*0.9) от ФОТ= 391.21
СП ( 172.14 ): 44% (44=65*0.8*0.85) от ФОТ= 391.21

41

ФССЦ 1011851

Резина прессованная
кг

-0.182

28.26
0

0
0

28.26

Резина прессованная
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.727

-19.17

0

0
0

-19.17

0
0

0
0

42

ФССЦ 2010777

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
т

-0.105

10 045
0

0
0

10 045

Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=3.67

-3 870.84

0

0
0

-3 870.84

0
0

0
0

43

ФССЦ 5098108

Трос
м

35

12.03
0

0
0

12.03

Трос
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.426

600.42

0

0
0

600.42

0
0

0
0

44

ФССЦ 5090125

Анкер тросовый
100 шт.

0.12

3 000
0

0
0

3 000

Анкер тросовой
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.04

1 094.4

0

0
0

1 094.4

0
0

0
0

45

ФЕР 26-01-017-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
10 м трубопровода

2

2 112.73
40.16

28.29
0

2 044.28

25.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=15.34
Кэм=9.52
Кзпм=15.34
Кмт=1.59

8 271.45

1 232.05

538.59
0

6 500.81

4.048
0

8.1
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 948.68 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 1 232.05
СП ( 591.38 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 1 232.05

46

ФЕРр 58-15-01

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
100 м труб

0.9

529.88
521.86

0
0

8.02

83.42.Ф Перенавеска водосточных труб
Кзп=15.34
Кэм=1
Кзпм=15.34
Кмт=3.67

7 231.29

7 204.8

0
0

26.49

60.4
0

54.36
0

НР ( 5 115.41 ): 71% (83*0.85) от ФОТ= 7 204.8
СП ( 3 746.5 ): 52% (65*0.8) от ФОТ= 7 204.8

47

прайс-лист Строительная деталь

Водосточная труба диам. 140 L=1250 (90/1,25=72 шт.) (305/1,18/5,04=51,29)
шт.

72

51.29
0

0
0

51.29

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

18 612.12

0

0
0

18 612.12

0
0

0
0

48

прайс-лист Строительная деталь

Водоприемная воронка диам. 200  (465/1,18/5,04=78,19)
шт.

9

78.19
0

0
0

78.19

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

3 546.7

0

0
0

3 546.7

0
0

0
0

49

прайс-лист Строительная деталь

Колено диам. 140  (360/1,18/5,04=52,13)
шт.

18

52.18
0

0
0

52.18

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

4 733.77

0

0
0

4 733.77

0
0

0
0

50

прайс-лист Строительная деталь

Отмет диам. 140  (310/1,18/5,04=52,13)
шт.

9

52.13
0

0
0

52.13

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

2 364.62

0

0
0

2 364.62

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 1 084 534.53 | 258 013.91 | 46 549.92 4 386.99 | 779 970.7 | | 1 989.3 21.41

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 9 (ФЕРр 53) - 73% (86*0.85) (от 2110.18); 10-11,13,28,30-31 (ФЕР 10) - 90% (90%=118*0.85*0.9) (от 157018.79); 15-17,46 (ФЕРр 58) - 71% (83*0.85) (от 31959.4); 20 (ФЕР 09) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 10438.18); 21,34-36,40 (ФЕР 12) - 92% (92%=120*0.85*0.9) (от 59642.3); 45 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 1232.05))

228 570.46

И Т О Г О | | 1 313 104.99 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 9 - 56% (70*0.8) (от 2110.18); 10-11,13,28,30-31 - 43% (43%=63*0.8*0.85) (от 157018.79); 15-17,46 - 52% (65*0.8) (от 31959.4); 20 - 58% (58%=85*0.8*0.85) (от 10438.18); 21,34-36,40 - 44% (44%=65*0.8*0.85) (от 59642.3); 45 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 1232.05))

118 206.81

И Т О Г О | | 1 431 311.79 | | | | |
Раздел 3. Вентшахты

51

ФЕРр 53-20-04

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен
100 м3 кладки

0.0913

91 366.22
5 614.6

3 369.6
526.5

82 382.02

78.38.Ф Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом
Кзп=15.34
Кэм=11.44
Кзпм=15.34
Кмт=4.47

45 003.94

7 863.48

3 519.45
737.39

33 621.01

670
39

61.17
3.56

НР ( 6 278.63 ): 73% (86*0.85) от ФОТ= 8 600.87
СП ( 4 816.49 ): 56% (70*0.8) от ФОТ= 8 600.87

52

ФЕР 26-01-054-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
100 м2 поверхности покрытия изоляции

1.13

1 785.63
317.76

63.24
0

1 404.64

25.71.Ф Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Кзп=15.34
Кэм=9.5
Кзпм=15.34
Кмт=7.96

18 821.36

5 508.05

678.85
0

12 634.46

36.777
0

41.56
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 4 241.2 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 5 508.05
СП ( 2 643.86 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 5 508.05

53

ФССЦ 1011794

Бризол
1000 м2

-0.12995

7 800
0

0
0

7 800

Бризол
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=9.586

-9 716.47

0

0
0

-9 716.47

0
0

0
0

54

прайс-лист Строительная деталь

"Изоспан" марка - В 70 м2 пароизоляция (113/70=2 рул) (1050/1,18/5,04=176,55)
м2

9

176.55
0

0
0

176.55

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

8 008.31

0

0
0

8 008.31

0
0

0
0

55

ФЕР 10-01-010-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка элементов каркаса из брусьев
1 м3 древесины в конструкции

0.5

2 447.72
216.83

41.89
0

2 189

10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса
Кзп=15.34
Кэм=9.36
Кзпм=15.34
Кмт=3.29

5 460.05

1 663.11

196.03
0

3 600.91

25.875
0

12.94
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 496.8 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 1 663.11
СП ( 715.14 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 1 663.11

56

ФЕР 26-01-036-01
мдс 81-35.2004 п.4.7

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
100 м2 поверхности

1.13

269.35
152.18

11.73
0.51

105.45

25.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
Кзп=15.34
Кэм=8.32
Кзпм=15.34
Кмт=1.63

2 942.37

2 637.91

110.23
8.88

194.23

18.469
0.04

20.87
0.05

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 038.03 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 2 646.79
СП ( 1 270.46 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 2 646.79

57

ФССЦ 1012797

Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
10 шт.

44.5

6.62
0

0
0

6.62

Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10*150 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.361

3 052.25

0

0
0

3 052.25

0
0

0
0

58

прайс-лист Строительная деталь

"Плиты теплоизоляционные ПТЭ-125 толщиной 50 мм (225/1,18/5,04=37,83)
м2

113

37.83
0

0
0

37.83

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

21 544.94

0

0
0

21 544.94

0
0

0
0

59

ФЕР 10-01-008-09
мдс 81-35.2004 п.4.7

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

1.13

6 810.17
235.83

25.06
0

6 549.28

10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=15.34
Кэм=9.61
Кзпм=15.34
Кмт=4.03

34 184.86

4 087.93

272.16
0

29 824.77

28.865
0

32.62
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 3 679.14 ): 90% (90=118*0.85*0.9) от ФОТ= 4 087.93
СП ( 1 757.81 ): 43% (43=63*0.8*0.85) от ФОТ= 4 087.93

60

ФССЦ 5090919

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
т

-0.36

5 040
0

0
0

5 040

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=8.026

-14 562.37

0

0
0

-14 562.37

0
0

0
0

61

ФЕР 20-02-010-08
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм
1 зонт

2

55.34
37.19

9.66
0.18

8.49

20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
Кзп=15.34
Кэм=6.57
Кзпм=15.34
Кмт=6.11

1 371.74

1 141.02

126.97
5.37

103.75

4.198
0.01

8.4
0.02

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 123.46 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 146.39
СП ( 641.98 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 146.39

62

ФССЦ 3010295

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм
шт.

2

656.4
0

0
0

656.4

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.194

6 818.68

0

0
0

6 818.68

0
0

0
0

63

ФЕР 20-02-010-06
мдс 81-35.2004 п.4.7

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм
1 зонт

10

38.38
23.13

7.18
0.18

8.08

20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
Кзп=15.34
Кэм=6.57
Кзпм=15.34
Кмт=6.11

4 512.7

3 547.61

471.4
26.85

493.69

2.611
0.01

26.1
0.1

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 3 502.97 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 3 574.46
СП ( 2 001.7 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 3 574.46

64

ФССЦ 3010293

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм
шт.

10

361.2
0

0
0

361.2

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.678

20 508.94

0

0
0

20 508.94

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 147 951.3 | 26 449.11 | 5 375.09 778.49 | 116 127.1 | | 203.66 3.73

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 51 (ФЕРр 53) - 73% (86*0.85) (от 8600.87); 52,56 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 8154.84); 55,59 (ФЕР 10) - 90% (90%=118*0.85*0.9) (от 5751.04); 61,63 (ФЕР 20) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 4720.85))

22 360.23

И Т О Г О | | 170 311.53 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 51 - 56% (70*0.8) (от 8600.87); 52,56 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 8154.84); 55,59 - 43% (43%=63*0.8*0.85) (от 5751.04); 61,63 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 4720.85))

13 847.43

И Т О Г О | | 184 158.96 | | | | |
ИТОГО (прямые затраты) по смете | | 1 301 514.46 | 340 891.85 | 64 524.81 7 855.62 | 896 097.8 | | 2 649.07 36.98

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,4 (ФЕР 46) - 84% (84%=110*0.85*0.9) (от 17326.87); 2-3,15-17,46 (ФЕРр 58) - 71% (83*0.85) (от 64855.78); 5,10-11,13,28,30-31,55,59 (ФЕР 10) - 90% (90%=118*0.85*0.9) (от 170898.14); 9,51 (ФЕРр 53) - 73% (86*0.85) (от 10711.05); 20 (ФЕР 09) - 69% (69%=90*0.85*0.9) (от 10438.18); 21,34-36,40 (ФЕР 12) - 92% (92%=120*0.85*0.9) (от 59642.3); 45,52,56 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 9386.89); 61,63 (ФЕР 20) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 4720.85))

296 157.17

И Т О Г О | | 1 597 671.63 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,45,52,56 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 26713.76); 2-3,15-17,46 - 52% (65*0.8) (от 64855.78); 5,10-11,13,28,30-31,55,59 - 43% (43%=63*0.8*0.85) (от 170898.14); 9,51 - 56% (70*0.8) (от 10711.05); 20 - 58% (58%=85*0.8*0.85) (от 10438.18); 21,34-36,40 - 44% (44%=65*0.8*0.85) (от 59642.3); 61,63 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 4720.85))

160 972.43

И Т О Г О Понижающий коэффициент 0,97057605479 | | 1 758 644.06 1 706 897.81 | | | | |
Налог на добавленную стоимость 18% | 307 241.61 | 2 014 139.42 | | | | |
| | | ИТОГО | | 2 014 139.42 | | | | |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________