Заказчик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Подрядчик: 
Объект: 04-15 Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Томская область, Томский район п. Рассвет, дом № 21
     
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
Основание: 04-15 АС

Сметная стоимость 1 617 120.38    руб.

Средства на оплату труда 494673.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
Демонтажные работы	
1	ФЕР 46-04-001-04
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Разборка кирпичных стен/парапета//
1 м3
НР : 84 (110%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	4.97	180.03
73.01	107.02
11.57	45.57.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен
ОЗП= 16.08
ЭМ= 7.68
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1	9 920.00	5 835.00	4 085.00
925.00	8.24
1.15	40.95
5.72	
2	ФЕР 46-04-008-01
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
100 м2 покрытия
НР : 84 (110%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	2.421	153.59
112.16	41.43
0	45.68.Ф Разборка покрытий кровель
ОЗП= 16.08
ЭМ= 3.01
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1	4 668.00	4 366.00	302.00
0.00	14.38
0	34.81
0	
3	ФЕР 12-01-017-01
Кзп=0.5; Кэм=0.5; Кзм=0.5Кмр=0; 
ТЗ= 0.5
ТЗМ= 1.00	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	2.421	1 257.63
235.18	190.48
21.86	12.42.Ф Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.78
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.33	6 602.00	4 578.00	2 024.00
426.00	13.61
0.97	32.95
2.35	
4	ФЕР 12-01-017-02
Кзп=17.5; Кэм=17.5; Кзм=17.5Кмр=0; 
ТЗ= 17.5
ТЗМ= 18.00	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ. 50мм К=35х0.5=17.5 мат=0
100 м2 стяжки
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	2.421	64.32
8.64	2.66
0.34	12.42.Ф Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.78
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.33	6 876.00	5 886.00	989.00
232.00	17.5
0.53	42.37
1.28	
5	ФЕРр 69-09-01
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Очистка помещений от строительного мусора//демонтаж покрытия из керамзита керамзита Y=600кг/м3 вес=3.4м3х0.6т=2.04т////
100 т мусора
НР : 66 (78%*0.85)
СП : 40 (50%*0.8)	0.0204	1 553.82
1 553.82	0
0	93.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора
ОЗП= 16.08
ЭМ= 1
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1	510.00	510.00	0.00
0.00	214.32
0	4.37
0	
6	ФЕР 46-04-001-04
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Разборка кирпичных стен//выхода на кровлю//
1 м3
НР : 84 (110%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	1.7	180.03
73.01	107.02
11.57	45.57.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен
ОЗП= 16.08
ЭМ= 7.68
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1	3 393.00	1 996.00	1 397.00
316.00	8.24
1.15	14.01
1.96	
7	ФЕР 07-05-011-05
Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кзм=0.8Кмр=0; 
ТЗ= 0.8
ТЗМ= 1.00	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 К=0.8; Мат=0
100 шт. сборных конструкций
НР : 119 (155%*0.85*0.9)
СП : 68 (100%*0.8*0.85)	0.02	7 684.92
1 923.59	2 448.52
352.49	7.61.Ф Установка панелей перекрытий
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.31
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.91	938.00	495.00	443.00
91.00	165.648
20.89	3.31
0.42	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)		2 668.00	1 472.00	1 197.00
124.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)		32 907.00	23 665.00	9 241.00
1 989.00		172.77
11.73	
Итого с накладными расходами (от ФОТ)
(по позициям 1-2,6 - 84% (110%*0.85*0.9) (от 13437.86); 3-4 - 92% (120%*0.85*0.9) (от 11121.04); 5 - 66% (78%*0.85) (от 509.7); 7 - 119% (155%*0.85*0.9) (от 585.59))	22 552.00		55 459.00	20 797.00
44 463.00	1 755.00
10 996.00
1 755.00
3 744.00			
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ)
(по позициям 1-2,6 - 48% (70%*0.8*0.85) (от 13437.86); 3-4 - 44% (65%*0.8*0.85) (от 11121.04); 5 - 40% (50%*0.8) (от 509.7); 7 - 68% (100%*0.8*0.85) (от 585.59))	11 946.00		67 404.00	11 000.00
55 462.00	946.00
11 942.00
946.00
4 690.00			
Вывоз мусора	
8	ФЕРперев 01-01-01-043
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
НР :
СП :	39.9	3.28
0	3.28
0.83	01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.26
ЗПМ= 16.08
МАТ= 0	1 474.00	0.00	1 474.00
533.00	0
0.02	0
0.8	
9	ФЕРперев 03-21-01-005
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
1 т груза
НР :
СП :	39.9	6.69
0	6.69
0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.75
ЗПМ= 16.08
МАТ= 0	2 336.00	0.00	2 336.00
0.00	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)		398.00	0.00	398.00
33.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)		3 809.00	0.00	3 809.00
533.00		0
0.8	
Общестроительные работы	
10	ФЕР 08-02-001-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м//парапета//
1 м3 кладки
НР : 93 (122%*0.85*0.9)
СП : 54 (80%*0.8*0.85)	13.95	890.84
44.87	34.56
5.4	8.14.Ф Кладка стен из кирпича
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.57
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.41	68 465.00	11 575.00	6 973.00
1 211.00	6.21
0.4	86.63
5.58	
11	ФЕР 08-02-001-07
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки
НР : 93 (122%*0.85*0.9)
СП : 54 (80%*0.8*0.85)	9.04	893.37
43.3	34.56
5.4	8.14.Ф Кладка стен из кирпича
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.57
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.41	44 268.00	7 238.00	4 518.00
785.00	5.992
0.4	54.16
3.62	
12	ФЕР 08-02-007-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Армирование кладки стен и других конструкций
1 т металлических изделий
НР : 93 (122%*0.85*0.9)
СП : 54 (80%*0.8*0.85)	0.236	7 752.91
506.02	46.89
3.11	8.21.Ф Армирование кладки стен и других конструкций
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.7
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.05	9 238.00	2 208.00	148.00
12.00	73.29
0.23	17.3
0.05	
13	ФЕР 12-01-014-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Утепление покрытий керамзитом// по внутренним стенам//
1 м3 утеплителя
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	3.4	225.58
23.71	30.17
3.83	12.34.Ф Утепление покрытий: керамзитом
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.06
ЗПМ= 16.08
МАТ= 11.55	9 395.00	1 491.00	1 162.00
209.00	3.496
0.34	11.89
1.16	
14	ФЕР 12-01-013-03
Кзп=1.15; Кэм=1.25Кмр=0; 
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой//Мат=0//
100 м2 утепляемого покрытия
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	2.251	4 711.58
433.09	132.25
7.43	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.68
ЗПМ= 16.08
МАТ= 6.61	22 002.00	18 028.00	3 974.00
269.00	45.54
0.55	102.51
1.24	
15	ФЕР 12-01-013-04
Кзп=1.15; Кэм=1.25Кмр=0; 
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03//Мат=0//
100 м2 утепляемого покрытия
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	2.251	4 418.66
335.32	126.55
7.43	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.68
ЗПМ= 16.08
МАТ= 6.61	17 761.00	13 958.00	3 803.00
269.00	35.26
0.55	79.37
1.24	
16	ТССЦ 1049100-91013
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125, размером  2000х1000х50 мм//толщ 100мм//(3820.34:5.16=740.38)
м3
НР :
СП :	23.19	740.38
0	0
0	003205РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	88 594.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
17	ФЕР 12-01-015-03
Кзп=1.15; Кэм=1.25Кмр=0; 
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
100 м2 изолируемой поверхности
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	2.251	951.81
68.52	31.79
1.76	12.39.Ф Устройство пароизоляции: прокладочной
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.65
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.99	3 805.00	2 852.00	953.00
64.00	7.84
0.13	17.65
0.29	
18	ТССЦ 1049221-90002
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Изоспан: Двухслойная паропроницаемая мембрана марки В//13,6:5.16=2.64//
м2
НР :
СП :	247.61	2.64
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	3 373.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
19	ФЕР 10-01-023-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Укладка ходовых досок//из доски 200х50мм//
100 м ходов
НР : 90 (118%*0.85*0.9)
СП : 43 (63%*0.8*0.85)	0.546	1 051.44
31.84	12.45
1.08	10.54.Ф Укладка ходовых досок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.22
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.31	3 328.00	321.00	87.00
9.00	3.8
0.08	2.07
0.04	
20	ФЕРр 62-41-03прим.
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек/очистка поверхности козырьков вручную/
100 м2 расчищенной поверхности
НР : 68 (80%*0.85)
СП : 40 (50%*0.8)	0.0972	286.26
286.26	0
0	87.58.Ф Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 1
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1	447.00	447.00	0.00
0.00	36.7
0	3.57
0	
21	ФЕР 15-04-006-03
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен//поверхности козырьков//
100 м2 покрытия
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 37 (55%*0.8*0.85)	0.0972	64.37
63.01	1.18
0.14	15.121.Ф Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.84
ЗПМ= 16.08
МАТ= 19.33	115.00	113.00	1.00
1.00	6.55
0.01	0.64
0	
22	ФССЦ 1012416
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ//расход 0.13кг/м2//
кг
НР :
СП :	1.26	15.09
0	0
0	001136РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 4.852	92.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
23	ФЕР 06-01-001-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство бетонной подготовки//восстановление балконных плит(козырьков) 5-го этажа//
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.006	58 585.02
1 404	1 590.53
243	6.1.Ф Устройство бетонной подготовки
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.55
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.65	1 845.00	156.00	138.00
23.00	207
18	1.24
0.11	
24	ФССЦ 4010061
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
м3
НР :
СП :	-0.612	520
0	0
0	005653РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 4.707	-1 498.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
25	ФССЦ 4010066
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
м3
НР :
СП :	0.612	665
0	0
0	005658РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 4.518	1 839.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
26	ФЕР 10-01-010-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Установка элементов каркаса из брусьев// деревянные конструкций козырьков над балконами 5-го этажа//
1 м3 древесины в конструкции
НР : 90 (118%*0.85*0.9)
СП : 43 (63%*0.8*0.85)	1.14	2 411.06
188.55	33.51
0	10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.79
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.36	12 827.00	3 975.00	467.00
0.00	25.875
0	29.5
0	
27	ФЕР 12-01-023-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля//покрытие козырька над балконами 5-го этажа//
100 м2 кровли
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.387	9 597.58
332.9	115.24
10.67	12.50.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.39
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.12	14 009.00	2 382.00	579.00
66.00	44.31
0.79	17.15
0.31	
28	ФССЦ 1014136
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Металлочерепица «Монтеррей»
м2
НР :
СП :	-47.214	70.5
0	0
0	001580РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 3.308	-11 011.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
29	ФССЦ 1013845
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7//расход 1.1//вес=38.7м2 х 8.3кг х 1.1=353,33кг//
т
НР :
СП :	0.35333	10 090.38
0	0
0	001520РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 3.047	10 863.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
30	ФЕР 16-04-001-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм//фановая труба//
100 м трубопровода
НР : 98 (128%*0.85*0.9)
СП : 56 (83%*0.8*0.85)	0.144	7 784.49
611.07	6.58
0.68	16.103.Ф Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.74
ЗПМ= 16.08
МАТ= 2.6	4 323.00	1 627.00	13.00
2.00	61.6
0.05	8.87
0.01	
31	ФЕР 26-01-003-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем(утепление фановых труб)
1 м3 изоляции
НР : 77 (100%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	0.2	2 113.98
172.58	37.42
0	25.3.Ф Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.87
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1.86	1 439.00	638.00	92.00
0.00	18.8
0	3.76
0	
32	ФЕР 20-02-009-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм//над фановыми трубами//
1 зонт
НР : 98 (128%*0.85*0.9)
СП : 56 (83%*0.8*0.85)	3	7.91
4.31	1.56
0	20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
ОЗП= 16.08
ЭМ= 6.83
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.87	315.00	239.00	40.00
0.00	0.47
0	1.41
0	
33	ФССЦ 3010277
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
шт.
НР :
СП :	3	45.4
0	0
0	004212РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.229	712.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
34	ФССЦ 2010777
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
т
НР :
СП :	0.0343	10 045
0	0
0	003620РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 4.086	1 408.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
35	ФЕР 13-03-004-26
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115//рамы для крепления зонтов//
100 м2 окрашиваемой поверхности
НР : 69 (90%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	0.012	322.24
34.74	6.22
0.1	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.21
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.42	24.00	8.00	1.00
1.00	4.405
0.01	0.05
0	
36	ФЕР 08-02-002-03
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м//кладка вентканалов//
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
НР : 93 (122%*0.85*0.9)
СП : 54 (80%*0.8*0.85)	0.081	12 332.35
1 451.55	364.69
55.49	8.15.Ф Кладка перегородок из кирпича: армированных
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.52
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.38	6 330.00	2 174.00	425.00
72.00	195.696
4.11	15.85
0.33	
37	ФЕР 07-06-002-05
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2
100 шт. сборных конструкций
НР : 99 (130%*0.85*0.9)
СП : 58 (85%*0.8*0.85)	0.14	1 031.47
863.77	99.67
12.02	7.98.Ф Устройство плит перекрытий каналов
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.06
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.93	2 476.00	2 236.00	193.00
27.00	105.674
0.89	14.79
0.12	
38	ФССЦ 4030869
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)
шт.
НР :
СП :	14	66.29
0	0
0	006028РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 6.978	6 476.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
39	ФЕР 07-05-007-10
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Укладка перемычек массой до 0,3 т
100 шт. сборных конструкций
НР : 119 (155%*0.85*0.9)
СП : 68 (100%*0.8*0.85)	0.04	1 068.37
153.91	784.51
122.58	7.60.Ф Укладка перемычек
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.57
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.32	595.00	114.00	454.00
79.00	20.252
9.08	0.81
0.36	
40	ФССЦ 4030499
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Перемычка плитная 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)
шт.
НР :
СП :	4	38.11
0	0
0	005984РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 13.423	2 046.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
41	ФЕР 07-07-002-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
100 м2 покрытия
НР : 99 (130%*0.85*0.9)
СП : 58 (85%*0.8*0.85)	0.0886	2 774.74
486.89	1 083.44
91.94	7.103.Ф Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.22
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.41	2 601.00	798.00	1 226.00
131.00	62.422
6.81	5.53
0.6	
42	ФССЦ 1010039
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм
м2
НР :
СП :	8.8	20.33
0	0
0	000012РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 7.315	1 309.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
43	ФЕР 26-01-036-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок //стены вент канала и покрытия  из асбестоцементного листа//
100 м2 поверхности
НР : 77 (100%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	0.17	167.14
115.03	8.66
0.41	25.41.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.86
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1.86	392.00	362.00	16.00
1.00	16.054
0.03	2.73
0.01	
44	ТССЦ 1049242-90002
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Утеплитель URSA: M-11 толщиной 50мм//74.62:5.16=14.46//
м2
НР :
СП :	17	14.46
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	1 268.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
45	ФССЦ 1012796
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм
10 шт.
НР :
СП :	8.5	6.22
0	0
0	001311РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 10.527	557.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
46	ФЕР 26-01-036-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25Кмр=0; 
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок //укладка пеноплекса в ниши вентканалов//Мат=0
100 м2 поверхности
НР : 77 (100%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	0.008	167.14
115.03	8.66
0.41	25.41.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.86
ЗПМ= 16.08
МАТ= 1.86	18.00	17.00	1.00
1.00	16.054
0.03	0.13
0	
47	ФССЦ 1040312
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 толщ.150мм
м3
НР :
СП :	0.12	1 208.43
0	0
0	002583РЕС 1040312: ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ПЕНОПЛЭКС-35
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 3.114	452.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
48	ФЕР 11-01-011-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
НР : 94 (123%*0.85*0.9)
СП : 51 (75%*0.8*0.85)	0.0882	1 485.02
313.71	44.24
17.15	11.27.Ф Устройство стяжек: цементных
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.86
ЗПМ= 16.08
МАТ= 6.09	1 160.00	512.00	43.00
24.00	45.437
1.27	4.01
0.11	
49	ФЕР 11-01-011-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01до толщ 25мм
100 м2 стяжки
НР : 94 (123%*0.85*0.9)
СП : 51 (75%*0.8*0.85)	0.0882	291.32
3.97	7.72
2.84	11.27.Ф Устройство стяжек: цементных
ОЗП= 16.08
ЭМ= 8.86
ЗПМ= 16.08
МАТ= 6.09	164.00	6.00	8.00
4.00	0.575
0.21	0.05
0.02	
50	ФЕР 06-01-015-10
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Армирование подстилающих слоев и набетонок
1 т
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.0373	6 084.69
111.99	37.1
2.16	6.21.Ф Армирование подстилающих слоев и набетонок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.17
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.37	1 062.00	77.00	18.00
1.00	14.536
0.16	0.54
0.01	
51	ФЕР 06-01-041-08
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм//Устройство монолитных  опорных подушек//
100 м3 в деле
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.00028	146 845.49
11 826.43	5 101.37
576.94	6.39.Ф Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии, устройство перекрытий каналов
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.88
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.76	254.00	61.00	19.00
3.00	1 368.8
42.8	0.38
0.01	
52	ФЕР 06-01-015-07
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.15
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Установка закладных деталей весом до 4 кг//в опорных подушках//
1 т
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.007	8 792.59
1 957.49	35.1
2.03	6.20.Ф Установка закладных деталей
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.17
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.66	431.00	253.00	3.00
1.00	215.82
0.15	1.51
0	
53	ФЕР 10-01-002-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Установка стропил
1 м3 древесины в конструкции
НР : 90 (118%*0.85*0.9)
СП : 43 (63%*0.8*0.85)	16.261	2 300.67
200.19	38.22
2.03	10.4.Ф Установка стропил
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.92
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.69	191 645.00	60 197.00	7 707.00
531.00	27.704
0.15	450.49
2.44	
54	ФЕРр 58-12-01
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Устройство обрешетки сплошной из досок
100 м2
НР : 71 (83%*0.85)
СП : 52 (65%*0.8)	0.741	2 492.19
252.73	40.78
5.94	83.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.59
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.47	12 213.00	3 011.00	290.00
71.00	31.83
0.44	23.59
0.33	
55	ФССЦ 1020073
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
м3
НР :
СП :	-1.9562	792
0	0
0	001834РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.597	-8 671.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
56	ФССЦ 1020053
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
м3
НР :
СП :	1.8525	1 100
0	0
0	001819РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 4.881	9 946.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
57	ФЕРр 58-12-02
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
100 м2
НР : 71 (83%*0.85)
СП : 52 (65%*0.8)	2.809	1 766.82
169.52	26.57
4.32	83.31.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.54
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.22	31 401.00	7 657.00	712.00
195.00	21.35
0.32	59.97
0.9	
58	ФССЦ 1020077
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
НР :
СП :	-1.5462	832.7
0	0
0	001837РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.323	-6 853.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
59	ФЕР 26-02-018-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
100 м2 обрабатываемой поверхности
НР : 77 (100%*0.85*0.9)
СП : 48 (70%*0.8*0.85)	7.3	159.27
83.38	74.06
1.04	25.104.Ф Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.52
ЗПМ= 16.08
МАТ= 19.06	18 620.00	11 256.00	7 109.00
122.00	10.201
0.09	74.46
0.66	
60	ТССЦ 1130515-00005
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Биопирен: "Пирилакс-люкс"//226,37:5.16=43.87//
кг
НР :
СП :	151.11	43.87
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	34 207.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
61	ФЕР 09-03-002-12
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м//балки из двутавра и уголка//
1 т конструкций
НР : 69 (90%*0.85*0.9)
СП : 58 (85%*0.8*0.85)	0.1277	767.58
186.33	474.9
39.22	9.20.Ф Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.83
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.54	1 260.00	440.00	745.00
81.00	20.988
2.57	2.68
0.33	
62	ФССЦ 2010756
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
НР :
СП :	0.1277	7 712
0	0
0	003601РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 7.278	7 168.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
63	ФЕР 10-01-010-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Установка элементов каркаса из брусьев//устройство деревянной лестницы ЛД для выхода на кровлю//
1 м3 древесины в конструкции
НР : 90 (118%*0.85*0.9)
СП : 43 (63%*0.8*0.85)	0.08	2 411.06
188.55	33.51
0	10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.79
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.36	900.00	279.00	33.00
0.00	22.5
0	1.8
0	
64	ФЕР 12-01-023-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
100 м2 кровли
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	3.55	9 597.58
332.9	115.24
10.67	12.50.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.39
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.12	128 506.00	21 854.00	5 313.00
609.00	44.31
0.79	157.3
2.8	
65	ФССЦ 1014136
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Металлочерепица «Монтеррей»
м2
НР :
СП :	- 433.1	70.5
0	0
0	001580РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 3.308	- 101 005.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
66	ФССЦ 1013845
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7//расход 1.1//вес=355м2 х 8.3кг х 1.1=3241.15кг//
т
НР :
СП :	3.2412	10 090.38
0	0
0	001520РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 3.047	99 652.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
67	ТССЦ 1012410-20002
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Планка оцинкованная, с полимерным покрытием конька металлочерепичного: плоского, с полкой 190мм//140.93:5.16=27.31//
м
НР :
СП :	14.85	27.31
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	2 093.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
68	ТССЦ 1012410-20010
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Планка снегозадержателя металлочерепичная оцинкованная, с полимерным покрытием усиливающая (уголок для снегового барьера)//68.5:5.16=13.28//
м
НР :
СП :	35.1	13.28
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	2 405.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
69	ФЕР 09-03-029-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением//лестница на скат//
1 т конструкций
НР : 69 (90%*0.85*0.9)
СП : 58 (85%*0.8*0.85)	0.168	1 084.67
304.28	691.89
76.25	9.32.Ф Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.29
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.9	2 513.00	945.00	1 495.00
206.00	37.226
5.64	6.25
0.95	
70	Прайс
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Комплекет лестница кровельная  BORGE для кровли из профнастила (секция лестницы,4 или 6 кровельных кронштейнов,комплект крепежа)/  секция  3м /4 540:1.18:5.16=745.63//
шт
НР :
СП :	6	745.63
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	23 085.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
71	Прайс
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Комплекет лестница кровельная  BORGE для кровли из профнастила (секция лестницы,4 или 6 кровельных кронштейнов,комплект крепежа)/  секция  1.8м /2890:1.18:5.16=474.64//
шт
НР :
СП :	2	474.64
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	4 898.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
72	ФЕР 12-01-012-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Ограждение кровель перилами
100 м ограждения
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.351	3 147.39
59.1	55.38
3.92	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
ОЗП= 16.08
ЭМ= 9.36
ЗПМ= 16.08
МАТ= 4.08	4 954.00	384.00	227.00
22.00	7.671
0.29	2.69
0.1	
73	ФЕР 12-01-009-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство желобов подвесных
100 м желобов
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.371	6 746.91
267.93	22.95
2.16	12.26.Ф Устройство желобов
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.72
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.71	10 838.00	1 838.00	114.00
13.00	36.122
0.16	13.4
0.06	
74	ФЕРр 58-15-01
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
100 м труб
НР : 71 (83%*0.85)
СП : 52 (65%*0.8)	0.604	529.88
521.86	0
0	83.42.Ф Перенавеска водосточных труб
ОЗП= 16.08
ЭМ= 1
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.37	5 085.00	5 068.00	0.00
0.00	60.4
0	36.48
0	
75	ФССЦ 3015892
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка
шт.
НР :
СП :	61	57.82
0	0
0	005165РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 2.094	7 386.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
76	ФССЦ 3015893
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.
НР :
СП :	0.4	119.27
0	0
0	005166РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 2.322	111.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
77	ФССЦ 3015895
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.
НР :
СП :	20	357.8
0	0
0	005167РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 2.322	16 616.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
78	ФССЦ 3015899
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.
НР :
СП :	4	83.12
0	0
0	005169РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 2.393	796.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
79	ФССЦ 3015887
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.
НР :
СП :	4	249.4
0	0
0	005163РЕС
ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 2.011	2 006.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
80	ФЕР 15-01-062-02
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя//зашивка франтонов сайдингом//
100 м2 поверхности облицовки
НР : 80 (105%*0.85*0.9)
СП : 37 (55%*0.8*0.85)	0.95	27 560.51
974.82	180.33
3.92	15.68.Ф Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом
ОЗП= 16.08
ЭМ= 6.73
ЗПМ= 16.08
МАТ= 2.15	72 499.00	17 125.00	1 441.00
60.00	122.119
0.29	116.01
0.28	
81	ФЕР 12-01-010-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//примыкания проф листа к слуховым окнам и фановым трубам//
100 м2 покрытия
НР : 92 (120%*0.85*0.9)
СП : 44 (65%*0.8*0.85)	0.042	9 875.72
961.76	23.38
2.7	12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
ОЗП= 16.08
ЭМ= 11.18
ЗПМ= 16.08
МАТ= 3.19	1 952.00	747.00	14.00
2.00	129.663
0.2	5.45
0.01	
82	ФЕР 10-01-003-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Устройство слуховых окон
1 слуховое окно
НР : 90 (118%*0.85*0.9)
СП : 43 (63%*0.8*0.85)	1	378.81
56.55	22.06
1.49	10.5.Ф Устройство слуховых окон
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.17
ЗПМ= 16.08
МАТ= 5.44	2 959.00	1 046.00	280.00
24.00	7.625
0.11	7.62
0.11	
83	ФССЦ 1010933
ТЗ= 1
ТЗМ= 1.00	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
компл.
НР :
СП :	2	23.22
0	0
0	ОЗП= 1
ЭМ= 1
ЗПМ= 1
МАТ= 5.16	240.00	0.00	0.00
0.00	0
0	0
0	
84	ФЕР 08-07-001-01
Кзп=1.15; Кэм=1.25
ТЗ= 1.15
ТЗМ= 1.00	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
НР : 93 (122%*0.85*0.9)
СП : 54 (80%*0.8*0.85)	3.7	655.72
374.98	6.1
0	8.43.Ф Установка и разборка инвентарных лесов
ОЗП= 16.08
ЭМ= 10.07
ЗПМ= 16.08
МАТ= 11.81	37 941.00	25 656.00	284.00
0.00	49.91
0	184.67
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)		200 285.00	14 389.00	4 918.00
323.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)		952 935.00	231 371.00	51 121.00
5 198.00		1 626.96
24.19	
Итого с накладными расходами (от ФОТ)
(по позициям 10-12,36,84 - 93% (122%*0.85*0.9) (от 50932.34); 13-15,17,27,64,72-73,81 - 92% (120%*0.85*0.9) (от 65056.45); 19,26,53,63,82 - 90% (118%*0.85*0.9) (от 66381.99); 20 - 68% (80%*0.85) (от 447.42); 21,23,50-52,80 - 80% (105%*0.85*0.9) (от 17873.66); 30,32 - 98% (128%*0.85*0.9) (от 1867.86); 31,43,46,59 - 77% (100%*0.85*0.9) (от 12395.75); 35,61,69 - 69% (90%*0.85*0.9) (от 1679.53); 37,41 - 99% (130%*0.85*0.9) (от 3191.97); 39 - 119% (155%*0.85*0.9) (от 192.68); 48-49 - 94% (123%*0.85*0.9) (от 546.49); 54,57,74 - 71% (83%*0.85) (от 16002.73))	209 365.00		1 162 300.00	204 691.00
436 062.00	4 674.00
55 795.00
4 674.00
9 872.00			
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ)
(по позициям 10-12,36,84 - 54% (80%*0.8*0.85) (от 50932.34); 13-15,17,23,27,50-52,64,72-73,81 - 44% (65%*0.8*0.85) (от 65631.7); 19,26,53,63,82 - 43% (63%*0.8*0.85) (от 66381.99); 20 - 40% (50%*0.8) (от 447.42); 21,80 - 37% (55%*0.8*0.85) (от 17298.41); 30,32 - 56% (83%*0.8*0.85) (от 1867.86); 31,35,43,46,59 - 48% (70%*0.8*0.85) (от 12403.48); 37,41,61,69 - 58% (85%*0.8*0.85) (от 4863.77); 39 - 68% (100%*0.8*0.85) (от 192.68); 48-49 - 51% (75%*0.8*0.85) (от 546.49); 54,57,74 - 52% (65%*0.8) (от 16002.73))	110 057.00		1 272 356.00	107 462.00
543 524.00	2 595.00
58 389.00
2 595.00
12 467.00			
ИТОГО (прямые затраты в ценах 2001г) по смете		203 352.00	15 860.00	6 512.00
480.00			
ИТОГО (прямые затраты в текущих ценах) по смете		989 650.00	255 036.00	64 171.00
7 719.00		1 799.73
36.72	
Итого с накладными расходами (от ФОТ)
(по позициям 1-2,6 - 84% (110%*0.85*0.9) (от 13437.86); 3-4,13-15,17,27,64,72-73,81 - 92% (120%*0.85*0.9) (от 76177.49); 5 - 66% (78%*0.85) (от 509.7); 7,39 - 119% (155%*0.85*0.9) (от 778.27); 10-12,36,84 - 93% (122%*0.85*0.9) (от 50932.34); 19,26,53,63,82 - 90% (118%*0.85*0.9) (от 66381.99); 20 - 68% (80%*0.85) (от 447.42); 21,23,50-52,80 - 80% (105%*0.85*0.9) (от 17873.66); 30,32 - 98% (128%*0.85*0.9) (от 1867.86); 31,43,46,59 - 77% (100%*0.85*0.9) (от 12395.75); 35,61,69 - 69% (90%*0.85*0.9) (от 1679.53); 37,41 - 99% (130%*0.85*0.9) (от 3191.97); 48-49 - 94% (123%*0.85*0.9) (от 546.49); 54,57,74 - 71% (83%*0.85) (от 16002.73))	231 917.00		1 221 568.00	225 488.00
480 525.00	6 429.00
70 600.00
6 429.00
14 148.00			
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ)
(по позициям 1-2,6,31,35,43,46,59 - 48% (70%*0.8*0.85) (от 25841.34); 3-4,13-15,17,23,27,50-52,64,72-73,81 - 44% (65%*0.8*0.85) (от 76752.74); 5,20 - 40% (50%*0.8) (от 957.12); 7,39 - 68% (100%*0.8*0.85) (от 778.27); 10-12,36,84 - 54% (80%*0.8*0.85) (от 50932.34); 19,26,53,63,82 - 43% (63%*0.8*0.85) (от 66381.99); 21,80 - 37% (55%*0.8*0.85) (от 17298.41); 30,32 - 56% (83%*0.8*0.85) (от 1867.86); 37,41,61,69 - 58% (85%*0.8*0.85) (от 4863.77); 48-49 - 51% (75%*0.8*0.85) (от 546.49); 54,57,74 - 52% (65%*0.8) (от 16002.73))	122 002.00		1 343 570.00	118 461.00
598 986.00	3 541.00
74 141.00
3 541.00
17 690.00			
В том числе:								
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Непредвиденные расходы 2%
Итого
НДС 18%
Итого			1 343 570.00
26 871.00
1 370 441.00
246 679.38
1 617 120.38

Составил

Проверил