СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 ______________________________                                                                                                       ___________________________

     «___»_________________2015г.                                                                                                           «___ » _______________2015г.
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Приборы учета потребления ресурсов.

Основание: Рабочие чертежи 04-2015-10-ОВ     
Сметная стоимость 936 340,13 руб.										Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
Средства на оплату труда 44452.67 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области №19-п от 09.07.2015г.
ФЕР 2001 (2008-2014) ФЦЦС

       N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонтажные работы	
1	ФЕРр 65-27-01	Демонтаж элеваторов номер 1-5
100 шт.	0.01	861.19
861.19			90.105.Ф Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	145.54	145.54			97.2	0.97	
		НР ( 91.69 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 145.54
СП ( 58.22 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 145.54												
2	ФЕРр 65-14-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м	0.1	391.01
371.91	6.54	12.56	90.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=17.77
Кзпм=16.9
Кмт=4.79	646.17	628.53	11.62	6.02	43.6	4.36	
		НР ( 395.97 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 628.53
СП ( 251.41 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 628.53												
3	ФЕРр 65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м	0.14	603.66
557.01	16.32	30.33	90.67.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=17.77
Кзпм=16.9
Кмт=4.78	1 378.78	1 317.89	40.60	20.29	65.3	9.14	
		НР ( 830.27 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 1 317.89
СП ( 527.15 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 1 317.89												
4	ФЕРм 11-02-022-05	Демонтаж: Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж: оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (мдс 81-37.2004 п.3.2.1.)
1 шт.	2	72.41
36.01	13.95	22.45	58.8.Ф Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.43	464.07	365.14	98.93		1.236	2.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3												
		НР ( 248.30 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 365.14
СП ( 175.27 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 365.14												
5	ФЕР 18-06-007-07	Демонтаж: фильтров диаметром 100 мм(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (мдс 81-36.2004 п.3.3.1в)
10 фильтров	0.1	12 392.67
165.08	163.58
4.46	12 064.01	18.73.Ф Установка фильтров диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.54
Кзпм=16.9
Кмт=6.93	167.47	111.59	55.88
3.01		7.108
0.13	0.71
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; 
Ктз=0.4; Ктзм=0.4												
		НР ( 112.31 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 114.60
СП ( 64.18 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 114.60												
6	ФЕР 18-02-001-02	Демонтаж: водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (мдс 81-36.2004 п.3.3.1в)
1 водоподогреватель	0.1	17 166.72
132.08	86.93
1.35	16 947.71	18.6.Ф Установка водоподогревателей скоростных односекционных
Кзп=16.9
Кэм=9.83
Кзпм=16.9
Кмт=2.35	123.47	89.29	34.18
0.91		5.492
0.04	0.55	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; 
Ктз=0.4; Ктзм=0.4												
		НР ( 88.39 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 90.20
СП ( 50.51 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 90.20												
7	ФЕРр 57-02-04	Разборка покрытий полов цементных
100 м2	0.0055	2 791.56
948.54	1 843.02
217.35		83.2.Ф Разборка покрытий полов
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=1	163.48	88.17	75.32
20.20	-0.01	111.2
21	0.61
0.12	
		НР ( 73.69 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 108.37
СП ( 58.52 ): 54% (68%*0.8) от ФОТ= 108.37												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		3 088.98	2 746.15	316.53
24.12	26.30		18.81
0.13	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 63% (74%*0.85) (от 2091.96); 4,7 (ФЕРм 11,ФЕРр 57) - 68% (80%*0.85) (от 473.51); 5-6 (ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 204.81))		1 840.62						
И Т О Г О		4 929.60						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 40% (50%*0.8) (от 2091.96); 4 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 365.14); 5-6 (ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 204.81); 7 (ФЕРр 57) - 54% (68%*0.8) (от 108.37))		1 185.26						
И Т О Г О		6 114.86						
Общестроительные работы	
8	ФЕР 08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.2	913.25
58.83	31.10
4.86	823.32	8.14.Ф Кладка стен из кирпича
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=4.7	1 096.83	228.67	94.23
20.53	773.93	8.142
0.45	1.63
0.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 231.77 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 249.20
СП ( 134.57 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 249.20												
9	ФЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.025	650.45
30.67	0.24	619.54	11.8.Ф Устройство подстилающих слоев: бетонных
Кзп=16.9
Кэм=11.25
Кзпм=16.9
Кмт=5.12	94.29	14.90	0.08	79.31	4.209	0.11	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 14.01 ): 94% (123%*0.85*0.9) от ФОТ= 14.90
СП ( 7.60 ): 51% (75%*0.8*0.85) от ФОТ= 14.90												
10	ФССЦ 4010005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
м3	-0.0255	600.00		600.00	005672РЕС 4010005: БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.017	-76.76			-76.76			
11	ФССЦ 4010001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
м3	0.0255	545.60		545.60	005668РЕС 4010001: БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 3,5 (М50)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.642	64.58			64.58			
12	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.016	1 485.02
313.71	44.24
17.15	1 127.07	11.27.Ф Устройство стяжек: цементных
Кзп=16.9
Кэм=7.78
Кзпм=16.9
Кмт=6.47	221.11	97.55	6.88
5.80	116.68	45.437
1.59	0.73
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 97.15 ): 94% (123%*0.85*0.9) от ФОТ= 103.35
СП ( 52.71 ): 51% (75%*0.8*0.85) от ФОТ= 103.35												
13	ФЕР 08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.015	12 662.53
419.79	216.52
9.32	12 026.22	8.23.Ф Установка металлических решеток приямков
Кзп=16.9
Кэм=11.9
Кзпм=16.9
Кмт=5.34	1 133.99	122.38	48.31
2.95	963.30	54.487
0.86	0.82
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 116.56 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 125.33
СП ( 67.67 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 125.33												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		2 534.04	463.50	149.50
29.28	1 921.04		3.29
0.13	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 8,13 (ФЕР 08) - 93% (122%*0.85*0.9) (от 374.54); 9,12 (ФЕР 11) - 94% (123%*0.85*0.9) (от 118.25))		459.49						
И Т О Г О		2 993.53						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 8,13 (ФЕР 08) - 54% (80%*0.8*0.85) (от 374.54); 9,12 (ФЕР 11) - 51% (75%*0.8*0.85) (от 118.25))		262.55						
И Т О Г О		3 256.08						
Монтажные работы	
14	ФЕР 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.1	7 217.08
778.36	198.47
5.00	6 240.25	16.64.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.08	5 006.79	1 512.74	324.00
10.56	3 170.05	91.713
0.46	9.17
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 492.84 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 523.30
СП ( 853.06 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 523.30												
15	ФЕР 16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.08	6 197.38
704.28	139.89
3.11	5 353.21	16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.06	3 444.69	1 095.01	182.70
5.26	2 166.98	82.984
0.29	6.64
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 078.26 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 100.27
СП ( 616.15 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 100.27												
16	ФЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.04	4 866.61
593.70	116.17
2.57	4 156.74	16.62.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.83	1 339.67	461.54	75.05
2.17	803.08	69.955
0.24	2.8
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 454.44 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 463.71
СП ( 259.68 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 463.71												
17	ФЕР 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	3 911.19
593.70	116.17
2.57	3 201.32	16.61.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=2.58	216.74	115.39	18.76
0.54	82.59	69.955
0.24	0.7	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 113.61 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 115.93
СП ( 64.92 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 115.93												
18	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.03	2 352.62
317.17	46.64
2.03	1 988.81	16.26.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.14	512.38	184.93	20.78
1.29	306.67	37.916
0.19	1.14
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 182.49 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 186.22
СП ( 104.28 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 186.22												
19	ФЕР 16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	2 942.69
317.17	46.64
2.03	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.47	419.27	123.28	13.85
0.86	282.14	37.916
0.19	0.76	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 121.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 124.14
СП ( 69.52 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 124.14												
20	ФЕР 16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	8 026.82
560.44	131.00
3.78	7 335.38	16.38.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.7	620.04	108.92	19.65
0.80	491.47	70.208
0.35	0.7	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 107.52 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 109.72
СП ( 61.45 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 109.72												
21	ФЕР 16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.08	6 641.41
458.20	98.14
2.84	6 085.07	16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37	3 930.44	712.41	117.08
4.80	3 100.95	54.775
0.26	4.38
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 702.86 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 717.21
СП ( 401.64 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 717.21												
22	ФЕР 16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.03	4 730.44
356.61	54.77
2.03	4 319.06	16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33	1 052.57	207.92	24.46
1.29	820.19	42.631
0.19	1.28
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 205.02 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 209.21
СП ( 117.16 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 209.21												
23	ФЕР 16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	3 268.28
356.61	54.77
2.03	2 856.90	16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=5.99	497.18	138.61	16.31
0.86	342.26	42.631
0.19	0.85	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 136.68 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 139.47
СП ( 78.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 139.47												
24	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	120	11.98		11.98	004454РЕС 3011224: КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.283	4 719.64			4 719.64			
25	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.23	107.11
58.32	44.51	4.28	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41	277.20	260.69	9.21	7.30	5.762	1.33	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 255.48 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 260.69
СП ( 145.99 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 260.69												
26	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.19	113.94
58.32	44.51	11.11	16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91	243.89	215.36	7.61	20.92	5.762	1.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 211.05 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 215.36
СП ( 120.60 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 215.36												
27	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.084	268.70
56.55	9.43
0.10	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=16.9
Кэм=10.97
Кзпм=16.9
Кмт=4.27	175.89	92.32	10.86
0.18	72.71	6.107
0.01	0.51	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 63.82 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 92.50
СП ( 44.40 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 92.50												
28	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # к-2 за 2раза
100 м2	0.084	239.11
26.12	12.21
0.10	200.78	13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=4.59	268.55	85.28	28.44
0.35	154.83	6.624
0.03	0.56	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 59.09 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 85.63
СП ( 41.11 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 85.63												
29	ФЕР 26-01-010-02	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.6	4 640.81
183.98	37.10	4 419.73	26.16.Ф Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.33	5 997.05	2 145.39	324.72	3 526.94	21.678	13.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 651.95 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 145.39
СП ( 1 029.79 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 145.39												
30	ФЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 м	0.3	2 101.83
34.92	22.63	2 044.28	26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.72	1 357.48	203.60	99.03	1 054.85	4.048	1.21	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 156.77 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 203.60
СП ( 97.73 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 203.60												
31	ФССЦ 1040162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «термофлекс» диаметром 108X13 мм
м	-3.3	142.45		142.45	002533РЕС 1040162: ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН) _ТЕРМОФЛЕКС_ ДИАМЕТРОМ 108X13 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.483	- 697.14			- 697.14			
32	ФССЦ 1040280	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр:60 мм, толщина 13 мм
100 м	0.033	3 410.00		3 410.00	002606РЕС 1040280: ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР:60 ММ, ТОЛЩИНА 13 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.564	288.53			288.53			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		29 670.86	7 663.39	1 292.51
28.96	20 714.96		46.13
0.12	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 14-23,25-26 (ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 5165.23); 27-28 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 178.14); 29-30 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 2348.99))		6 993.54						
И Т О Г О		36 664.40						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 14-23,25-26 (ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 5165.23); 27-30 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 2527.13))		4 105.58						
И Т О Г О		40 769.98						
Водомерный узел	
33	ФЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 счетчик (водомер)	1	1 177.56
3.85	0.87	1 172.84	16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.84
Кзпм=16.9
Кмт=3.36	4 028.44	74.82	12.88	3 940.74	0.472	0.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 73.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 74.82
СП ( 41.90 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 74.82												
34	ФЕР 18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	8 415.26
92.16	76.74
0.68	8 246.36	18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.36
Кзпм=16.9
Кмт=1.83	1 777.98	179.11	89.79
1.44	1 509.08	11.408
0.06	1.14
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 176.94 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 180.55
СП ( 101.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 180.55												
35	ФССЦ 3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:50 мм
шт.	-1	823.60		823.60	004447РЕС 3011216: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.83	-1 507.19			-1 507.19			
36	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-50 Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON (3148/1.18/5,56=479,82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 2% 
шт	1	479.82		479.82	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 721.16			2 721.16			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
37	ФЕР 18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	22	226.72
2.18		224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.42	12 886.61	932.10		11 954.51	0.253	5.57	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 913.46 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 932.10
СП ( 521.98 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 932.10												
38	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Ду-50 RSV 38 REON Tмакс=120 °C,Ру=16 бар (1658/1.18/5,56=252.71)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	3	252.71		252.71	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 299.51			4 299.51			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
39	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Кран шаровый itap 1" IDEAL ВР-ВР  Tмакс=150 °C,Ру=30 бар (440/1.18/5,56=67.06)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	67.06		67.06	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	380.31			380.31			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
40	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Кран шаровый itap 1/2" со спускным клапаном VIENNA ВР-ВР  Tмакс=150 °C, Ру=30 бар (332/1.18/5,56=50.60)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 2% 
шт	1	50.60		50.60	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	286.96			286.96			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		24 873.78	1 186.03	102.67
1.44	23 585.08		7.18
0.01	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 33-34,37 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 1187.47))		1 163.73						
И Т О Г О		26 037.51						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 33-34,37 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 1187.47))		664.98						
И Т О Г О		26 702.49						
Автоматизированный тепловой пункт	
41	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	2	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	180.73	174.41		6.32	0.52	1.04	
		НР ( 118.60 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 174.41
СП ( 83.72 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 174.41												
42	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Датчик температуры наружного воздуха, AF20 Honeywell  (2 070.98/1,18/4,12=425,99)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	425.99		425.99	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 776.14			1 776.14			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
43	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Электронный регулятор температуры MVC80-DH10 Контроллер Honeywell  (48 692,4/1,18/4,12=110015,71)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	10 015.71		10 015.71	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	41 759.90			41 759.90			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
44	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Комплект подпр. клемников MVC-80-TPU Honeywell  (2 209,32/1,18/4,12=454,44)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	454.44		454.44	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 894.76			1 894.76			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
45	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	3	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	536.04	518.15		17.89	1.03	3.09	
		НР ( 352.34 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 518.15
СП ( 248.71 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 518.15												
46	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Погружной датчик температуры L-75мм T7425A1005  Honeywell  (2 132,92/1,18/4,12=438,73)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	438.73		438.73	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	3 658.52			3 658.52			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
47	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Погружной датчик температуры L-300мм T7425A1021 Нoneywell  (2 447,46/1,18/4,12=503,43)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	503.43		503.43	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	2 099.02			2 099.02			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
48	ФЕРм 12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
1 шт.	2	46.60
42.33	1.74	2.53	59.168.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=16.9
Кэм=9.13
Кзпм=16.9
Кмт=6.07	1 493.24	1 430.75	31.77	30.72	4.4	8.8	
		НР ( 972.91 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 1 430.75
СП ( 686.76 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 1 430.75												
49	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Регулирующий клапан отопления, ГВС фланцевый , Ду=32 , Tмакс=170 °C,Ру=16 бар, Кvs=16.0м3/ч, Р кл=1,1м (V5328A1070 2-х ходовой линейный клапан Honeywell)  (26039,67/1,18/4,12=5356,19)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	5 356.19		5 356.19	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	44 664.63			44 664.63			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
50	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Электропривод отопления (ML6420A3015 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл.. Honeywell)  (27432,71/1,18/4,12=5642,73)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	5 642.73		5 642.73	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	23 527.02			23 527.02			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
51	прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	Электропривод ГВС (ML6420A3031 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл..Honeywell)  (28509,15/1,18/4,12=5864,15)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	5 864.15		5 864.15	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	24 450.22			24 450.22			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
52	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	3	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	536.04	518.15		17.89	1.03	3.09	
		НР ( 352.34 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 518.15
СП ( 248.71 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 518.15												
53	ТССЦ 6100002-00039	(Прессотат для воды) Датчик давления KPI 35, Danfoss(прим. аналог)(3856,43/4,12=936,03)
шт.	3	936.03		936.03	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	11 569.33			11 569.33			
54	ФЕР 18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 насос	4	2 703.01
131.64	12.43
0.68	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=16.9
Кэм=9.45
Кзпм=16.9
Кмт=4.36	55 448.92	10 233.69	587.32
57.46	44 627.91	16.296
0.06	65.18
0.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 10 085.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 291.15
СП ( 5 763.05 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 291.15												
55	ФССЦ 3011494	Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А180А2 массой агрегата до 0,1Т
компл.	-4	2 453.80		2 453.80	004525РЕС 3011494: HАСОСЫ ЦЕНТОБЕЖНЫЕ 8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180А2 МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.33	-42 499.82			-42 499.82			
56	ТССЦ 6220004-00708	Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования UPS 25-60 130, GRUNDFOS (исполнение с уменьшенной монтажной длиной - 130мм)(9614,71/5,56=1729,26)
шт	1	1 729.26		1 729.26	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	9 614.69			9 614.69			
57	ТССЦ 6220004-00737	Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования MAGNA 40-120 F N, GRUNDFOS(117890,43/5,56=21203,31)
шт	2	21 203.31		21 203.31	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	235 780.81			235 780.81			
58	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Насос дренажный. НДП-250-5 "ХОЗЯИН"(3744/1.18/5,56=570,66)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # Заготовительско-складские расходы -2% 
шт	1	570.66		570.66	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 236.33			3 236.33			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
59	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	2	68.25
23.51	41.74
3.16	3.00	55.499.Ф Шкаф (пульт) управления навесной
Кзп=16.9
Кэм=7.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.2	1 481.00	794.64	661.16
106.81	25.20	2.37
0.29	4.74
0.58	
		НР ( 730.17 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 901.45
СП ( 468.75 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 901.45												
60	счёт№тс/олр/цб027239 от 25.12.2015	Щит узла учета Water-Control-Econom. IР 31  500*400*220 (5161/1,18/4,12=1061,58)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	1 061.58		1 061.58	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	4 426.19			4 426.19			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
61	счёт№тс/олр/цб027239 от 25.12.2015	Щит автоматики в зборе на базе контроллера MVC80-DH10M (ModBus. 0...10V) (15 000/1,18/4,12=3085,40)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	3 085.40		3 085.40	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	12 864.39			12 864.39			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
62	ФЕР 18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	10 566.46
139.72	130.05
2.97	10 296.69	18.72.Ф Установка фильтров диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.02
Кзпм=16.9
Кмт=7.69	8 336.33	271.55	146.63
6.27	7 918.15	17.296
0.28	1.73
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 272.26 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 277.82
СП ( 155.58 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 277.82												
63	ФССЦ 3011218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:80 мм
шт.	-1	1 027.70		1 027.70	004449РЕС 3011218: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:80 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.693	-7 906.10			-7 906.10			
64	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-80мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON (6040/1.18/5,56=920,62)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	920.62		920.62	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	5 221.02			5 221.02			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
65	ФЕР 18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	9 600.85
112.41	100.34
1.49	9 388.10	18.71.Ф Установка фильтров диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.66
Кзпм=16.9
Кмт=4.31	4 385.90	218.47	121.16
3.15	4 046.27	13.915
0.14	1.39
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 217.18 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 221.62
СП ( 124.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 221.62												
66	ФССЦ 3011217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:65 мм
шт.	-1	937.67		937.67	004448РЕС 3011217: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:65 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.31	-4 041.36			-4 041.36			
67	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-65мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON(4561/1.18/5,56=695,19)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	695.19		695.19	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 942.56			3 942.56			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
68	ФЕР 18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	8 415.26
92.16	76.74
0.68	8 246.36	18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.36
Кзпм=16.9
Кмт=1.83	1 777.98	179.11	89.79
1.44	1 509.08	11.408
0.06	1.14
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 176.94 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 180.55
СП ( 101.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 180.55												
69	ФССЦ 3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:50 мм
шт.	-1	823.60		823.60	004447РЕС 3011216: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.83	-1 507.19			-1 507.19			
70	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-50 Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON (3148/1.18/5,56=479,82)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	479.82		479.82	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 721.16			2 721.16			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
71	ФЕР 18-06-007-02	Установка фильтров диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	5 750.00
76.89	53.22
0.41	5 619.89	18.68.Ф Установка фильтров диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.91
Кзпм=16.9
Кмт=1.15	855.00	149.44	59.27
0.87	646.29	9.407
0.04	0.94	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 147.30 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 150.31
СП ( 84.17 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 150.31												
72	ФССЦ 3011214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:32 мм
шт.	-1	561.16		561.16	004445РЕС 3011214: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:32 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.145	- 642.53			- 642.53			
73	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтр сетчатый латунный Д=32 мм ITAP (797/1.18/5,56=121,48)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	121.48		121.48	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	688.94			688.94			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
74	ФЕР 18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	1	1 084.14
36.23	15.32
0.27	1 032.59	18.42.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=7.05	8 126.17	704.13	142.28
5.70	7 279.76	4.485
0.03	4.48
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 695.64 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 709.83
СП ( 397.50 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 709.83												
75	ФЕР 18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	24	226.72
2.18		224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.42	14 058.12	1 016.84		13 041.28	0.253	6.07	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 996.50 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 016.84
СП ( 569.43 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 016.84												
76	ФЕР 18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	10	338.87
2.91		335.96	18.78.Ф Установка термометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1.05	4 093.14	565.56		3 527.58	0.357	3.57	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 554.25 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 565.56
СП ( 316.71 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 565.56												
77	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
100 шт.	0.1	2 984.46
629.15	444.35	1 910.96	59.152.Ф Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
Кзп=16.9
Кэм=6.08
Кзпм=16.9
Кмт=14.19	4 045.08	1 063.26	270.16	2 711.66	65.4	6.54	
		НР ( 723.02 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 1 063.26
СП ( 510.37 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 1 063.26												
78	ФЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 счетчик (водомер)	1	1 177.56
3.85	0.87	1 172.84	16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.84
Кзпм=16.9
Кмт=3.36	4 028.44	74.82	12.88	3 940.74	0.472	0.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 73.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 74.82
СП ( 41.90 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 74.82												
79	ФЕРм 11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (ПРЭМ)
1 шт.	2	47.83
27.01	9.59	11.23	58.8.Ф Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.43	1 239.14	912.94	226.71	99.49	3.09	6.18	
		НР ( 620.80 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 912.94
СП ( 438.21 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 912.94												
80	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Термосопротивление КТСП-Н, Даттчик давления СДВ-И)
1 шт.	4	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	714.71	690.87		23.84	1.03	4.12	
		НР ( 469.79 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 690.87
СП ( 331.62 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 690.87												
81	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(тепловычислитель ВКТ-9-01)
1 шт.	1	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	90.37	87.20		3.17	0.52	0.52	
		НР ( 59.30 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 87.20
СП ( 41.86 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 87.20												
82	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Тепловычислитель ВКТ-9-01 (14563/1,18/4,12=3014,03)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	3 014.03		3 014.03	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	12 566.82			12 566.82			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
83	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду=40мм, фланцевый (0,3-45м3/ч)(22 845/1,18/4,12=4 699,07)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	1 965.83		1 965.83	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	16 392.82			16 392.82			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
84	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Датчик температуры КТСП-Н Рt 100 L=60мм (пара), с гильзами, бобышками (2738/1,18/4,12=563,19)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	563.19		563.19	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	4 696.37			4 696.37			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
85	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Гильза термометрическая ГЦР . 103-М20*1,5-8-60-1,6, L=60мм(531/1,18/4,12=109,22)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	109.22		109.22	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	910.77			910.77			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
86	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Преобразователь давления "Комуналец" 2,5-1,6-1,0 МПа-М-4-20мА (3594/1,18/4,12=739,26)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	739.26		739.26	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	6 164.60			6 164.60			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
87	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат
1 шт.	4	11.51
11.11		0.40	55.501.Ф Прибор или аппарат
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=6.03	760.68	751.04		9.64	1.12	4.48	
		НР ( 608.34 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 751.04
СП ( 390.54 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 751.04												
88	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Импульсный блок питания для расходомеров на DIN-рейку, IР54,12В, 0,5А(826/1,18/4,12=169,90)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	169.90		169.90	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 416.78			1 416.78			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
89	счёт№тс/олр/цб027242 от 25.12.2015	Импульсный блок питания для расходомеров на БП-24-0,22 для датчика давления (220В-50Гц/24В) (871/1,18/4,12=179,16)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	179.16		179.16	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 493.99			1 493.99			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
90	ФЕР 18-02-001-02	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # т.ч. 1.18.16
1 водоподогреватель	1	17 166.72
132.08	86.93
1.35	16 947.71	18.6.Ф Установка водоподогревателей скоростных односекционных
Кзп=16.9
Кэм=9.83
Кзпм=16.9
Кмт=2.35	43 571.30	2 643.98	1 100.20
29.37	39 827.12	16.263
0.13	16.26
0.13	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 2 619.89 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 673.35
СП ( 1 497.08 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 673.35												
91	ФССЦ 3011602	Водонагреватели односекционные N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2
шт.	-1	16 518.00		16 518.00	004590РЕС 3011602: ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ N 10 С ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ 6,9 М2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.882	-31 086.88			-31 086.88			
92	ЗАО «Ридан» исх. № 012227313 от 22.10.2015	Теплообменник ГВС Р tсм=1,44/0,14, P 2cт=1,26/0,89м, количество пластин 35шт. площадь поверхности теплообмена 6,82м2. (Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№19А-ТО, Ридан, расчет №529669, 529670)(170 519,23/5,56=30 668,93)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	30 668.93		30 668.93	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	173 929.61			173 929.61			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		719 541.84	22 999.00	3 449.33
211.07	693 093.51		143.83
1.03	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 41,45,48,52,77,79-81 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80%*0.85) (от 5395.73); 54,62,65,68,71,74-76,78,90 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 16161.85); 59,87 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 1652.49))		20 846.23						
И Т О Г О		740 388.07						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 41,45,48,52,77,79-81 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 48% (60%*0.8) (от 5395.73); 54,62,65,68,71,74-76,78,90 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 16161.85); 59,87 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 1652.49))		12 499.87						
И Т О Г О		752 887.94						
93	ФЕР 16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка	2	583.24
71.77	11.71
0.27	499.76	16.190.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.61
Кзпм=16.9
Кмт=4.45	7 518.90	2 789.70	281.33
11.41	4 447.87	8.579
0.03	17.16
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 745.09 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 801.11
СП ( 1 568.62 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 801.11												
94	ФССЦ 3021176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:80 мм
шт.	-2	404.20		404.20	005424РЕС 3021176: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:80 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.269	-3 451.06			-3 451.06			
95	ФЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(Д-65 прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка	2	385.78
61.86	7.00
0.14	316.92	16.189.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.76
Кзпм=16.9
Кмт=4.28	5 270.63	2 404.50	153.30
5.91	2 712.83	7.395
0.01	14.79
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 362.21 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 410.41
СП ( 1 349.83 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 410.41												
96	ФССЦ 3021175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:50 мм
шт.	-2	257.08		257.08	005423РЕС 3021175: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.151	-2 134.28			-2 134.28			
97	ФЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка	2	385.78
61.86	7.00
0.14	316.92	16.189.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.76
Кзпм=16.9
Кмт=4.28	5 270.63	2 404.50	153.30
5.91	2 712.83	7.395
0.01	14.79
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 362.21 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 410.41
СП ( 1 349.83 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 410.41												
98	ФССЦ 3021175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:50 мм
шт.	-2	257.08		257.08	005423РЕС 3021175: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.151	-2 134.28			-2 134.28			
99	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-80 RSV 38. REON (2138/1.18/5,56=325.87)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	325.87		325.87	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 848.07			1 848.07			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
100	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 80, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO (2294/1.18/5,56=349,65)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	349.65		349.65	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 982.94			1 982.94			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
101	ФЕРм 12-12-001-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм
1 шт.	1	135.38
41.94	86.57
8.51	6.87	59.166.Ф Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа
Кзп=16.9
Кэм=9.27
Кзпм=16.9
Кмт=6.04	1 552.78	708.79	802.50
143.82	41.49	4.36
0.63	4.36
0.63	
		НР ( 579.77 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 852.61
СП ( 409.25 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 852.61												
102	прайс www.magazin-danfoss.ru	Стальной запорно-балансировочный клапан Ду=80мм, Tмакс=150 °C, Ру=25 бар. Danfoss JiP BaBV WW, (065N9507)  (43 611,60 /1,18/4,12=8970,63
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	1	8 970.63		8 970.63	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	37 402.50			37 402.50			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
103	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-50мм, RSV 32 REON (1 700/1.18/5,56=259,11)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	259.11		259.11	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 469.46			1 469.46			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
104	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 65, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO,(1843/1.18/5,56=280,91)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	2	280.91		280.91	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 186.19			3 186.19			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
105	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-65 RSV 38. REON  (1784/1.18/5,56=271,92)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	6	271.92		271.92	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	9 252.68			9 252.68			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
106	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 50, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO (1342/1.18/5,56=204,55)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	204.55		204.55	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 160.04			1 160.04			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
107	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-50 RSV 38 REON (1658/1.18/5,56=252.71)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	3	252.71		252.71	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 299.51			4 299.51			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
108	прайс "ГАЛЛОП" gallop.ru	Шаровый кран полный проход, ГГ руч., Tмакс=150 °C, Ру=16 бар., Ду=32мм, СТАНДАРТ, ГАЛЛОП (496/1.18/5,56=75,60)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	3	75.60		75.60	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 286.23			1 286.23			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
109	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Шаровый кран со спускным элементом, латунь,ВР-ВР, Tмакс=150 °C, Ру=30 бар., Ду=15мм, 115, ITAP (332/1.18/5,56=50.60)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	30	50.60		50.60	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 608.88			8 608.88			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
110	прайс "ГАЛЛОП" gallop.ru	Шаровый кран полный проход, ГГ руч., Tмакс=150 °C, Ру=16 бар., Ду=25мм, СТАНДАРТ, ГАЛЛОП  (298/1.18/5,56=45,42)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	8	45.42		45.42	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 060.69			2 060.69			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
111	прайс "ГАЛЛОП" gallop.ru	Шаровый кран полный проход, ГГ руч., Tмакс=150 °C, Ру=16 бар., Ду=15мм, СТАНДАРТ, ГАЛЛОП  (96,90/1.18/5,56=14,77)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	9	14.77		14.77	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	753.87			753.87			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
112	ФЕР 18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	2	107.21
15.79	8.34
0.27	83.08	18.53.Ф Установка воздухоотводчиков
Кзп=16.9
Кэм=11.57
Кзпм=16.9
Кмт=4.24	1 559.51	613.76	241.23
11.41	704.52	1.909
0.03	3.82
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 612.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 625.17
СП ( 350.09 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 625.17												
113	ФССЦ 3011489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
шт.	-2	60.70		60.70	004520РЕС 3011489: ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1,0МПА, ТMAX=120ГРАД С, D=15ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.517	- 548.36			- 548.36			
114	омпания "Водяной"	Воздухоотводчик с обратным клапаном, латунь, Tмакс=110 °C, Ру=10 бар., Ду=15мм, V.502. VALTEC (718/1,18/5,56=109,44)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	2	109.44		109.44	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 241.31			1 241.31			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
115	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-65мм, RSV 32 REON (1774/1.18/5,56=270,39)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	3	270.39		270.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 600.31			4 600.31			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
116	Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан латунный  Tмакс=120 °C, Ру=16 бар.,  Ду=32мм ITAP (600/1.18/5,56=91,45)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	1	91.45		91.45	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	518.63			518.63			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		92 575.78	8 921.25	1 631.66
178.48	82 022.87		54.92
0.79	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 93,95,97,112 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 8247.09); 101 (ФЕРм 12) - 68% (80%*0.85) (от 852.6))		8 661.94						
И Т О Г О		101 237.72						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 93,95,97,112 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 8247.09); 101 (ФЕРм 12) - 48% (60%*0.8) (от 852.6))		5 027.62						
И Т О Г О		106 265.34						
Перевозка мусора строительного	
117	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т	0.563	42.98	42.98		01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=16.9
Кэм=11.13
Кзпм=16.9
Кмт=	269.32		269.32		0.578	0.33	
118	ФЕРперев 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
1 т	0.563	13.38	13.38		1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=16.9
Кэм=9.84
Кзпм=16.9
Кмт=	74.12		74.12				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		343.44		343.44			0.33	
ИТОГО (прямые затраты) по смете		872 628.72	43 979.32	7 285.64
473.35	821 363.76		274.49
2.21	
Накладные по работам от ФОТ		39 965.55						
И Т О Г О		912 594.27						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		23 745.86						
И Т О Г О		936 340.13						
	
Возврат стоимости материалов заказчика с НДС - металлом 4 400*0,563=2477,20	

	

       Составил ___________________                                                            Проверил ___________________