Title: СОГЛАСОВАН:
Author: НТЦ "Гектор"
Last saved by: Сафьянова Любовь Александровна

Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" ФЕР 2001 в редакции 2014 г. (дополнение 2 в соответствии с приказом Минстроя РФ 899/пр от 11.12.2015 г.)                                                                                                                                                                                       
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Алтайская, 97/1

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 ______________________________                                                                                                       ___________________________

     «___»_________________2016г.                                                                                                           «___ » _______________2016г.
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-02

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения
Основание:  07-2015-10-ВК      
Сметная стоимость 3 160 067.11руб.
Средства на оплату труда 591850.50 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области №19-п от 09.07.2015г.
ФЕР 2001 (2008-2014) ФЦЦС
Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

N/N

Шифр, N

Наименование

Количество

Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)

Индекс

Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)

Затраты труда рабочих

п/п | позиции | работ, затрат, | | Всего | Эксп.маш | Мат-лы | | Всего | Оплаты труда | Эксп.маш, | Мат-лы | чел-ч
| норм. | единица измерения | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | на един. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр 66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (плита ваты минеральной, строительный мусор 394*0,05*0,164=3,231т) 100 м2 | 3.94 | 158.72 158.72 | | | 91.61.Ф Разборка тепловой изоляции Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 10 568.53 | 10 568.53 | | | 19.1 | 75.25

НР ( 6 658.17 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 10 568.53
СП ( 4 227.41 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 10 568.53

2

ФЕРр 65-01-01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(150+1800+374=2324м)(стр. мусор 5,1128т)
100 м

23.24

328.71
288.02

7.09
1.35

33.60

90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Кзп=16.9
Кэм=12.87
Кзпм=16.9
Кмт=4.79

118 982.53

113 121.58

2 120.61
530.22

3 740.34

34.66
0.1

805.5
2.32

НР ( 71 600.64 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 113 651.80
СП ( 45 460.72 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 113 651.80

3

ФЕРр 65-01-02

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(15+138=153м)(стр. мусор 0,5202т)
100 м

1.53

565.51
495.44

12.15
2.30

57.92

90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Кзп=16.9
Кэм=12.87
Кзпм=16.9
Кмт=4.79

13 474.32

12 810.59

239.25
59.47

424.48

59.62
0.17

91.22
0.26

НР ( 8 108.14 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 12 870.06
СП ( 5 148.03 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 12 870.06

4

ФЕРр 65-01-03

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм(стр. мусора 0,3956т)
100 м

0.92

716.97
634.72

15.93
3.51

66.32

90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Кзп=16.9
Кэм=12.87
Кзпм=16.9
Кмт=4.79

10 349.50

9 868.63

188.62
54.57

292.25

76.38
0.26

70.27
0.24

НР ( 6 251.61 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 9 923.20
СП ( 3 969.28 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 9 923.20

5 | ФЕРр 65-03-08 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм(стр. мусора -0,016т) 100 шт. | 0.01 | 257.53 237.13 | 20.40 2.78 | | 90.3.Ф Снятие арматуры Кзп=16.9 Кэм=8.19 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 41.75 | 40.07 | 1.67 0.47 | 0.01 | 27.8 0.24 | 0.28

НР ( 25.55 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 40.54
СП ( 16.22 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 40.54

6

ФЕР 17-01-002-01

Демонтаж; полотенцесушителей из водогазопроводных труб(прим.)(стр. мусора1,7кг.*200=0,340т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (мдс 81-36.2004 п.3.3.1в)
10 шт.

20

560.14
58.68

9.11

492.35

17.24.Ф Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб
Кзп=16.9
Кэм=11.44
Кзпм=16.9
Кмт=18.85

8 767.28

7 933.54

833.75

-0.01

2.44

48.8

Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; 
Ктз=0.4; Ктзм=0.4

НР ( 7 774.87 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 7 933.54
СП ( 4 442.78 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 7 933.54

7 | ФЕР 18-06-007-04 | Демонтаж; фильтров диаметром 50 мм(прим.)(стр. мусора1,16кг.*1=0,001т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: # демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (мдс 81-36.2004 п.3.3.1в) 10 фильтров | 0.1 | 8 415.26 92.16 | 76.74 0.68 | 8 246.36 | 18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм Кзп=16.9 Кэм=9.36 Кзпм=16.9 Кмт=1.83 | 91.03 | 62.30 | 28.73 0.46 | | 3.968 0.02 | 0.4

Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; 
Ктз=0.4; Ктзм=0.4

НР ( 61.50 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 62.76
СП ( 35.15 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 62.76

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 162 274.94 | 154 405.24 | 3 412.63 645.19 | 4 457.07 | | 1 091.72 2.82
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1-5 (ФЕРр 66,ФЕРр 65) - 63% (74%*0.85) (от 147054.13); 6-7 (ФЕР 17,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 7996.3)) | | 100 480.48 | | | | |
И Т О Г О | | 262 755.42 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-5 (ФЕРр 66,ФЕРр 65) - 40% (50%*0.8) (от 147054.13); 6-7 (ФЕР 17,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 7996.3)) | | 63 299.59 | | | | |
И Т О Г О | | 326 055.01 | | | | |
Раздел 2.Водомерный узел В1

8

ФЕР 16-02-002-08

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.06

9 006.67
560.44

131.00
3.78

8 315.23

16.39.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.69

4 109.16

653.53

117.90
4.79

3 337.73

70.208
0.35

4.21
0.02

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 645.16 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 658.32
СП ( 368.66 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 658.32

9

ФЕР 16-02-002-06

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.01

6 641.41
458.20

98.14
2.84

6 085.07

16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37

491.31

89.05

14.64
0.60

387.62

54.775
0.26

0.55

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 87.86 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 89.65
СП ( 50.21 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 89.65

10

ФЕР 16-06-005-02

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 счетчик (водомер)

1

1 594.05
11.47

4.58

1 578.00

16.176.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.26
Кзпм=16.9
Кмт=5.85

9 501.51

222.92

47.29

9 231.30

1.403

1.4

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 218.46 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 222.92
СП ( 124.83 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 222.92

11

ФЕР 18-06-007-06

Установка фильтров диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров

0.1

10 566.46
139.72

130.05
2.97

10 296.69

18.72.Ф Установка фильтров диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.02
Кзпм=16.9
Кмт=7.69

8 336.33

271.55

146.63
6.27

7 918.15

17.296
0.28

1.73
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 272.26 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 277.82
СП ( 155.58 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 277.82

12 | ФССЦ 3011218 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:80 мм шт. | -1 | 1 027.70 | | 1 027.70 | 004449РЕС 3011218: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:80 ММ Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=7.693 | -7 906.10 | | | -7 906.10 | |
13 | стр.1 Компания "Водяной" (waterman-t.ru) | Фильтры сетчатые чугунные Ду-80мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON(6342/1.18/5,56=966,65) шт | 1 | 966.65 | | 966.65 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 5 374.57 | | | 5 374.57 | |
14 | ФЕР 18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 компл. | 2 | 226.72 2.18 | | 224.54 | 18.77.Ф Установка манометров Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=2.42 | 1 171.51 | 84.74 | | 1 086.77 | 0.253 | 0.51

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 83.04 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 84.74
СП ( 47.45 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 84.74

15 | стр.2 Компания "Водяной" (waterman-t.ru) | Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-80 RSV 38. REON (2459/1.18/5,56=374,80) шт | 4 | 374.80 | | 374.80 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 8 335.55 | | | 8 335.55 | |
16 | 3029230-90039 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=44,20) шт. | 1 | 44.20 | | 44.20 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 245.75 | | | 245.75 | |
17 | 3029230-90054 | Кран шаровой со спускным клапаном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход проход, никелированный, вр-вр, разм.1/2 (144,54/5,56=26,00) шт. | 3 | 26.00 | | 26.00 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 433.68 | | | 433.68 | |

18

ФЕР 16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.01

107.11
58.32

44.51

4.28

16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41

12.05

11.33

0.40

0.32

5.762

0.06

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 11.11 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 11.33
СП ( 6.35 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 11.33

19

ФЕР 16-07-005-02

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.06

113.94
58.32

44.51

11.11

16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91

77.02

68.01

2.40

6.61

5.762

0.35

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 66.65 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 68.01
СП ( 38.08 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 68.01

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 30 182.34 | 1 401.13 | 329.26 11.66 | 28 451.95 | | 8.81 0.05
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 8-11,14,18-19 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 1412.79)) | | 1 384.54 | | | | |
И Т О Г О | | 31 566.88 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 8-11,14,18-19 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 1412.79)) | | 791.16 | | | | |
И Т О Г О | | 32 358.04 | | | | |
Раздел 3.Система В1

20

ФЕР 16-02-002-08

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.92

9 006.67
560.44

131.00
3.78

8 315.23

16.39.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.69

63 007.16

10 020.78

1 807.80
73.46

51 178.58

70.208
0.35

64.59
0.32

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 9 892.36 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 094.24
СП ( 5 652.78 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 094.24

21

ФЕР 16-02-002-07

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.15

8 026.82
560.44

131.00
3.78

7 335.38

16.38.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.7

9 300.63

1 633.82

294.75
11.98

7 372.06

70.208
0.35

10.53
0.05

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 612.89 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 645.80
СП ( 921.65 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 645.80

22 | стр.2 Компания "Водяной" (waterman-t.ru) | Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-65 RSV 38. REON  (2052/1.18/5,56=312,77) шт | 1 | 312.77 | | 312.77 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 1 739.00 | | | 1 739.00 | |

23

ФЕР 16-02-002-06

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.51

6 641.41
458.20

98.14
2.84

6 085.07

16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37

25 056.57

4 541.61

746.39
30.60

19 768.57

54.775
0.26

27.93
0.13

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 4 480.77 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 572.21
СП ( 2 560.43 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 572.21

24 | стр.2 Компания "Водяной" (waterman-t.ru) | Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-50 RSV 38. REON (1907/1.18/5,56=290,67) шт | 4 | 290.67 | | 290.67 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 6 464.50 | | | 6 464.50 | |

25

ФЕР 16-02-002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.45

5 412.98
356.61

54.77
2.03

5 001.60

16.36.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.5

18 115.43

3 118.82

366.92
19.30

14 629.69

42.631
0.19

19.18
0.09

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 3 075.36 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 138.12
СП ( 1 757.35 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 138.12

26

ФЕР 16-02-002-04

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.3

4 730.44
356.61

54.77
2.03

4 319.06

16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33

10 525.73

2 079.21

244.62
12.87

8 201.90

42.631
0.19

12.79
0.06

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 050.24 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 092.08
СП ( 1 171.56 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 092.08

27

ФЕР 16-02-002-03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

10.12

4 015.36
356.61

54.77
2.03

3 603.98

16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33

309 260.09

70 138.84

8 251.73
433.98

230 869.52

42.631
0.19

431.42
1.92

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 69 161.36 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 70 572.82
СП ( 39 520.78 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 70 572.82

28 | 3029230-90039 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=44,20) шт. | 30 | 44.20 | | 44.20 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 7 372.56 | | | 7 372.56 | |

29

ФЕР 16-02-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.81

3 268.28
356.61

54.77
2.03

2 856.90

16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=5.99

20 135.74

5 613.88

660.46
34.74

13 861.40

42.631
0.19

34.53
0.15

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 5 535.64 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 648.62
СП ( 3 163.22 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 648.62

30 | 3029230-90047 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, нр-нр, размер 1/2(163,61/5,56=29,43) шт. | 35 | 29.43 | | 29.43 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 5 727.08 | | | 5 727.08 | |
31 | 3029230-90048 | Кран шаровой со сгоном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, вр-нр, размер 1/2(175,65/5,56=31,59) шт. | 300 | 31.59 | | 31.59 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 52 692.12 | | | 52 692.12 | |

32

ФЕР 16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

12.19

107.11
58.32

44.51

4.28

16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41

14 691.67

13 816.75

488.32

386.60

5.762

70.23

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 13 540.41 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 13 816.75
СП ( 7 737.38 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 13 816.75

33

ФЕР 16-07-005-02

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

1.07

113.94
58.32

44.51

11.11

16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91

1 373.46

1 212.79

42.86

117.81

5.762

6.16

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 188.53 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 212.79
СП ( 679.16 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 212.79

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 545 461.74 | 112 176.50 | 12 903.85 616.93 | 420 381.39 | | 677.36 2.72
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 20-21,23,25-27,29,32-33 (ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 112793.43)) | | 110 537.56 | | | | |
И Т О Г О | | 655 999.30 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 20-21,23,25-27,29,32-33 (ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 112793.43)) | | 63 164.31 | | | | |
И Т О Г О | | 719 163.61 | | | | |
Раздел 4. Общестроительные работы
34 | ФЕР 46-03-014-03 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм 100 отверстий | 3 | 304.80 86.84 | 217.96 | | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 10 287.71 | 4 402.79 | 5 884.92 | | 10.18 | 30.54

НР ( 3 698.34 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 402.79
СП ( 2 113.34 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 402.79

35

ФЕР 46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
1 м3

0.03

1 743.13
446.24

21.67

1 275.22

46.53.Ф Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных
Кзп=16.9
Кэм=11.56
Кзпм=16.9
Кмт=4.73

414.71

226.24

7.52

180.95

55.16

1.65

НР ( 190.04 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 226.24
СП ( 108.60 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 226.24

36 | ФССЦ 3011224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 950 | 11.98 | | 11.98 | 004454РЕС 3011224: КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.283 | 37 363.82 | | | 37 363.82 | |

37

ФЕР 13-03-002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2

3.924

268.70
56.55

9.43
0.10

202.72

13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=16.9
Кэм=10.97
Кзпм=16.9
Кмт=4.27

8 216.75

4 312.67

507.41
8.29

3 396.67

6.107
0.01

23.96
0.04

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 981.46 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 320.96
СП ( 2 074.06 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 320.96

38

ФЕР 13-03-004-23

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # к-2 за 2раза
100 м2

3.924

239.11
26.12

12.21
0.10

200.78

13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=4.59

12 544.90

3 983.98

1 328.36
16.58

7 232.56

6.624
0.03

25.99
0.12

Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)

НР ( 2 760.38 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 000.56
СП ( 1 920.27 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 000.56

39

ФЕР 26-01-017-01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками(расценка без стоимости материалов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 м

96.9

2 101.83
34.92

22.63

2 044.28

26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.72

438 467.36

65 763.14

31 988.16

340 716.06

4.048

392.25

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 50 637.62 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 65 763.14
СП ( 31 566.31 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 65 763.14

40 | ФССЦ 1040162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «термофлекс» диаметром 108X13 мм м | -1 065.9 | 142.45 | | 142.45 | 002533РЕС 1040162: ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН) _ТЕРМОФЛЕКС_ ДИАМЕТРОМ 108X13 ММ Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=1.483 | - 225 174.95 | | | - 225 174.95 | |
41 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 89 мм(196,94 /1,18/5,56=30,02) м.п. | 107.8 | 30.02 | | 30.02 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 17 993.03 | | | 17 993.03 | |
42 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 76 мм(132,52 /1,18/5,56=20,20) м.п. | 16.5 | 20.20 | | 20.20 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 1 853.15 | | | 1 853.15 | |
43 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 60 мм(107,39 /1,18/5,56=16,37) м.п. | 152.9 | 16.37 | | 16.37 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 13 916.53 | | | 13 916.53 | |
44 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 48 мм(89,57 /1,18/5,56=13,65) м.п. | 95.7 | 13.65 | | 13.65 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 7 263.06 | | | 7 263.06 | |
45 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 42 мм(80,43 /1,18/5,56=12,26) м.п. | 220 | 12.26 | | 12.26 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 14 996.43 | | | 14 996.43 | |
46 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 35 мм(76,32 /1,18/5,56=11,63) м.п. | 330 | 11.63 | | 11.63 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 21 338.72 | | | 21 338.72 | |
47 | стр.3 прайс "СтройКомСнаб" | Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС, толщиной 20 мм, диаметром 28 мм(66,64 /1,18/5,56=10,16) м.п. | 143 | 10.16 | | 10.16 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 8 078.01 | | | 8 078.01 | |
48 | ФЕР 46-03-014-04 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм 100 отверстий | 6 | 379.21 106.11 | 273.10 | | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 25 506.95 | 10 759.55 | 14 747.40 | | 12.44 | 74.64

НР ( 9 038.03 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 759.55
СП ( 5 164.59 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 759.55

49

ФЕР 46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
1 м3

0.08

1 743.13
446.24

21.67

1 275.22

46.53.Ф Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных
Кзп=16.9
Кэм=11.56
Кзпм=16.9
Кмт=4.73

1 105.90

603.32

20.04

482.54

55.16

4.41

НР ( 506.79 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 603.32
СП ( 289.59 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 603.32

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 394 172.08 | 90 051.69 | 54 483.81 24.87 | 249 636.58 | | 553.44 0.16
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 34-35,48-49 (ФЕР 46) - 84% (110%*0.85*0.9) (от 15991.9); 37-38 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 8321.51); 39 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 65763.14)) | | 69 812.66 | | | | |
И Т О Г О | | 463 984.74 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 34-35,37-39,48-49 (ФЕР 46,ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 90076.55)) | | 43 236.76 | | | | |
И Т О Г О | | 507 221.50 | | | | |
Раздел 5.Система Т3 и Т4

50

ФЕР 16-02-002-06

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.87

6 641.41
458.20

98.14
2.84

6 085.07

16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37

42 743.56

7 747.45

1 273.26
52.20

33 722.85

54.775
0.26

47.65
0.23

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 7 643.65 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 7 799.65
СП ( 4 367.80 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 7 799.65

51

ФЕР 16-02-002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.42

5 412.98
356.61

54.77
2.03

5 001.60

16.36.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.5

16 907.73

2 910.90

342.46
18.01

13 654.37

42.631
0.19

17.9
0.08

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 870.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 928.91
СП ( 1 640.19 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 928.91

52

ФЕР 16-02-002-04

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

1.7

4 730.44
356.61

54.77
2.03

4 319.06

16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33

59 645.78

11 782.22

1 386.16
72.90

46 477.40

42.631
0.19

72.47
0.32

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 11 618.01 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 11 855.12
СП ( 6 638.87 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 11 855.12

53

ФЕР 16-02-002-03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

10.7

4 015.36
356.61

54.77
2.03

3 603.98

16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33

326 984.48

74 158.65

8 724.66
458.86

244 101.17

42.631
0.19

456.15
2.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 73 125.16 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 74 617.51
СП ( 41 785.81 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 74 617.51

54 | 3029230-90039 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=44,20) шт. | 30 | 44.20 | | 44.20 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 7 372.56 | | | 7 372.56 | |

55

ФЕР 16-02-002-02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

10.2

3 718.75
356.61

54.77
2.03

3 307.37

16.33.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.3

291 541.85

70 693.30

8 316.96
437.41

212 531.59

42.631
0.19

434.83
1.94

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 69 708.10 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 71 130.71
СП ( 39 833.20 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 71 130.71

56 | 3029230-90044 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-нр, размер 3/4(180,01/5,56=32,38) шт. | 30 | 32.38 | | 32.38 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 5 400.98 | | | 5 400.98 | |

57

ФЕР 16-02-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

0.84

3 268.28
356.61

54.77
2.03

2 856.90

16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=5.99

20 881.51

5 821.80

684.93
36.02

14 374.78

42.631
0.19

35.81
0.16

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 5 740.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 857.82
СП ( 3 280.38 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 857.82

58 | 3029230-90047 | Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, нр-нр, размер 1/2(163,61/5,56=29,43) шт. | 32 | 29.43 | | 29.43 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 5 236.19 | | | 5 236.19 | |
59 | 3029230-90048 | Кран шаровой со сгоном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, вр-нр, размер 1/2(175,65/5,56=31,59) шт. | 300 | 31.59 | | 31.59 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кзп=16.9 Кэм=9 Кзпм=16.9 Кмт=5.56 | 52 692.12 | | | 52 692.12 | |
60 | ФЕРм 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг 1 шт. | 30 | 11.53 10.22 | | 1.31 | 58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=4.55 | 5 360.36 | 5 181.54 | | 178.82 | 1.03 | 30.9

НР ( 3 523.45 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 5 181.54
СП ( 2 487.14 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 5 181.54

61 | 6100032-00003 | Ограничитель температуры воды типа MTCV для циркуляционных контуров системы ГВС, латунь, Ру=10 бар, Ду=20 мм(4630,41/4,12=1123,89) шт. | 30 | 1 123.89 | | 1 123.89 | 1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом Кзп= Кэм= Кзпм= Кмт=4.12 | 138 912.80 | | | 138 912.80 | |

62

ФЕР 17-01-002-01

Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб(ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 шт.

19.9

560.14
58.68

9.11

492.35

17.24.Ф Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб
Кзп=16.9
Кэм=11.44
Кзпм=16.9
Кмт=18.85

209 975.17

22 694.87

2 592.43

184 687.87

7.015

139.6

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 22 240.97 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 22 694.87
СП ( 12 709.13 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 22 694.87

63 | ФЕР 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 компл. | 30 | 27.16 1.23 | | 25.93 | 18.79.Ф Установка кранов воздушных Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=2.2 | 2 428.53 | 717.15 | | 1 711.38 | 0.138 | 4.14

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 702.81 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 717.15
СП ( 401.60 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 717.15

64

ФЕР 16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м

24.73

107.11
58.32

44.51

4.28

16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41

29 805.16

28 030.20

990.66

784.30

5.762

142.48

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 27 469.59 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 28 030.20
СП ( 15 696.91 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 28 030.20

65

ФЕР 16-07-003-07

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка

1

583.24
71.77

11.71
0.27

499.76

16.190.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.61
Кзпм=16.9
Кмт=4.45

3 759.45

1 394.85

140.67
5.70

2 223.93

8.579
0.03

8.58
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 288.51 ): 92% (128%*0.85*0.9*0.94) от ФОТ= 1 400.55
СП ( 714.28 ): 51% (83%*0.8*0.85*0.9) от ФОТ= 1 400.55

66 | ФССЦ 3021176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:80 мм шт. | -1 | 404.20 | | 404.20 | 005424РЕС 3021176: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:80 ММ Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.269 | -1 725.53 | | | -1 725.53 | |
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 1 217 922.70 | 231 132.93 | 24 452.19 1 081.10 | 962 337.58 | | 1 390.51 4.79

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 50-53,55,57,62-64 (ФЕР 16,ФЕР 17,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 225631.94); 60 (ФЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 5181.54); 65 (ФЕР 16) - 92% (128%*0.85*0.9*0.94) (от 1400.55))

225 931.24

И Т О Г О | | 1 443 853.94 | | | | |

Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 50-53,55,57,62-64 (ФЕР 16,ФЕР 17,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 225631.94); 60 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 5181.54); 65 (ФЕР 16) - 51% (83%*0.8*0.85*0.9) (от 1400.55))

129 555.31

И Т О Г О | | 1 573 409.25 | | | | |
Раздел 6.Перевозка мусора строительного.
67 | ФЕРперев 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т | 1 | 42.98 10.79 | 32.19 | | 01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=16.9 Кэм=11.13 Кзпм=16.9 Кмт= | 540.63 | 182.35 | 358.27 | 0.01 | 0.578 | 0.58

НР ( ): от ФОТ= 182.35
СП ( ): от ФОТ= 182.35

68 | ФЕРперев 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т | 8.62 | 3.28 | 3.28 0.83 | | 01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3 Кзп=16.9 Кэм=11.6 Кзпм=16.9 Кмт= | 327.97 | | 327.97 120.91 | | 0.02 | 0.17
69 | ФЕРперев 03-21-01-009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км(2,955+5,001+0,676+0,675+,0016+0,340+0,001=9,664т) 1 т | 9.62 | 10.47 | 10.47 | | 1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) Кзп=16.9 Кэм=9.84 Кзпм=16.9 Кмт= | 991.10 | | 991.10 | | |
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 1 859.70 | 182.35 | 1 677.34 120.91 | 0.01 | | 0.58 0.17
ИТОГО (прямые затраты) по смете | | 2 351 873.50 | 589 349.84 | 97 259.08 2 500.66 | 1 665 264.58 | | 3 722.42 10.71
Накладные по работам от ФОТ | | 508 146.48 | | | | |
И Т О Г О | | 2 860 019.98 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ | | 300 047.13 | | | | |
И Т О Г О | | 3 160 067.11 | | | | |
Возврат стоимости материалов заказчика
| 509912 | Возврат-металлолом (стр.1 прайс 4400руб. с ндс) т | 6.37 | 4 400.00 | | | Индекс= 1 | 28 028.00 | | | 28 028.00 | |
Итого по возврату материалов | 28 028.00 | | | | |

       Составил ___________________                                                            Проверил ___________________