СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 ______________________________                                                                                                       ___________________________

     «___»_________________2016г.                                                                                                           «___ » _______________2016г.
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Основание:  
Сметная стоимость 11 817 689.76руб.
Средства на оплату труда 1524929.94 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области №19-п от 09.07.2015г.
ФЕР 2001 (2008-2014) ФЦЦС								Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
       N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонтажные работы	
1	ФЕРр 66-24-02	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной(строительный мусор 376*0,05*0,111=2,087т)
100 м2	3.76	158.72
158.72			91.61.Ф Разборка тепловой изоляции
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	10 085.70	10 085.70			19.1	71.82	
		НР ( 6 353.99 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 10 085.70
СП ( 4 034.28 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 10 085.70												
2	ФЕРр 65-27-01	Демонтаж элеваторов номер 1-5(строительный мусор 9,1*5=0,045т)
100 шт.	0.05	861.19
861.19			90.105.Ф Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	727.71	727.71			97.2	4.86	
		НР ( 458.45 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 727.71
СП ( 291.08 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 727.71												
3	ФЕРр 65-13-02	Демонтаж грязевиков (строительный мусор 0,530т)
100 шт.	0.1	1 356.27
1 356.27			90.63.Ф Демонтаж воздухосборников и грязевиков
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	2 292.10	2 292.10			159	15.9	
		НР ( 1 444.02 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 2 292.10
СП ( 916.84 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 2 292.10												
4	ФЕРр 65-19-05	Демонтаж конвекторов(строительный мусор 586,1/760=0,771,  17,5кг*760=13,300т)
100 экм	5.861	150.27
144.02	6.25
2.70		90.94.Ф Демонтаж нагревательных приборов
Кзп=16.9
Кэм=7.38
Кзпм=16.9
Кмт=1	14 535.65	14 265.31	270.34
267.44		18.3
0.2	107.26
1.17	
		НР ( 9 155.64 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 14 532.75
СП ( 5 813.09 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 14 532.75												
5	ФЕРр 65-14-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм(стр. мусора (244*2,12=0,517т)+ (190*2,73=0,518т)+(193*4,264=0,823т)+(50*2,73=0,136т)=1,994т)
100 м	68.02	391.01
371.91	6.54	12.56	90.66.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=17.77
Кзпм=16.9
Кмт=4.79	439 521.92	427 524.68	7 905.00	4 092.24	43.6	2 965.67	
		НР ( 269 340.55 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 427 524.68
СП ( 171 009.87 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 427 524.68												
6	ФЕРр 65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм(стр. мусора (252*5,881=1,482т)+ (125*5,881=0,735т)=2,217т)
100 м	3.77	603.66
557.01	16.32	30.33	90.67.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=17.77
Кзпм=16.9
Кмт=4.78	37 128.67	35 488.78	1 093.32	546.57	65.3	246.18	
		НР ( 22 357.93 ): 63% (74%*0.85) от ФОТ= 35 488.78
СП ( 14 195.51 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 35 488.78												
7	ФЕРм 11-02-022-03	Демонтаж: Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(прим.)(строительный мусор 0,001т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж: оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (мдс 81-37.2004 п.3.2.1.)
1 шт.	10	17.01
9.00		8.01	58.8.Ф Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.43	456.30	456.30			0.309	3.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3												
		НР ( 310.28 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 456.30
СП ( 219.02 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 456.30												
8	ФЕРм 11-03-001-01	Демонтаж :Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(тепловычислитель )(строительный мусор 0,0015т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж: оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (мдс 81-37.2004 п.3.2.1.)
1 шт.	5	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	130.81	130.81			0.156	0.78	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3												
		НР ( 88.95 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 130.81
СП ( 62.79 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 130.81												
9	ФЕРм 11-02-001-01	Демонтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (прим.)(строительный мусор 0,001т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж: оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (мдс 81-37.2004 п.3.2.1.)
1 шт.	10	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	518.15	518.15			0.309	3.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3Кмр=0; 
Ктз=0.3; Ктзм=0.3												
		НР ( 352.34 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 518.15
СП ( 248.71 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 518.15												
10	ФЕР 18-05-001-01	Демонтаж: насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (прим.)(строительный мусор 2*5=0,010т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (мдс 81-36.2004 п.3.3.1в)
1 насос	5	2 703.01
131.64	12.43
0.68	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=16.9
Кэм=9.45
Кзпм=16.9
Кмт=4.36	4 684.36	4 449.43	234.93
22.98		5.668
0.02	28.34
0.1	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; 
Ктз=0.4; Ктзм=0.4												
		НР ( 4 382.96 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 472.41
СП ( 2 504.55 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 472.41												
11	ФЕРр 57-02-04	Разборка покрытий полов цементных
100 м2	0.011	2 791.56
948.54	1 843.02
217.35		83.2.Ф Разборка покрытий полов
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=1	326.96	176.33	150.63
40.41		111.2
21	1.22
0.23	
		НР ( 147.39 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 216.74
СП ( 117.04 ): 54% (68%*0.8) от ФОТ= 216.74												
12	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т	1	42.98	42.98		01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=16.9
Кэм=11.13
Кзпм=16.9
Кмт=	478.37		478.37		0.578	0.58	
13	ФЕРперев 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т	19.2591	3.28	3.28		01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3
Кзп=16.9
Кэм=11.6
Кзпм=16.9
Кмт=	732.77		732.77		
0.02	
0.39	
14	ФЕРперев 03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км
1 т	20.2591	10.47	10.47		1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=16.9
Кэм=9.84
Кзпм=16.9
Кмт=	2 087.19		2 087.19				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		513 706.66	496 115.30	12 952.55
330.83	4 638.81		3 448.79
1.89	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-6 (ФЕРр 66,ФЕРр 65) - 63% (74%*0.85) (от 490651.72); 7-9,11 (ФЕРм 11,ФЕРр 57) - 68% (80%*0.85) (от 1322); 10 (ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 4472.42))		314 392.50						
И Т О Г О		828 099.16						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-6 (ФЕРр 66,ФЕРр 65) - 40% (50%*0.8) (от 490651.72); 7-9 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 1105.26); 10 (ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 4472.42); 11 (ФЕРр 57) - 54% (68%*0.8) (от 216.74))		199 412.78						
И Т О Г О		1 027 511.94						
Общестроительные работы	
15	ФЕР 46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм
100 отверстий	16	304.80
86.84	217.96		0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	54 867.78	23 481.54	31 386.24		10.18	162.88	
		НР ( 19 724.49 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 23 481.54
СП ( 11 271.14 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 23 481.54												
16	ФЕР 46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
1 м3	0.04	1 509.34
361.30	21.75	1 126.29	46.53.Ф Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных
Кзп=16.9
Кэм=11.56
Кзпм=16.9
Кмт=4.73	467.39	244.24	10.06	213.09	44.66	1.79	
		НР ( 205.16 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 244.24
СП ( 117.23 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 244.24												
17	ФЕР 08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.4	913.25
58.83	31.10
4.86	823.32	8.14.Ф Кладка стен из кирпича
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=4.7	2 193.65	457.34	188.47
41.07	1 547.84	8.142
0.45	3.26
0.18	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 463.52 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 498.41
СП ( 269.15 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 498.41												
18	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м3	0.0005	58 585.02
1 404.00	1 590.53
243.00	55 590.49	6.1.Ф Устройство бетонной подготовки
Кзп=16.9
Кэм=12.1
Кзпм=16.9
Кмт=5.02	165.20	13.64	12.03
2.57	139.53	207
22.5	0.1
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 12.96 ): 80% (105%*0.85*0.9) от ФОТ= 16.21
СП ( 7.13 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 16.21												
19	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.032	1 485.02
313.71	44.24
17.15	1 127.07	11.27.Ф Устройство стяжек: цементных
Кзп=16.9
Кэм=7.78
Кзпм=16.9
Кмт=6.47	442.22	195.10	13.77
11.59	233.35	45.437
1.59	1.45
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 194.30 ): 94% (123%*0.85*0.9) от ФОТ= 206.69
СП ( 105.41 ): 51% (75%*0.8*0.85) от ФОТ= 206.69												
20	ФЕР 08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.03	12 662.53
419.79	216.52
9.32	12 026.22	8.23.Ф Установка металлических решеток приямков
Кзп=16.9
Кэм=11.9
Кзпм=16.9
Кмт=5.34	2 267.98	244.76	96.62
5.91	1 926.60	54.487
0.86	1.63
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 233.12 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 250.67
СП ( 135.36 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 250.67												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		60 404.22	24 636.62	31 707.19
61.14	4 060.41		171.11
0.27	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 15-16 (ФЕР 46) - 84% (110%*0.85*0.9) (от 23725.78); 17,20 (ФЕР 08) - 93% (122%*0.85*0.9) (от 749.08); 18 (ФЕР 06) - 80% (105%*0.85*0.9) (от 16.21); 19 (ФЕР 11) - 94% (123%*0.85*0.9) (от 206.7))		20 833.55						
И Т О Г О		81 237.77						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 15-16 (ФЕР 46) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 23725.78); 17,20 (ФЕР 08) - 54% (80%*0.8*0.85) (от 749.08); 18 (ФЕР 06) - 44% (65%*0.8*0.85) (от 16.21); 19 (ФЕР 11) - 51% (75%*0.8*0.85) (от 206.7))		11 905.42						
И Т О Г О		93 143.19						
Отопление	
21	ФЕР 16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	2.52	6 197.38
704.28	139.89
3.11	5 353.21	16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.06	108 507.74	34 492.96	5 754.93
165.56	68 259.85	82.984
0.29	209.12
0.73	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 33 965.35 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 34 658.52
СП ( 19 408.77 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 34 658.52												
22	ФЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	1.93	4 866.61
593.70	116.17
2.57	4 156.74	16.62.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.83	64 639.10	22 269.42	3 620.96
104.78	38 748.72	69.955
0.24	135.01
0.46	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 21 926.72 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 22 374.20
СП ( 12 529.56 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 22 374.20												
23	ФЕР 16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	1.9	3 453.77
317.17	46.64
2.03	3 089.96	16.29.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.18	43 439.31	11 711.98	1 315.95
81.48	30 411.38	37.916
0.19	72.04
0.36	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 11 557.59 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 11 793.46
СП ( 6 604.34 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 11 793.46												
24	ФЕР 16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	2.44	2 942.69
317.17	46.64
2.03	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.47	51 150.39	15 040.65	1 689.95
104.64	34 419.79	37.916
0.19	92.51
0.46	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 14 842.37 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 15 145.29
СП ( 8 481.36 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 15 145.29												
25	ФЕР 16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	61.25	2 730.08
317.17	46.64
2.03	2 366.27	16.27.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=4.99	1 143 200.03	377 557.19	42 422.00
2 626.63	723 220.84	37.916
0.19	2 322.32
11.64	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 372 580.14 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 380 183.82
СП ( 212 902.93 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 380 183.82												
26	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	4.52	2 352.62
317.17	46.64
2.03	1 988.81	16.26.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.14	77 198.37	27 862.18	3 130.57
193.83	46 205.62	37.916
0.19	171.38
0.86	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 27 494.90 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 28 056.01
СП ( 15 711.37 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 28 056.01												
27	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	750	11.98		11.98	004454РЕС 3011224: КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.283	29 497.76			29 497.76			
28	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	72.04	107.11
58.32	44.51	4.28	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41	86 824.26	81 653.68	2 885.85	2 284.73	5.762	415.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 80 020.61 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 81 653.68
СП ( 45 726.06 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 81 653.68												
29	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	2.52	113.94
58.32	44.51	11.11	16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91	3 234.69	2 856.29	100.95	277.45	5.762	14.52	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 799.17 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 856.29
СП ( 1 599.52 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 856.29												
30	ФЕР 18-03-001-03	Установка конвекторов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # т.ч. 1.18.16
100 кВт радиаторов и конвекторов	1.2424	20 803.88
866.23	193.36
14.31	19 744.29	18.11.Ф Установка конвекторов
Кзп=16.9
Кэм=11.06
Кзпм=16.9
Кмт=2.68	90 705.55	21 543.51	3 420.82
386.84	65 741.22	114.387
1.36	142.11
1.69	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 21 491.75 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 21 930.35
СП ( 12 280.99 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 21 930.35												
31	ФССЦ 1014173	Дюбели монтажные 10Х130 (10Х132, 10Х150) мм
10 шт.	24	7.03		7.03	001589РЕС 1014173: ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.141	529.95			529.95			
32	ФЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов стальных (5087*0,181квт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # т.ч. 1.18.16
100 кВт радиаторов и конвекторов	9.20747	18 725.70
588.43	232.69
17.28	17 904.58	18.10.Ф Установка радиаторов стальных
Кзп=16.9
Кэм=9.92
Кзпм=16.9
Кмт=7.52	1 375 536.90	108 456.83	27 363.83
3 461.93	1 239 716.24	77.703
1.65	715.45
15.19	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 109 680.38 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 111 918.76
СП ( 62 674.50 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 111 918.76												
33	ФССЦ 3010559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
кВт	- 920.747	167.00		167.00	004337РЕС 3010559: РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСВ2-1, РСВ2-6 ОДНОРЯДНЫЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.867	-1 209 667.28			-1 209 667.28			
34	прайс  "Водяной" стр. 7	Радиатор Nova Florida Rosso 500/80 181 Вт (секция) (699/1,18/5,56=106,54)
секция	5 087	106.54		106.54	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 013 347.53			3 013 347.53			
35	ФЕР 18-07-001-05	Установка кранов воздушных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	710	27.16
1.23		25.93	18.79.Ф Установка кранов воздушных
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.2	57 475.25	16 972.59		40 502.66	0.138	97.98	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 16 633.13 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 16 972.59
СП ( 9 504.65 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 16 972.59												
36	Компания "Водяной" стр.9	Вентиль регулиров. Itap 3/4" прямой (475/1.18/5,56=72,40)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	700	72.40		72.40	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	287 416.42			287 416.42			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
37	Компания "Водяной" стр.9	Кран шаровый itap IDEAL 3/4" с американкой(508/1.18/5,56=77,43)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	700	77.43		77.43	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	307 384.71			307 384.71			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
38	прайс  valtec.стр.1	Латунный ручной балансировочный клапан VT.054 3/4" (1134/1,18/5,56=172,84)
шт	80	172.84		172.84	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	76 879.23			76 879.23			
39	прайс  1armatura.ru стр.2	Клапан балансировочный Danfoss MSV-BD Ду32 ручной (10460/1,18/5,56=1594,32)
шт	20	1 594.32		1 594.32	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	177 288.38			177 288.38			
40	прайс  1armatura.ru стр.2	Клапан балансировочный Danfoss MSV-BD Ду50 ручной (18070/1,18/5,56=2754,24)
шт	10	2 754.24		2 754.24	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	153 135.74			153 135.74			
41	Компания "Водяной" стр.13	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-50 RSV 38 REON (1907/1.18/5,56=290,67)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы -2% 
шт	10	290.67		290.67	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	16 484.48			16 484.48			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02; 												
42	3029230-90040	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 11/4(402,27/5,56=72,35)
шт.	20	72.35		72.35	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 045.32			8 045.32			
43	3029230-90039	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=44,20)
шт.	62	44.20		44.20	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	15 236.62			15 236.62			
44	3029230-90038	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 3/4(167,04/5,56=30,04)
шт.	160	30.04		30.04	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	26 723.58			26 723.58			
45	3029230-90037	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1/2 (110,82/5,56=19,93)
шт.	162	19.93		19.93	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	17 951.35			17 951.35			
46	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	6.769	268.70
56.55	9.43
0.10	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=16.9
Кэм=10.97
Кзпм=16.9
Кмт=4.27	14 174.10	7 439.46	875.29
14.30	5 859.35	6.107
0.01	41.33
0.07	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 143.10 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 7 453.76
СП ( 3 577.80 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 7 453.76												
47	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # к-2 за 2раза
100 м2	6.769	239.11
26.12	12.21
0.10	200.78	13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=4.59	21 640.27	6 872.46	2 291.46
28.60	12 476.35	6.624
0.03	44.84
0.2	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 4 761.73 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 901.06
СП ( 3 312.51 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 901.06												
48	ФЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	6.769	1 107.48
629.59	2.93
0.14	474.96	15.193.Ф Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Кзп=16.9
Кэм=11.34
Кзпм=16.9
Кмт=2.95	92 591.43	82 826.04	281.14
20.02	9 484.25	81.719
0.01	553.16
0.07	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 66 276.85 ): 80% (105%*0.85*0.9) от ФОТ= 82 846.06
СП ( 30 653.04 ): 37% (55%*0.8*0.85) от ФОТ= 82 846.06												
49	ФЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками(расценка без стоимости материалов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 м	124.4	2 101.83
34.92	22.63	2 044.28	26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.72	562 903.40	84 426.57	41 066.32	437 410.51	4.048	503.57	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 65 008.46 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 84 426.57
СП ( 40 524.75 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 84 426.57												
50	ФССЦ 1040162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «термофлекс» диаметром 108X13 мм
м	-1 368.4	142.45		142.45	002533РЕС 1040162: ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН) _ТЕРМОФЛЕКС_ ДИАМЕТРОМ 108X13 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.483	- 289 079.08			- 289 079.08			
51	прайс "СтройКомСнаб" стр.22	Теплоизоляция К-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 76 мм(1573,21 /1,18/5,56=239,79)
м.п.	277.2	239.79		239.79	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	369 572.02			369 572.02			
52	прайс "СтройКомСнаб"стр.22	Теплоизоляция К-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 60 мм(1135,58 /1,18/5,56=173,09)
м.п.	212.3	173.09		173.09	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	204 313.36			204 313.36			
53	стр.22 прайс "СтройКомСнаб"	Теплоизоляция К-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 42 мм(857,03 /1,18/5,56=130,63)
м.п.	209	239.79		239.79	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	278 645.57			278 645.57			
54	стр.22 прайс "СтройКомСнаб"	Теплоизоляция К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм(413,11 /1,18/5,56=62,97)
м.п.	268.4	62.97		62.97	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	93 970.38			93 970.38			
55	стр.22 прайс "СтройКомСнаб"	Теплоизоляция К-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм(187,38 /1,18/5,56=28,56)
м.п.	401.5	28.56		28.56	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	63 755.63			63 755.63			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		7 434 652.46	901 981.81	136 220.02
7 188.61	6 396 450.63		5 530.4
31.73	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 21-26,28-30,32,35 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 727542.95); 46-47 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 14354.82); 48 (ФЕР 15) - 80% (105%*0.85*0.9) (от 82846.06); 49 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 84426.57))		854 182.25						
И Т О Г О		8 288 834.71						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 21-26,28-30,32,35 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 727542.95); 46-47,49 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 98781.39); 48 (ФЕР 15) - 37% (55%*0.8*0.85) (от 82846.06))		485 492.15						
И Т О Г О		8 774 326.86						
Автоматизированный тепловой пункт № 1.	
56	ФЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 счетчик (водомер)	1	1 177.56
3.85	0.87	1 172.84	16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.84
Кзпм=16.9
Кмт=3.36	4 028.44	74.82	12.88	3 940.74	0.472	0.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 73.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 74.82
СП ( 41.90 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 74.82												
57	ФЕР 18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	32	226.72
2.18		224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.42	18 744.16	1 355.79		17 388.37	0.253	8.1	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 328.67 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 355.79
СП ( 759.24 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 355.79												
58	ФЕР 18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	13	338.87
2.91		335.96	18.78.Ф Установка термометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1.05	5 321.08	735.23		4 585.85	0.357	4.63	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 720.52 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 735.23
СП ( 411.73 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 735.23												
59	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
100 шт.	0.13	2 984.46
629.15	444.35	1 910.96	59.152.Ф Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
Кзп=16.9
Кэм=6.08
Кзпм=16.9
Кмт=14.19	5 258.60	1 382.24	351.21	3 525.15	65.4	8.5	
		НР ( 939.92 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 1 382.24
СП ( 663.48 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 1 382.24												
60	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	2	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	180.73	174.41		6.32	0.52	1.04	
		НР ( 118.60 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 174.41
СП ( 83.72 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 174.41												
61	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	AF20 датчик температуры наружного воздуха, NTC Honeywell  (2333,31/1,18/4,12=479,95)
шт	1	479.95		479.95	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 977.39			1 977.39			
62	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	MVC80-DH10 Контроллер Honeywell  (54810,27/1,18/4,12=11274,12)
шт	1	11 274.12		11 274.12	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	46 449.37			46 449.37			
63	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	MVC-80-TPU Клеммные терминалы подпружиненные для MVC80 ( 1-47 терминалы) Honeywell  (2489,17/1,18/4,12=512,01)
шт	1	512.01		512.01	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	2 109.48			2 109.48			
64	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	4	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	714.71	690.87		23.84	1.03	4.12	
		НР ( 469.79 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 690.87
СП ( 331.62 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 690.87												
65	стр.4 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	T7425A1005 датчик температуры, NTC, погружной, с быстрым ответом Honeywell  (2 403,10/1,18/4,12=494,30)
шт	4	494.30		494.30	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	8 146.06			8 146.06			
66	ФЕРм 12-12-003-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
1 шт.	1	48.72
42.33	2.62	3.77	59.168.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=16.9
Кэм=9.13
Кзпм=16.9
Кмт=6.07	762.18	715.38	23.92	22.88	4.4	4.4	
		НР ( 486.46 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 715.38
СП ( 343.38 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 715.38												
67	стр.6 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	V5328A1088 2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN40, Kvs 25, 20мм, 2…170 °C  (36238/1,18/4,12=7453,92)
шт	1	7 453.92		7 453.92	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	30 710.15			30 710.15			
68	стр.5 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	ML6420A3015 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл.. Honeywell  (34216/1,18/4,12=7038,01)
шт	1	7 038.01		7 038.01	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	28 996.60			28 996.60			
69	ФЕРм 12-12-003-02	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
1 шт.	1	48.72
42.33	2.62	3.77	59.168.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=16.9
Кэм=9.13
Кзпм=16.9
Кмт=6.07	762.18	715.38	23.92	22.88	4.4	4.4	
		НР ( 486.46 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 715.38
СП ( 343.38 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 715.38												
70	стр.6 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	V5328A1104 2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN65, Kvs 63, 20мм, 2…170 °C(52662,66/1,18/4,12=10832,37)
шт	1	10 832.37		10 832.37	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	44 629.36			44 629.36			
71	стр.5 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	ML6420A3031 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл..Honeywell  (35559/1,18/4,12=7314,26)
шт	1	7 314.26		7 314.26	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	30 134.75			30 134.75			
72	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	3	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	536.04	518.15		17.89	1.03	3.09	
		НР ( 352.34 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 518.15
СП ( 248.71 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 518.15												
73	ТССЦ 6100002-00039	Прессотат для воды (Датчик давления KPI 35, Danfoss(прим. аналог)(3856,43/4,12=936,03)
шт.	3	936.03		936.03	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	11 569.33			11 569.33			
74	ФЕР 18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 насос	4	2 703.01
131.64	12.43
0.68	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=16.9
Кэм=9.45
Кзпм=16.9
Кмт=4.36	55 448.92	10 233.69	587.32
57.46	44 627.91	16.296
0.06	65.18
0.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 10 085.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 291.15
СП ( 5 763.05 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 291.15												
75	ФССЦ 3011494	Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А180А2 массой агрегата до 0,1Т
компл.	-4	2 453.80		2 453.80	004525РЕС 3011494: HАСОСЫ ЦЕНТОБЕЖНЫЕ 8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180А2 МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.33	-42 499.82			-42 499.82			
76	стр.19 Компания "Водяной"	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80(18566/1.18/5,56=2829,84)
шт	1	2 829.84		2 829.84	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	15 733.91			15 733.91			
77	"ComTermo" стр. 18	Циркуляционный насос Grundfos MAGNA 1 50-150F(65174/1.18/5,56=9933,85)
шт	2	9 933.85		9 933.85	0ПОФ Среднеотраслевые индексы	19 867.70			19 867.70			
78	стр.8 Компания "Водяной"	Насос дренажный. НДП-250-5 "ХОЗЯИН"(4044/1.18/5,56=616,39)
шт	1	616.39		616.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 427.13			3 427.13			
79	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	2	68.25
23.51	41.74
3.16	3.00	55.499.Ф Шкаф (пульт) управления навесной
Кзп=16.9
Кэм=7.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.2	1 481.00	794.64	661.16
106.81	25.20	2.37
0.29	4.74
0.58	
		НР ( 730.17 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 901.45
СП ( 468.75 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 901.45												
80	Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ001031 от 25 февраля 2016	Щит узла учета Water-Control-Econom, IP31  500х400х220(5161/1,18/4,12=1061,58)
шт	1	1 061.58		1 061.58	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	4 373.71			4 373.71			
81	Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ001031 от 25 февраля 2016	Щит автоматики в сборе на базе контроллера  (ModBus, 0…10V)(15 000/1,18/4,12=3085,40)
шт	1	3 085.40		3 085.40	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	12 711.85			12 711.85			
82	ФЕР 18-06-007-07	Установка фильтров диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.2	12 392.67
165.08	163.58
4.46	12 064.01	18.73.Ф Установка фильтров диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.54
Кзпм=16.9
Кмт=6.93	17 711.63	641.67	349.24
18.84	16 720.72	20.436
0.41	4.09
0.08	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 647.30 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 660.51
СП ( 369.88 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 660.51												
83	ФССЦ 3011219	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:100 мм
шт.	-2	1 203.50		1 203.50	004450РЕС 3011219: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:100 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.936	-16 694.95			-16 694.95			
84	стр.16 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-100мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON(8672/1.18/5,56=1321,79)
шт	2	1 321.79		1 321.79	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	14 698.30			14 698.30			
85	ФЕР 18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	9 600.85
112.41	100.34
1.49	9 388.10	18.71.Ф Установка фильтров диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.66
Кзпм=16.9
Кмт=4.31	4 385.90	218.47	121.16
3.15	4 046.27	13.915
0.14	1.39
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 217.18 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 221.62
СП ( 124.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 221.62												
86	ФССЦ 3011217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:65 мм
шт.	-1	937.67		937.67	004448РЕС 3011217: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:65 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.31	-4 041.36			-4 041.36			
87	стр.16 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-65мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON(4789/1.18/5,56=729,94)
шт	1	729.94		729.94	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 058.47			4 058.47			
88	ФЕР 18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	8 415.26
92.16	76.74
0.68	8 246.36	18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.36
Кзпм=16.9
Кмт=1.83	1 777.98	179.11	89.79
1.44	1 509.08	11.408
0.06	1.14
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 176.94 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 180.55
СП ( 101.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 180.55												
89	ФССЦ 3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:50 мм
шт.	-1	823.60		823.60	004447РЕС 3011216: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.83	-1 507.19			-1 507.19			
90	стр.16 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-50 Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON (3305/1.18/5,56=503,75)
шт	1	503.75		503.75	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 800.85			2 800.85			
91	ФЕР 18-06-002-04	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	1	1 145.14
36.23	15.32
0.27	1 093.59	18.43.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=8.34	9 966.96	704.13	142.28
5.70	9 120.55	4.485
0.03	4.48
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 695.64 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 709.83
СП ( 397.50 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 709.83												
92	ФЕР 18-02-001-03	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # т.ч. 1.18.16
1 водоподогреватель	1	27 005.69
172.01	121.95
1.89	26 711.73	18.6.Ф Установка водоподогревателей скоростных односекционных
Кзп=16.9
Кэм=9.83
Кзпм=16.9
Кмт=2.35	67 759.28	3 443.30	1 543.41
41.12	62 772.57	21.179
0.18	21.18
0.18	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 3 414.74 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 484.42
СП ( 1 951.28 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 484.42												
93	ФССЦ 3011603	Водонагреватели односекционные N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2
шт.	-1	26 135.00		26 135.00	004591РЕС 3011603: ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ N 12 С ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ 12 М2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.973	-51 564.36			-51 564.36			
94	ЗАО «Ридан»исх. № 01230170 от 19.11.2015	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№19 , расчет №535490 (214 960,41/5,56=38 661,94)
шт	1	38 661.94		38 661.94	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	214 960.39			214 960.39			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		575 886.91	22 577.28	3 906.29
234.52	549 403.34		140.95
1.13	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 56-58,74,82,85,88,91-92 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 17713.93); 59-60,64,66,69,72 (ФЕРм 12,ФЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 4196.43); 79 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 901.45))		20 943.39						
И Т О Г О		596 830.30						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 56-58,74,82,85,88,91-92 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 17713.93); 59-60,64,66,69,72 (ФЕРм 12,ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 4196.43); 79 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 901.45))		12 402.82						
И Т О Г О		609 233.12						
95	ФЕРм 11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (ПРЭМ)
1 шт.	2	47.83
27.01	9.59	11.23	58.8.Ф Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.43	1 239.14	912.94	226.71	99.49	3.09	6.18	
		НР ( 620.80 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 912.94
СП ( 438.21 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 912.94												
96	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Термосопротивление КТСП-Н, Даттчик давления СДВ-И)
1 шт.	4	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	714.71	690.87		23.84	1.03	4.12	
		НР ( 469.79 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 690.87
СП ( 331.62 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 690.87												
97	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(тепловычислитель ВКТ-9-01)
1 шт.	1	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	90.37	87.20		3.17	0.52	0.52	
		НР ( 59.30 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 87.20
СП ( 41.86 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 87.20												
98	стр.23 ООО Компания "Трейдприбор"	Тепловычислитель ВКТ-9-01 (10 930/4,12=2652,91)
шт	1	2 652.91		2 652.91	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	10 929.99			10 929.99			
99	стр.23 ООО Компания "Трейдприбор"	Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду=50мм, фланцевый (0,3-45м3/ч)(20400/4,12=4 951,46)
шт	2	4 951.46		4 951.46	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	40 800.03			40 800.03			
100	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Датчик температуры КТСП-Н Рt 100 (1900/4,12=461,16)
шт	2	461.16		461.16	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	3 799.96			3 799.96			
101	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Гильза защитная стальная М20*1,5 L120 … L160 мм (нержавеющая сталь)  (500/4,12=121,35)
шт	2	121.35		121.35	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	999.92			999.92			
102	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Даттчик давления СДВ-И "Коммуналец" 0,6…1,6 Мпа / 1,0…2,5 МПа (2700/4,12=655,34)
шт	2	655.34		655.34	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	5 400.00			5 400.00			
103	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат
1 шт.	2	11.51
11.11		0.40	55.501.Ф Прибор или аппарат
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=6.03	380.34	375.52		4.82	1.12	2.24	
		НР ( 304.17 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 375.52
СП ( 195.27 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 375.52												
104	стр. 24 ООО Компания "Трейдприбор"	Блок питания 24В - 10 ВР 220 - 24Д (24В на дин-рейку) (700/4,12=169,90)
шт	2	169.90		169.90	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 399.98			1 399.98			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		65 754.44	2 066.53	226.71	63 461.20		13.06	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 95-97 (ФЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 1691.01); 103 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 375.52))		1 454.06						
И Т О Г О		67 208.50						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 95-97 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 1691.01); 103 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 375.52))		1 006.96						
И Т О Г О		68 215.46						
105	стр. 8 Компания "Водяной"	Кран шаровый стальной ALSO Ду100, сварка/сварка, Ру 2.5 МПа L=305 мм.(2684/1.18/5,56=409,10)
шт	2	409.10		409.10	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 549.19			4 549.19			
106	стр.13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-100 RSV 38. REON (3506/1.18/5,56=534,39)
шт	4	534.39		534.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	11 884.83			11 884.83			
107	стр. 13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-80 RSV 38. REON (2459/1.18/5,56=374,80)
шт	1	374.80		374.80	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 083.89			2 083.89			
108	стр. 13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-65 RSV 38. REON  (2052/1.18/5,56=312,77)
шт	5	312.77		312.77	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 695.01			8 695.01			
109	стр. 13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-50 RSV 38. REON (1907/1.18/5,56=290,67)
шт	5	290.67		290.67	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 080.63			8 080.63			
110	стр. 14 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 65, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO,(1843/1.18/5,56=280,91)
шт	3	280.91		280.91	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 685.58			4 685.58			
111	стр. 8 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 80, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO (2294/1.18/5,56=349,65)
шт	1	349.65		349.65	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 944.05			1 944.05			
112	3029230-90039	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=19,93)
шт.	20	44.20		44.20	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 915.04			4 915.04			
113	3029230-90037	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1/2(110,82/5,56=19,93)
шт.	8	19.93		19.93	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	886.49			886.49			
114	3029230-90054	Кран шаровой со спускным клапаном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход проход, никелированный, вр-вр, разм.1/2 (144,54/5,56=26,00)
шт.	40	26.00		26.00	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	5 782.40			5 782.40			
115	ФЕР 18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	2	107.21
15.79	8.34
0.27	83.08	18.53.Ф Установка воздухоотводчиков
Кзп=16.9
Кэм=11.57
Кзпм=16.9
Кмт=4.24	1 559.51	613.76	241.23
11.41	704.52	1.909
0.03	3.82
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 612.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 625.17
СП ( 350.09 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 625.17												
116	ФССЦ 3011489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
шт.	-2	60.70		60.70	004520РЕС 3011489: ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1,0МПА, ТMAX=120ГРАД С, D=15ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.517	- 548.36			- 548.36			
117	стр. 8 Компания "Водяной"	Воздухоотводчик с обратным клапаном, латунь, Tмакс=110 °C, Ру=10 бар., Ду=15мм, V.502. VALTEC (886/1,18/5,56=135,04)
шт	2	135.04		135.04	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 501.64			1 501.64			
118	стр. 12 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-100мм, RSV 32 REON (2922/1.18/5,56=445,37)
шт	3	445.37		445.37	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	7 428.77			7 428.77			
119	стр. 12 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-65мм, RSV 32 REON (1774/1.18/5,56=270,39)
шт	1	270.39		270.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 503.37			1 503.37			
120	стр. 12 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-50мм, RSV 32 REON (1 700/1.18/5,56=259,11)
шт	1	259.11		259.11	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 440.65			1 440.65			
121	стр. 2 прайс  1armatura.ru	Клапан балансировочный Danfoss MSV-BD Ду32 ручной (10460/1,18/5,56=1594,32)
шт	3	1 594.32		1 594.32	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	26 593.26			26 593.26			
122	ФЕР 16-02-005-06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.03	11 831.74
1 097.83	268.73
8.78	10 465.18	16.66.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.83
Кзпм=16.9
Кмт=5.02	2 345.44	640.09	129.29
5.56	1 576.06	132.756
0.81	3.98
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 632.74 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 645.65
СП ( 361.57 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 645.65												
123	ФЕР 16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.34	8 986.77
778.36	198.47
5.00	8 009.94	16.65.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.11	20 161.40	5 143.33	1 101.61
35.91	13 916.46	91.713
0.46	31.18
0.16	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 075.65 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 179.24
СП ( 2 900.37 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 179.24												
124	ФЕР 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.08	7 217.08
778.36	198.47
5.00	6 240.25	16.64.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.08	4 005.43	1 210.19	259.20
8.45	2 536.04	91.713
0.46	7.34
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 194.27 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 218.64
СП ( 682.44 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 218.64												
125	ФЕР 16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.18	6 197.38
704.28	139.89
3.11	5 353.21	16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.06	7 750.55	2 463.78	411.07
11.83	4 875.70	82.984
0.29	14.94
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 426.10 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 475.61
СП ( 1 386.34 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 475.61												
126	ФЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	4 866.61
593.70	116.17
2.57	4 156.74	16.62.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.83	334.92	115.39	18.76
0.54	200.77	69.955
0.24	0.7	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 113.61 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 115.93
СП ( 64.92 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 115.93												
127	ФЕР 16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	2 942.69
317.17	46.64
2.03	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.47	419.27	123.28	13.85
0.86	282.14	37.916
0.19	0.76	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 121.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 124.14
СП ( 69.52 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 124.14												
128	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.05	2 352.62
317.17	46.64
2.03	1 988.81	16.26.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.14	853.96	308.21	34.63
2.14	511.12	37.916
0.19	1.9
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 304.15 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 310.35
СП ( 173.80 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 310.35												
129	ФЕР 16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	12 021.90
703.10	199.50
6.62	11 119.30	16.41.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.02
Кзпм=16.9
Кмт=7.08	953.87	136.65	29.97
1.40	787.25	88.079
0.61	0.88
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 135.28 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 138.05
СП ( 77.30 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 138.05												
130	ФЕР 16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.08	8 026.82
560.44	131.00
3.78	7 335.38	16.38.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.7	4 960.34	871.37	157.20
6.39	3 931.77	70.208
0.35	5.62
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 860.20 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 877.76
СП ( 491.55 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 877.76												
131	ФЕР 16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.11	6 641.41
458.20	98.14
2.84	6 085.07	16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37	5 404.36	979.56	160.99
6.60	4 263.81	54.775
0.26	6.03
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 966.44 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 986.16
СП ( 552.26 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 986.16												
132	ФЕР 16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.09	4 730.44
356.61	54.77
2.03	4 319.06	16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33	3 157.72	623.76	73.38
3.86	2 460.58	42.631
0.19	3.84
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 615.07 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 627.62
СП ( 351.47 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 627.62												
133	ФЕР 16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	4 015.36
356.61	54.77
2.03	3 603.98	16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33	305.59	69.31	8.15
0.43	228.13	42.631
0.19	0.43	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 68.34 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 69.74
СП ( 39.05 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 69.74												
134	ФЕР 16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	3 268.28
356.61	54.77
2.03	2 856.90	16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=5.99	497.18	138.61	16.31
0.86	342.26	42.631
0.19	0.85	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 136.68 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 139.47
СП ( 78.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 139.47												
135	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	125	11.98		11.98	004454РЕС 3011224: КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.283	4 916.29			4 916.29			
136	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.31	107.11
58.32	44.51	4.28	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41	373.62	351.37	12.42	9.83	5.762	1.79	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 344.34 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 351.37
СП ( 196.77 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 351.37												
137	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.69	113.94
58.32	44.51	11.11	16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91	885.69	782.08	27.64	75.97	5.762	3.98	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 766.44 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 782.08
СП ( 437.96 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 782.08												
138	ФЕР 16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.03	144.44
58.32	44.51	41.61	16.199.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=11.06	49.01	34.00	1.20	13.81	5.762	0.17	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 33.32 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 34.00
СП ( 19.04 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 34.00												
139	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.259	268.70
56.55	9.43
0.10	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=16.9
Кэм=10.97
Кзпм=16.9
Кмт=4.27	542.34	284.65	33.49
0.55	224.20	6.107
0.01	1.58	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 196.79 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 285.20
СП ( 136.89 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 285.20												
140	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-2 за 2раза
100 м2	0.259	239.11
26.12	12.21
0.10	200.78	13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=4.59	828.01	262.96	87.68
1.09	477.37	6.624
0.03	1.72
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 182.20 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 264.05
СП ( 126.75 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 264.05												
141	ФЕР 26-01-010-02	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	2	4 640.81
183.98	37.10	4 419.73	26.16.Ф Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.33	19 990.18	7 151.30	1 082.39	11 756.49	21.678	43.36	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 506.50 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 7 151.30
СП ( 3 432.63 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 7 151.30												
142	ФССЦ 1040074	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной:60 мм
м3	-3.3	2 419.20		2 419.20	002486РЕС 1040074: МАТЫ БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА ТОЛЩИНОЙ:60 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.069	-8 534.21			-8 534.21			
143	стр. 9 прайс "Е-Утеплитель"	ISOVER KIM-AL (3300 /1,18/5,56=502,99)
м3	3.3	502.99		502.99	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	9 228.86			9 228.86			
144	ФЕР 16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка	2	670.06
71.77	11.71
0.27	586.58	16.191.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.61
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	8 866.44	2 789.70	281.33
11.41	5 795.41	8.579
0.03	17.16
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 745.09 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 801.11
СП ( 1 568.62 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 801.11												
145	ФССЦ 3021177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:100 мм
шт.	-2	476.70		476.70	005425РЕС 3021177: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:100 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.861	-4 634.48			-4 634.48			
146	ФЕРм 11-02-042-05	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм
1 шт.	1	142.84
19.67	53.24
3.24	69.93	58.15.Ф Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65-225 мм
Кзп=16.9
Кэм=10.14
Кзпм=16.9
Кмт=6.07	1 296.75	332.42	539.85
54.76	424.48	2.25
0.24	2.25
0.24	
		НР ( 263.28 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 387.18
СП ( 185.84 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 387.18												
147	стр. 19  "Данфосс"	Клапан регулирующий Danfoss VFG2 Ду65 Kv50 Ру16 065B2394(150777,75/1.18/4,12=31014,02)
шт	1	31 014.02		31 014.02	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	127 777.76			127 777.76			
148	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	1	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	178.68	172.72		5.96	1.03	1.03	
		НР ( 117.45 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 172.72
СП ( 82.90 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 172.72												
149	ТССЦ 6100019-00012	Регулятор перепада давления AFP/VFG2. Регулирующий блок AFP(71157,94/4,12=17271,34)
шт.	1	17 271.34		17 271.34	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	71 157.92			71 157.92			
150	ТССЦ 6100014-00005	Импульсная трубка AF для регуляторов AFP/VFG, AFA/VGF(3258,24/4,12=790,83)
шт.	2	790.83		790.83	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	6 516.44			6 516.44			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		383 575.28	25 598.49	4 721.65
164.05	353 255.14		155.31
0.74	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 115,122-134,136-138,144 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 17502.08); 139-140 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 549.25); 141 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 7151.3); 146,148 (ФЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 559.9))		23 418.26						
И Т О Г О		406 993.54						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 115,122-134,136-138,144 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 17502.08); 139-141 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 7700.55); 146,148 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 559.9))		13 766.18						
И Т О Г О		420 759.72						
Автоматизированный тепловой пункт № 2	
151	ФЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(прим. 65мм.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 врезка	2	385.78
61.86	7.00
0.14	316.92	16.189.Ф Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.76
Кзпм=16.9
Кмт=4.28	5 270.63	2 404.50	153.30
5.91	2 712.83	7.395
0.01	14.79
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 362.21 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 410.41
СП ( 1 349.83 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 410.41												
152	ФССЦ 3021175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см) 30Ч6БР диаметром:50 мм
шт.	-2	257.08		257.08	005423РЕС 3021175: ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.151	-2 134.28			-2 134.28			
153	ФЕР 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 счетчик (водомер)	1	1 177.56
3.85	0.87	1 172.84	16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.84
Кзпм=16.9
Кмт=3.36	4 028.44	74.82	12.88	3 940.74	0.472	0.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 73.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 74.82
СП ( 41.90 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 74.82												
154	ФЕР 18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	30	226.72
2.18		224.54	18.77.Ф Установка манометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.42	17 572.65	1 271.05		16 301.60	0.253	7.59	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 245.63 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 271.05
СП ( 711.79 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 271.05												
155	ФЕР 18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 компл.	12	338.87
2.91		335.96	18.78.Ф Установка термометров
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1.05	4 911.77	678.67		4 233.10	0.357	4.28	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 665.10 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 678.67
СП ( 380.06 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 678.67												
156	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
100 шт.	0.12	2 984.46
629.15	444.35	1 910.96	59.152.Ф Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
Кзп=16.9
Кэм=6.08
Кзпм=16.9
Кмт=14.19	4 854.10	1 275.92	324.20	3 253.98	65.4	7.85	
		НР ( 867.62 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 1 275.92
СП ( 612.44 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 1 275.92												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		34 503.31	5 704.96	490.38
5.92	28 307.97		34.98
0.02	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 151,153-155 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 4434.95); 156 (ФЕРм 12) - 68% (80%*0.85) (от 1275.92))		5 213.89						
И Т О Г О		39 717.20						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 151,153-155 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 4434.95); 156 (ФЕРм 12) - 48% (60%*0.8) (от 1275.92))		3 096.02						
И Т О Г О		42 813.22						
157	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
1 шт.	2	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	180.73	174.41		6.32	0.52	1.04	
		НР ( 118.60 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 174.41
СП ( 83.72 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 174.41												
158	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	AF20 датчик температуры наружного воздуха, NTC Honeywell  (2 333,31/1,18/4,12=479,95)
шт	1	479.95		479.95	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 977.39			1 977.39			
159	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	MVC80-DH10 Контроллер Honeywell  (54 810,27/1,18/4,12=11274,12)
шт	1	11 274.12		11 274.12	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	46 449.37			46 449.37			
160	стр.3 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	MVC-80-TPU Клеммные терминалы подпружиненные для MVC80 ( 1-47 терминалы) Honeywell  (2 489,17/1,18/4,12=512)
шт	1	512.00		512.00	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	2 109.44			2 109.44			
161	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	4	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	714.71	690.87		23.84	1.03	4.12	
		НР ( 469.79 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 690.87
СП ( 331.62 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 690.87												
162	стр.4 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	T7425A1005 датчик температуры, NTC, погружной, с быстрым ответом Honeywell  (2 403,10/1,18/4,12=494,30)
шт	4	494.30		494.30	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	8 146.06			8 146.06			
163	ФЕРм 12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
1 шт.	2	46.60
42.33	1.74	2.53	59.168.Ф Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа
Кзп=16.9
Кэм=9.13
Кзпм=16.9
Кмт=6.07	1 493.24	1 430.75	31.77	30.72	4.4	8.8	
		НР ( 972.91 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 1 430.75
СП ( 686.76 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 1 430.75												
164	стр.5 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	V5328A1070 2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN32, Kvs 16, 20мм, 2…170 °C Honeywell  (29338,11/1,18/4,12=6034,66)
шт	2	6 034.66		6 034.66	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	49 725.60			49 725.60			
165	стр.5 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	ML6420A3015 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл.. Honeywell  (34216/1,18/4,12=7038,01)
шт	1	7 038.01		7 038.01	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	28 996.60			28 996.60			
166	стр.5 прайс ООО «Тепловодоснаб»http://www.hitarm.ru/	ML6420A3031 привод для линейных клапанов, 3-pt, 600Н, 230Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл..Honeywell  (35559/1,18/4,12=7314,26)
шт	1	7 314.26		7 314.26	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	30 134.75			30 134.75			
167	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
1 шт.	3	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	536.04	518.15		17.89	1.03	3.09	
		НР ( 352.34 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 518.15
СП ( 248.71 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 518.15												
168	ТССЦ 6100002-00039	Прессотат для воды (Датчик давления KPI 35, Danfoss(прим. аналог)(3856,43/4,12=936,03)
шт.	3	936.03		936.03	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	11 569.33			11 569.33			
169	ФЕР 18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 насос	4	2 703.01
131.64	12.43
0.68	2 558.94	18.29.Ф Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
Кзп=16.9
Кэм=9.45
Кзпм=16.9
Кмт=4.36	55 448.92	10 233.69	587.32
57.46	44 627.91	16.296
0.06	65.18
0.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 10 085.33 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 291.15
СП ( 5 763.05 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 291.15												
170	ФССЦ 3011494	Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А180А2 массой агрегата до 0,1Т
компл.	-4	2 453.80		2 453.80	004525РЕС 3011494: HАСОСЫ ЦЕНТОБЕЖНЫЕ 8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180А2 МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.33	-42 499.82			-42 499.82			
171	стр.19 Компания "Водяной"	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80(18566/1.18/5,56=2829,84)
шт	1	2 829.84		2 829.84	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	15 733.91			15 733.91			
172	стр.18 "ComTermo"	Циркуляционный насос Grundfos MAGNA 50-120F(56529/1.18/5,56=8616,17)
шт	2	8 616.17		8 616.17	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	95 811.81			95 811.81			
173	стр.8 Компания "Водяной"	Насос дренажный. НДП-250-5 "ХОЗЯИН"(4044/1.18/5,56=616,39)
шт	1	616.39		616.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	3 427.13			3 427.13			
174	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	2	68.25
23.51	41.74
3.16	3.00	55.499.Ф Шкаф (пульт) управления навесной
Кзп=16.9
Кэм=7.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.2	1 481.00	794.64	661.16
106.81	25.20	2.37
0.29	4.74
0.58	
		НР ( 730.17 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 901.45
СП ( 468.75 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 901.45												
175	Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ001031 от 25 февраля 2016	Щит узла учета Water-Control-Econom, IP31  500х400х220                                                                                                    (5161/1,18/4,12=1061,58)_
шт	1	1 061.58		1 061.58	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	4 373.71			4 373.71			
176	Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ001031 от 25 февраля 2016	Щит автоматики в сборе на базе контроллера  (ModBus, 0…10V)(15 000/1,18/4,12=3085,40)
шт	1	3 085.40		3 085.40	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	12 711.85			12 711.85			
177	ФЕР 18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.2	9 600.85
112.41	100.34
1.49	9 388.10	18.71.Ф Установка фильтров диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.66
Кзпм=16.9
Кмт=4.31	8 771.80	436.94	242.32
6.30	8 092.54	13.915
0.14	2.78
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 434.37 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 443.24
СП ( 248.22 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 443.24												
178	ФССЦ 3011217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:65 мм
шт.	-2	937.67		937.67	004448РЕС 3011217: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:65 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.31	-8 082.72			-8 082.72			
179	стр.16 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-65мм Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON(4789/1.18/5,56=729,94)
шт	2	729.94		729.94	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 116.93			8 116.93			
180	ФЕР 18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	8 415.26
92.16	76.74
0.68	8 246.36	18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=9.36
Кзпм=16.9
Кмт=1.83	1 777.98	179.11	89.79
1.44	1 509.08	11.408
0.06	1.14
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 176.94 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 180.55
СП ( 101.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 180.55												
181	ФССЦ 3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:50 мм
шт.	-1	823.60		823.60	004447РЕС 3011216: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:50 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.83	-1 507.19			-1 507.19			
182	стр.16 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтры сетчатые чугунные Ду-50 Tмакс=180 °C,Ру=16 бар, RSV 06 REON (3305/1.18/5,56=503,75)
шт	1	503.75		503.75	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	2 800.85			2 800.85			
183	ФЕР 18-06-007-02	Установка фильтров диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
10 фильтров	0.1	5 750.00
76.89	53.22
0.41	5 619.89	18.68.Ф Установка фильтров диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=8.91
Кзпм=16.9
Кмт=1.15	855.00	149.44	59.27
0.87	646.29	9.407
0.04	0.94	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 147.30 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 150.31
СП ( 84.17 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 150.31												
184	ФССЦ 3011214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:32 мм
шт.	-1	561.16		561.16	004445РЕС 3011214: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ:32 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.145	- 642.53			- 642.53			
185	стр.15 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Фильтр сетчатый латунный Д=32 мм ITAP (877/1.18/5,56=133,67)
шт	1	133.67		133.67	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	743.21			743.21			
186	ФЕР 18-02-001-02	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # т.ч. 1.18.16
1 водоподогреватель	1	17 166.72
132.08	86.93
1.35	16 947.71	18.6.Ф Установка водоподогревателей скоростных односекционных
Кзп=16.9
Кэм=9.83
Кзпм=16.9
Кмт=2.35	43 571.30	2 643.98	1 100.20
29.37	39 827.12	16.263
0.13	16.26
0.13	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.1845 (1.15*1.03); Кэм=1.2875 (1.25*1.03); Кзм=1.2875 (1.25*1.03)
Ктз=1.1845 (1.15*1.03); Ктзм=1.2875 (1.25*1.03)												
		НР ( 2 619.89 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 673.35
СП ( 1 497.08 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 673.35												
187	ФССЦ 3011602	Водонагреватели односекционные N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2
шт.	-1	16 518.00		16 518.00	004590РЕС 3011602: ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ N 10 С ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ 6,9 М2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.882	-31 086.88			-31 086.88			
188	ЗАО «Ридан» исх. № 01230170 от 19.11.2015	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№19 , расчет №535488, 535489 (182 608.42/5,56=32 843,24)
шт	1	32 843.24		32 843.24	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	182 608.41			182 608.41			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		536 447.93	17 251.98	2 771.83
202.25	516 424.12		108.09
0.99	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 157,161,163,167 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 68% (80%*0.85) (от 2814.18); 169,177,180,183,186 (ФЕР 18) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 13738.59); 174 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 901.45))		16 107.64						
И Т О Г О		552 555.57						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 157,161,163,167 (ФЕРм 11,ФЕРм 12) - 48% (60%*0.8) (от 2814.18); 169,177,180,183,186 (ФЕР 18) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 13738.59); 174 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 901.45))		9 513.18						
И Т О Г О		562 068.75						
189	ФЕРм 11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(ПРЭМ)
1 шт.	2	17.01
9.00		8.01	58.8.Ф Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.43	375.17	304.20		70.97	1.03	2.06	
		НР ( 206.86 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 304.20
СП ( 146.02 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 304.20												
190	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Термосопротивление КТСП-Н, Даттчик давления СДВ-И)
1 шт.	4	11.53
10.22		1.31	58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=4.55	714.71	690.87		23.84	1.03	4.12	
		НР ( 469.79 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 690.87
СП ( 331.62 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 690.87												
191	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(тепловычислитель ВКТ-9-01)
1 шт.	1	6.25
5.16		1.09	58.22.Ф Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=2.9	90.37	87.20		3.17	0.52	0.52	
		НР ( 59.30 ): 68% (80%*0.85) от ФОТ= 87.20
СП ( 41.86 ): 48% (60%*0.8) от ФОТ= 87.20												
192	стр.23 ООО Компания "Трейдприбор"	Тепловычислитель ВКТ-9-01 (10 930/4,12=2652,91)
шт	1	2 652.91		2 652.91	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	10 929.99			10 929.99			
193	стр.23 ООО Компания "Трейдприбор"	Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду=32мм, фланцевый (0,3-45м3/ч)(18210/4,12=4 419,90)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # заготовительно-складские расходы - 1,2% 
шт	2	4 419.90		4 419.90	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	36 857.02			36 857.02			
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.012; 												
194	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Датчик температуры КТСП-Н Рt 100 (1900/4,12=461,16)
шт	2	461.16		461.16	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	3 799.96			3 799.96			
195	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Гильза защитная стальная М20*1,5 L120 … L160 мм (нержавеющая сталь)  (500/4,12=121,35)
шт	2	121.35		121.35	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	999.92			999.92			
196	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"ООО Компания "Трейдприбор"	Даттчик давления СДВ-И "Коммуналец" 0,6…1,6 Мпа / 1,0…2,5 МПа (2700/4,12=655,34)
шт	2	655.34		655.34	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	5 400.00			5 400.00			
197	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат
1 шт.	2	11.51
11.11		0.40	55.501.Ф Прибор или аппарат
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=6.03	380.34	375.52		4.82	1.12	2.24	
		НР ( 304.17 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 375.52
СП ( 195.27 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 375.52												
198	стр.24 ООО Компания "Трейдприбор"	Блок питания 24В - 10 ВР 220 - 24Д (24В на дин-рейку) (700/4,12=169,90)
шт	2	169.90		169.90	1О Индексы на технологическое оборудование: Экономика в целом
Кзп=
Кэм=
Кзпм=
Кмт=4.12	1 399.98			1 399.98			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		60 947.46	1 457.79		59 489.67		8.94	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 189-191 (ФЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 1082.27); 197 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 375.52))		1 040.12						
И Т О Г О		61 987.58						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 189-191 (ФЕРм 11) - 48% (60%*0.8) (от 1082.27); 197 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 375.52))		714.77						
И Т О Г О		62 702.35						
199	стр.13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-65 RSV 38. REON  (2052/1.18/5,56=312,77)
шт	8	312.77		312.77	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	13 912.01			13 912.01			
200	стр.14 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Стальной шаровый кран под приварку Ду 65, Tмакс=150 °C, Ру=16 бар.  30 с 41нж ALSO,(1843/1.18/5,56=280,91)
шт	5	280.91		280.91	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	7 809.30			7 809.30			
201	стр.2 Компания "Водяной"	Клапан балансировочный Danfoss MSV-BD Ду32 ручной (10 460/1,18/5,56=1594,32)
шт	2	1 594.32		1 594.32	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	17 728.84			17 728.84			
202	3029230-90040	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 11/4(402,27/5,56=72,35)
шт.	2	72.35		72.35	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	804.53			804.53			
203	стр.13 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Дисковый поворотный затвор Tмакс=120 °C, Ру=16 бар. Ду-50 RSV 38 REON (1907/1.18/5,56=290,67)
шт	5	290.67		290.67	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 080.63			8 080.63			
204	3029230-90039	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1(245,76/5,56=44,20)
шт.	17	44.20		44.20	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 177.78			4 177.78			
205	3029230-90037	Кран шаровой "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, вр-вр, размер 1/2 (110,82/5,56=19,93)
шт.	8	19.93		19.93		159.44			159.44			
206	3029230-90054	Кран шаровой со спускным клапаном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход проход, никелированный, вр-вр, разм.1/2(144,54/5,56=26,00)
шт.	37	26.00		26.00		962.00			962.00			
207	ФЕР 18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	2	107.21
15.79	8.34
0.27	83.08	18.53.Ф Установка воздухоотводчиков
Кзп=16.9
Кэм=11.57
Кзпм=16.9
Кмт=4.24	1 559.51	613.76	241.23
11.41	704.52	1.909
0.03	3.82
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 612.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 625.17
СП ( 350.09 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 625.17												
208	ФССЦ 3011489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
шт.	-2	60.70		60.70	004520РЕС 3011489: ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1,0МПА, ТMAX=120ГРАД С, D=15ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.517	- 548.36			- 548.36			
209	стр.13 Компания "Водяной"	Воздухоотводчик с обратным клапаном, латунь, Tмакс=110 °C, Ру=10 бар., Ду=15мм, V.502. VALTEC (886/1,18/5,56=135,04)
шт	2	135.04		135.04	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 501.64			1 501.64			
210	стр.12 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-65мм, RSV 32 REON (1774/1.18/5,56=270,39)
шт	3	270.39		270.39	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	4 510.11			4 510.11			
211	стр.12 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан пружинный, чугунный, межфланцевый, Tмакс=120 °C, Ру=16 бар., Ду-50мм, RSV 32 REON (1 700/1.18/5,56=259,11)
шт	1	259.11		259.11	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	1 440.65			1 440.65			
212	стр.10 Компания "Водяной" (waterman-t.ru)	Обратный клапан латунный  Tмакс=120 °C, Ру=16 бар.,  Ду=32мм ITAP (660/1.18/5,56=100,60)
шт	1	100.60		100.60	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	559.34			559.34			
213	ФЕР 18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм(прим. 65мм.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 шт.	1	630.38
26.76	8.31
0.14	595.31	18.41.Ф Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм
Кзп=16.9
Кэм=7.32
Кзпм=16.9
Кмт=6.98	4 751.38	520.08	76.04
2.96	4 155.26	3.312
0.01	3.31
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 512.58 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 523.04
СП ( 292.91 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 523.04												
214	ФЕР 16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	8 986.77
778.36	198.47
5.00	8 009.94	16.65.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.11	1 185.96	302.55	64.80
2.11	818.61	91.713
0.46	1.83
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 298.57 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 304.66
СП ( 170.61 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 304.66												
215	ФЕР 16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.42	6 197.38
704.28	139.89
3.11	5 353.21	16.63.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=13.06
Кзпм=16.9
Кмт=5.06	18 084.62	5 748.83	959.16
27.59	11 376.63	82.984
0.29	34.85
0.12	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 660.89 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 776.42
СП ( 3 234.79 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 776.42												
216	ФЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.18	4 866.61
593.70	116.17
2.57	4 156.74	16.62.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=4.83	6 028.52	2 076.94	337.71
9.77	3 613.87	69.955
0.24	12.59
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 044.98 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 086.71
СП ( 1 168.56 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 086.71												
217	ФЕР 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	3 911.19
593.70	116.17
2.57	3 201.32	16.61.Ф Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
Кзп=16.9
Кэм=12.92
Кзпм=16.9
Кмт=2.58	216.74	115.39	18.76
0.54	82.59	69.955
0.24	0.7	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 113.61 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 115.93
СП ( 64.92 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 115.93												
218	ФЕР 16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	2 942.69
317.17	46.64
2.03	2 578.88	16.28.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.47	419.27	123.28	13.85
0.86	282.14	37.916
0.19	0.76	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 121.66 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 124.14
СП ( 69.52 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 124.14												
219	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.05	2 352.62
317.17	46.64
2.03	1 988.81	16.26.Ф Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.88
Кзпм=16.9
Кмт=5.14	853.96	308.21	34.63
2.14	511.12	37.916
0.19	1.9
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 304.15 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 310.35
СП ( 173.80 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 310.35												
220	ФЕР 16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.05	8 026.82
560.44	131.00
3.78	7 335.38	16.38.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
Кзп=16.9
Кэм=12
Кзпм=16.9
Кмт=6.7	3 100.21	544.61	98.25
3.99	2 457.35	70.208
0.35	3.51
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 537.63 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 548.60
СП ( 307.22 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 548.60												
221	ФЕР 16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.09	6 641.41
458.20	98.14
2.84	6 085.07	16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.93
Кзпм=16.9
Кмт=6.37	4 421.75	801.46	131.72
5.40	3 488.57	54.775
0.26	4.93
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 790.72 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 806.86
СП ( 451.84 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 806.86												
222	ФЕР 16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.1	4 730.44
356.61	54.77
2.03	4 319.06	16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33	3 508.58	693.07	81.54
4.29	2 733.97	42.631
0.19	4.26
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 683.41 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 697.36
СП ( 390.52 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 697.36												
223	ФЕР 16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.01	4 015.36
356.61	54.77
2.03	3 603.98	16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=6.33	305.59	69.31	8.15
0.43	228.13	42.631
0.19	0.43	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 68.34 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 69.74
СП ( 39.05 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 69.74												
224	ФЕР 16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.02	3 268.28
356.61	54.77
2.03	2 856.90	16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.91
Кзпм=16.9
Кмт=5.99	497.18	138.61	16.31
0.86	342.26	42.631
0.19	0.85	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 136.68 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 139.47
СП ( 78.10 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 139.47												
225	ФССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг	105	11.98		11.98	004454РЕС 3011224: КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.283	4 129.69			4 129.69			
226	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.48	107.11
58.32	44.51	4.28	16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=7.41	578.51	544.06	19.23	15.22	5.762	2.77	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 533.17 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 544.06
СП ( 304.67 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 544.06												
227	ФЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.49	113.94
58.32	44.51	11.11	16.198.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=0.72
Кзпм=16.9
Кмт=9.91	628.97	555.39	19.63	53.95	5.762	2.82	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 544.28 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 555.39
СП ( 311.02 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 555.39												
228	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.19	268.70
56.55	9.43
0.10	202.72	13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Кзп=16.9
Кэм=10.97
Кзпм=16.9
Кмт=4.27	397.85	208.82	24.57
0.40	164.46	6.107
0.01	1.16	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 144.37 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 209.22
СП ( 100.42 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 209.22												
229	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-2 за 2раза
100 м2	0.19	239.11
26.12	12.21
0.10	200.78	13.97.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=4.59	607.42	192.90	64.32
0.80	350.20	6.624
0.03	1.26
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 133.65 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 193.70
СП ( 92.98 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 193.70												
230	ФЕР 26-01-010-02	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	1.6	4 640.81
183.98	37.10	4 419.73	26.16.Ф Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=1.33	15 992.14	5 721.04	865.91	9 405.19	21.678	34.68	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 4 405.20 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 721.04
СП ( 2 746.10 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 721.04												
231	ФССЦ 1040074	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной:60 мм
м3	-2.64	2 419.20		2 419.20	002486РЕС 1040074: МАТЫ БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА ТОЛЩИНОЙ:60 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.069	-6 827.37			-6 827.37			
232	стр.9 прайс "Е-Утеплитель"	ISOVER KIM-AL (3300 /1,18/5,56=502,99)
м3	2.64	502.99		502.99	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	7 383.09			7 383.09			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		128 921.48	19 278.31	3 075.81
73.55	106 567.36		116.43
0.32	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 207,213-224,226-227 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 13227.89); 228-229 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 402.93); 230 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 5721.04))		17 646.55						
И Т О Г О		146 568.03						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 207,213-224,226-227 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 13227.89); 228-230 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 6123.97))		10 347.12						
И Т О Г О		156 915.15						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		9 794 800.15	1 516 669.07	196 072.43
8 260.87	8 082 058.65		9 728.06
37.09	
Накладные по работам от ФОТ		1 275 232.21						
И Т О Г О		11 070 032.36						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		747 657.40						
И Т О Г О		11 817 689.76						
	
Возврат стоимости материалов заказчика	
	
	5099912	Возврат-металлолом (прайс стр.1 4400 с НДС)
т	18.086	4 400.00			Индекс= 1	79 578.40			79 578.40			
Итого по возврату материалов	79 578.40						

       Составил ___________________                                                            Проверил __________________