СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 ______________________________                                                                                                       ___________________________

     «___»_________________2015г.                                                                                                           «___ » _______________2015г.

 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, 40 

Основание: 02-2015-10-АС     .                                                                                                                                                                                        Проведена проверка достоверности 
                                                                                                                                                                                                            определения сметной стоимости		
Сметная стоимость 3 181 053.00 руб.
Средства на оплату труда 651004.00 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области №19-п от 09.07.2015г.
ФЕР 2001 (2008-2014) ФЦЦС

       N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(строительный мусор-8,908т. из расценки58-06-01)
100 м2	6.06	154.66
124.02	30.64		46.70.Ф Разборка покрытий кровель
Кзп=16.9
Кэм=2.99
Кзпм=16.9
Кмт=1	13 256.00	12 701.00	555.00		15.9	96.35	
		НР ( 10 668.84 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 12 701.00
СП ( 6 096.48 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 12 701.00												
2	ФЕРр 58-01-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.06	160.11
120.37	39.74
6.21		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	19 057.00	15 409.00	3 648.00
795.00		18.95
0.58	114.84
3.51	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 11 504.84 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 16 204.00
СП ( 8 426.08 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 16 204.00												
3	ФЕРр 58-01-02	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.06	208.54
183.48	25.06
3.92		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	25 790.00	23 489.00	2 301.00
502.00		28.35
0.36	171.8
2.18	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 17 033.61 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 23 991.00
СП ( 12 475.32 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 23 991.00												
4	ФЕРр 58-01-04	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.06	76.77
53.44	23.33
3.65		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	8 983.00	6 841.00	2 142.00
467.00		8.413
0.34	50.98
2.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 5 188.68 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 7 308.00
СП ( 3 800.16 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 7 308.00												
5	ФЕРр 69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора (шлак 25,2м3*1000кг/м3=25,2т.) (бытовой 0,2т)
100 т	0.254	1 553.82
1 553.82			94.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	6 670.00	6 670.00			214.32	54.44	
		НР ( 4 402.20 ): 66% (78%*0.85) от ФОТ= 6 670.00
СП ( 2 668.00 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 6 670.00												
6	ФЕРр 58-17-02	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм(мусор строительный 33,5*0,15=5,025т)(прим.)
100 м2	3.35	101.56
99.67	1.89		94.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	5 649.00	5 643.00	6.00		13.08	43.82	
		НР ( 4 006.53 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 5 643.00
СП ( 2 934.36 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 5 643.00												
7	ФЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(карниз мусор строитетельный 12,2*1,3=15,86т.)(вент. шахт мусор строитетельный 1.6*1,3=2,08т.)
1 м3	13.8	180.03
73.01	107.02
11.57		46.59.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=1	28 000.00	17 027.00	10 973.00
2 698.00		8.24
1.15	113.71
15.87	
		НР ( 16 569.00 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 19 725.00
СП ( 9 468.00 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 19 725.00												
8	ФЕР 09-06-001-01	Демонтаж люков (мусор строитетельный 0,080т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж металлических конструкций (мдс 81-36.2004 п.3.3.1д)
1 т	0.08	931.53
763.35	131.61
6.62	36.57	9.75.Ф Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля
Кзп=16.9
Кэм=8.59
Кзпм=16.9
Кмт=5.38	785.00	722.00	63.00
6.00		62.643
0.34	5.01
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.7; Кэм=0.7; Кзм=0.7Кмр=0; 
Ктз=0.7; Ктзм=0.7												
		НР ( 502.32 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 728.00
СП ( 422.24 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 728.00												
9	ФЕРр 58-02-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 окон	0.01	2 466.21
2 455.84	10.37		84.2.Ф Разборка слуховых окон
Кзп=16.9
Кэм=4.65
Кзпм=16.9
Кмт=1	520.00	519.00	1.00		386.625	3.87	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 368.49 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 519.00
СП ( 269.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 519.00												
10	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т	1	42.98
42.98			01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=11.13
Кэм=
Кзпм=
Кмт=	478.00	478.00			0.578	0.58	
		НР ( ): от ФОТ= 478.00
СП ( ): от ФОТ= 478.00												
11	ФЕРперев 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т	75.268	3.28	3.28		01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3
Кзп=16.9
Кэм=11.6
Кзпм=16.9
Кмт=	2 864.00		2 864.00		
0.02	
1.51	
12	ФЕРперев 03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
1 т	76.268	17.32	17.32		1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=16.9
Кэм=9.84
Кзпм=16.9
Кмт=	12 998.00		12 998.00				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		125 050.00	89 499.00	35 551.00
4 468.00			655.4
25.16	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,7 (ФЕР 46) - 84% (110%*0.85*0.9) (от 32426); 2-4,6,9 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 53665); 5 (ФЕРр 69) - 66% (78%*0.85) (от 6670); 8 (ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 728))		70 245.00						
И Т О Г О		195 295.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,7 (ФЕР 46) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 32426); 2-4,6,9 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 53665); 5 (ФЕРр 69) - 40% (50%*0.8) (от 6670); 8 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 728))		46 561.00						
И Т О Г О		241 856.00						
Раздел 2. Крыша	
13	ФЕРр 53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(карниз-12,2м3 вент. шахт.-5,2м3)
1 м3	17.4	1 149.58
283.83	29.59
5.81	836.16	79.31.Ф Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
Кзп=16.9
Кэм=10.03
Кзпм=16.9
Кмт=4.7	157 008.00	83 463.00	5 164.00
1 708.00	68 381.00	35.39
0.43	615.79
7.48	
		НР ( 62 174.83 ): 73% (86%*0.85) от ФОТ= 85 171.00
СП ( 47 695.76 ): 56% (70%*0.8) от ФОТ= 85 171.00												
14	ФЕР 06-01-015-10	Армирование (кирпичной кладки, прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.33773	6 084.69
111.99	37.10
2.16	5 935.60	6.21.Ф Армирование подстилающих слоев и набетонок
Кзп=16.9
Кэм=11.37
Кзпм=16.9
Кмт=4.49	9 914.00	735.00	178.00
15.00	9 001.00	14.536
0.2	4.91
0.07	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 600.00 ): 80% (105%*0.85*0.9) от ФОТ= 750.00
СП ( 330.00 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 750.00												
15	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	24.803	2 300.67
200.19	38.22
2.03	2 062.26	10.4.Ф Установка стропил
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=3.71	299 409.00	96 501.00	13 141.00
1 064.00	189 767.00	27.704
0.19	687.13
4.71	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 87 808.50 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 97 565.00
СП ( 41 952.95 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 97 565.00												
16	ФЕР 10-01-008-05	Устройство карнизов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	1.92	5 313.53
1 219.79	79.81	4 013.93	10.12.Ф Устройство карнизов
Кзп=16.9
Кэм=11.76
Кзпм=16.9
Кмт=6.51	97 941.00	45 517.00	2 253.00	50 171.00	164.45	315.74	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 40 965.30 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 45 517.00
СП ( 19 572.31 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 45 517.00												
17	ФЕР 10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку(карниза)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	1.92	6 989.42
275.22	18.31	6 695.89	10.15.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=3.49	55 657.00	10 270.00	519.00	44 868.00	38.41	73.75	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 9 243.00 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 270.00
СП ( 4 416.10 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 270.00												
18	ФССЦ 1011704	Войлок строительный
т	-0.3456	9 774.50		9 774.50	000635РЕС 1011704: ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.704	-9 134.00			-9 134.00			
19	ФЕР 10-01-003-01	Устройство слуховых окон
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 слуховое окно	3	378.81
56.55	22.06
1.49	300.20	10.5.Ф Устройство слуховых окон
Кзп=16.9
Кэм=11.27
Кзпм=16.9
Кмт=5.43	9 119.00	3 297.00	932.00
94.00	4 890.00	7.625
0.14	22.87
0.42	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 051.90 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 391.00
СП ( 1 458.13 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 391.00												
20	ФССЦ 1010956	Петля накладная
шт.	12	12.00		12.00	000385РЕС 1010956: ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.815	261.00			261.00			
21	ФЕР 15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.0525	928.13
389.37	3.80
0.14	534.96	15.158.Ф Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов, оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
Кзп=16.9
Кэм=11.27
Кзпм=16.9
Кмт=3.95	511.00	397.00	3.00	111.00	51.233
0.01	2.69	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 317.60 ): 80% (105%*0.85*0.9) от ФОТ= 397.00
СП ( 146.89 ): 37% (55%*0.8*0.85) от ФОТ= 397.00												
22	ФЕР 10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку(слуховые окна)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.165	6 989.42
275.22	18.31	6 695.89	10.15.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=3.49	4 784.00	883.00	45.00	3 856.00	38.41	6.34	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 794.70 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 883.00
СП ( 379.69 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 883.00												
23	ФССЦ 1011704	Войлок строительный
т	-0.0297	9 774.50		9 774.50	000635РЕС 1011704: ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.704	- 785.00			- 785.00			
24	ФЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев(лестниц к слуховым окнам-5,1м.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.048	2 411.06
188.55	33.51	2 189.00	10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса
Кзп=16.9
Кэм=11.46
Кзпм=16.9
Кмт=3.37	553.00	176.00	23.00	354.00	25.875	1.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 158.40 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 176.00
СП ( 75.68 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 176.00												
25	ФЕРр 58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок(у слуховых окон, по коньку, вальмы 132-16эркер)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	1.16	2 492.19
252.73	40.78
5.94	2 198.68	84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок
Кзп=16.9
Кэм=10.32
Кзпм=16.9
Кмт=5.51	20 856.00	6 193.00	610.00
146.00	14 053.00	39.788
0.55	46.15
0.64	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 4 500.69 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 6 339.00
СП ( 3 296.28 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 6 339.00												
26	ФССЦ 1020073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
м3	-3.0624	792.00		792.00	001860РЕС 1020073: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.639	-13 677.00			-13 677.00			
27	ФССЦ 1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта(до проектного объёма 6,60-0,108)
м3	6.492	1 430.00		1 430.00	001848РЕС 1020056: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.839	35 640.00			35 640.00			
28	ФЕРр 58-12-04	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	3.18	1 364.26
146.18	9.47
1.08	1 208.61	84.33.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы
Кзп=16.9
Кэм=10.65
Кзпм=16.9
Кмт=5.34	30 745.00	9 820.00	401.00
73.00	20 524.00	23.013
0.1	73.18
0.32	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 7 024.03 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 9 893.00
СП ( 5 144.36 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 9 893.00												
29	ФССЦ 1020025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3	-2.862	1 287.00		1 287.00	001820РЕС 1020025: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.441	-20 041.00			-20 041.00			
30	ФССЦ 1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта(до проектного объёма)
м3	4.77	1 430.00		1 430.00	001848РЕС 1020056: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.839	26 186.00			26 186.00			
31	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Изоспан-D)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.06	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	31 927.00	4 641.00	468.00	26 818.00	5.65	34.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 295.11 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 4 641.00
СП ( 2 413.32 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 4 641.00												
32	ФЕР 12-01-009-01	Устройство желобов настенных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.92	18 952.69
722.92	296.15
28.49	17 933.62	12.26.Ф Устройство желобов
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=3.93	81 741.00	12 926.00	3 974.00
554.00	64 841.00	97.463
2.64	89.67
2.43	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 12 401.60 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 13 480.00
СП ( 5 931.20 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 13 480.00												
33	ФЕР 12-01-023-03	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля(применительно из профнастила НС44-1000-0,7)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	4.14	11 701.31
408.07	115.24
10.67	11 178.00	12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)
Кзп=16.9
Кэм=11.31
Кзпм=16.9
Кмт=3.48	200 623.00	32 834.00	6 745.00
933.00	161 044.00	54.315
0.99	224.86
4.1	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 31 065.64 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 33 767.00
СП ( 14 857.48 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 33 767.00												
34	ФССЦ 1014136	Металлочерепица «Монтеррей»
м2	- 579.6	70.50		70.50	001580РЕС 1014136: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА _МОНТЕРРЕЙ_
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.676	- 150 208.00			- 150 208.00			
35	ФССЦ 1013845	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7(414*8,3*1,1=3 779,82т)
т	3.77982	10 090.38		10 090.38	001519РЕС 1013845: ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ: НС44-1000-0,7
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.534	172 926.00			172 926.00			
36	ФССЦ 1011706	Сталь оцинкованная листовая толщиной листа 0,5 мм(примыкание-167,24кг, планка конька-291,09кг)
т	0.45833	11 200.00		11 200.00	000637РЕС 1011706: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.769	19 347.00			19 347.00			
37	ФЕР 12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов(эркер)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.06	13 372.19
824.01	56.58
6.75	12 491.60	12.22.Ф Устройство кровель из оцинкованной стали с устройством обрешетки:
Кзп=16.9
Кэм=11.86
Кзпм=16.9
Кмт=3.63	3 732.00	961.00	50.00
9.00	2 721.00	104.478
0.63	6.27
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 892.40 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 970.00
СП ( 426.80 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 970.00												
38	ФССЦ 1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:0,7 мм
т	-0.0522	11 200.00		11 200.00	000768РЕС 1011875: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА:0,7 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.474	-2 031.00			-2 031.00			
39	ФССЦ 1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм
т	0.0261	10 484.00		10 484.00	001492РЕС 1013741: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА: 0,55 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.993	1 093.00			1 093.00			
40	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.96	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	23 641.00	1 103.00	672.00
79.00	21 866.00	7.671
0.36	7.36
0.35	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 087.44 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 182.00
СП ( 520.08 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 182.00												
41	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(лист 16)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.576	322.24
34.74	6.22
0.10	281.28	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=16.9
Кэм=10.78
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	1 237.00	389.00	48.00
1.00	800.00	4.405
0.01	2.54
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 269.10 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 390.00
СП ( 187.20 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 390.00												
42	ФЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(устройство кровельной лестницы)(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.0816	1 084.67
304.28	691.89
76.25	88.50	9.35.Ф Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
Кзп=16.9
Кэм=10.51
Кзпм=16.9
Кмт=5.2	1 263.00	483.00	742.00
131.00	38.00	37.226
7.05	3.04
0.58	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 423.66 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 614.00
СП ( 356.12 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 614.00												
43	прайс "Строительная деталь"	Лестница кровельная(1800/1,18/5,56=274,36)
шт	12	274.36		274.36	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	18 305.00			18 305.00			
44	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(устройство снегозадержателя (прим.))
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	1.06	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	26 104.00	1 218.00	742.00
88.00	24 144.00	7.671
0.36	8.13
0.38	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 201.52 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 306.00
СП ( 574.64 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 306.00												
45	ФССЦ 2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
т	-0.318	10 045.00		10 045.00	003660РЕС 2010777: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.534	-24 066.00			-24 066.00			
46	прайс "Дом для ВАС"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ 1000 мм(трубчатый)(905/1,18/5,56=137,94)
шт	106	137.94		137.94	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	81 296.00			81 296.00			
47	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(устройство страховочного троса)(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.23	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	5 664.00	264.00	161.00
19.00	5 239.00	7.671
0.36	1.76
0.08	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 260.36 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 283.00
СП ( 124.52 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 283.00												
48	ФССЦ 2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
т	-0.069	10 045.00		10 045.00	003660РЕС 2010777: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.534	-5 222.00			-5 222.00			
49	ФССЦ 5098108	Трос
м	23	12.03		12.03	009173РЕС 5098108: ТРОС
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.436	397.00			397.00			
50	ФССЦ 5090125	Анкер тросовой
100 шт.	0.04	3 000.00		3 000.00	008607РЕС 5090125: АНКЕР ТРОСОВОЙ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.001	360.00			360.00			
51	ФЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" («кедр») любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (применительно)(лист 3)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (т.ч. гэснр/терр)
100 м2	23.066	159.27
83.38	74.06
1.04	1.83	26.104.Ф Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)
Кзп=16.9
Кэм=11.38
Кзпм=16.9
Кмт=19.16	62 487.00	37 378.00	24 300.00
507.00	809.00	10.201
0.11	235.28
2.54	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 29 171.45 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 37 885.00
СП ( 18 184.80 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 37 885.00												
52	ТССЦ прайс "Огнебиозащита" группа компаний	Состав огнезащитный «кедр - АН6(Щ)» и(151.79/1,18/5,56=23,14)
кг	477.4662	23.14		23.14	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	61 430.00			61 430.00			
53	ФЕРр 58-15-01	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
100 м	1.032	529.88
521.86		8.02	84.42.Ф Перенавеска водосточных труб
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=3.39	9 130.00	9 102.00		28.00	60.4	62.33	
		НР ( 6 462.42 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 9 102.00
СП ( 4 733.04 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 9 102.00												
54	ФССЦ 3015895	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	32	357.80		357.80	005226РЕС 3015895: ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МП, ДИАМЕТР 150Х3000 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.82	32 288.00			32 288.00			
55	ФССЦ 3015897	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	12	83.12		83.12	005227РЕС 3015897: КОЛЕНО ТРУБЫ МП, ДИАМЕТР 150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.915	2 908.00			2 908.00			
56	ФССЦ 3015899	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	12	83.12		83.12	005228РЕС 3015899: КОЛЕНО ТРУБЫ МП СЛИВНОЕ, ДИАМЕТР 150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.915	2 908.00			2 908.00			
57	ФССЦ 3015889	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	12	271.07		271.07	005223РЕС 3015889: ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ МП, ДИАМЕТР 350/150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.472	8 041.00			8 041.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 372 268.00	358 551.00	61 171.00
5 421.00	952 546.00		2 525.27
24.15	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 13 (ФЕРр 53) - 73% (86%*0.85) (от 85171); 14,21 (ФЕР 06,ФЕР 15) - 80% (105%*0.85*0.9) (от 1147); 15-17,19,22,24 (ФЕР 10) - 90% (118%*0.85*0.9) (от 157802); 25,28,31,53 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 29975); 32-33,37,40,44,47 (ФЕР 12) - 92% (120%*0.85*0.9) (от 50988); 41-42 (ФЕР 13,ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 1004); 51 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 37885))		303 170.00						
И Т О Г О		1 675 438.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 13 (ФЕРр 53) - 56% (70%*0.8) (от 85171); 14,32-33,37,40,44,47 (ФЕР 06,ФЕР 12) - 44% (65%*0.8*0.85) (от 51738); 15-17,19,22,24 (ФЕР 10) - 43% (63%*0.8*0.85) (от 157802); 21 (ФЕР 15) - 37% (55%*0.8*0.85) (от 397); 25,28,31,53 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 29975); 41,51 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 38275); 42 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 614))		172 777.00						
И Т О Г О		1 848 215.00						
Раздел 3. Вентшахты, фановые. (лист. 7, 13, 17)	
58	ФЕР 20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 зонт	4	30.82
20.11	4.38	6.33	20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
Кзп=16.9
Кэм=7.61
Кзпм=16.9
Кмт=5.89	1 879.00	1 563.00	167.00	149.00	2.611	10.44	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 531.74 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 563.00
СП ( 875.28 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 563.00												
59	ФССЦ 3010292	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм
шт.	4	321.30		321.30	004285РЕС 3010292: ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2600 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.598	5 909.00			5 909.00			
60	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	0.276	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	1 407.00	169.00	17.00	1 221.00	4.52	1.25	
		НР ( 119.99 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 169.00
СП ( 87.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 169.00												
61	ФССЦ 1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350Б
м2	-31.74	7.46		7.46	000344РЕС 1010852: РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ: РКК-350Б
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.004	-1 185.00			-1 185.00			
62	ТССЦ 1049221-90002	Изоспан: двухслойная паропроницаемая мембрана марки в
м2	31.74	14.62		14.62		464.00			464.00			
63	ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.276	247.16
132.33	9.38
0.41	105.45	26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
Кзп=16.9
Кэм=9.6
Кзпм=16.9
Кмт=1.39	781.00	710.00	31.00
2.00	40.00	18.469
0.04	5.1
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 548.24 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 712.00
СП ( 341.76 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 712.00												
64	ФССЦ 1049100-91012	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-100, размером 2000Х1000Х50 мм(перерасход 1.02%)
м3	2.81	2 948.77		2 948.77		8 286.00			8 286.00			
65	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан А)
100 м2	0.276	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	1 407.00	169.00	17.00	1 221.00	4.52	1.25	
		НР ( 119.99 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 169.00
СП ( 87.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 169.00												
66	ФССЦ 1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350Б
м2	-31.74	7.46		7.46	000344РЕС 1010852: РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ: РКК-350Б
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.004	-1 185.00			-1 185.00			
67	ТССЦ 1049221-90001	Изоспан: защитный материал марки а
м2	31.74	20.40		20.40		647.00			647.00			
68	ФЕР 10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (вентшахт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.41	6 989.42
275.22	18.31	6 695.89	10.15.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=3.49	11 885.00	2 193.00	111.00	9 581.00	38.41	15.75	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 973.70 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 193.00
СП ( 942.99 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 193.00												
69	ФССЦ 1011704	Войлок строительный
т	-0.0738	9 774.50		9 774.50	000635РЕС 1011704: ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.704	-1 951.00			-1 951.00			
70	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.252	7 784.49
611.07	6.58
0.68	7 166.84	16.104.Ф Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.63
Кзпм=16.9
Кмт=3.14	8 688.00	2 993.00	24.00
4.00	5 671.00	70.84
0.06	17.85
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 937.06 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 997.00
СП ( 1 678.32 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 997.00												
71	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	0.066	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	336.00	40.00	4.00	292.00	4.52	0.3	
		НР ( 28.40 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 40.00
СП ( 20.80 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 40.00												
72	ФССЦ 1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350Б
м2	-7.59	7.46		7.46	000344РЕС 1010852: РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ: РКК-350Б
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.004	- 283.00			- 283.00			
73	ТССЦ 1049221-90002	Изоспан: двухслойная паропроницаемая мембрана марки в
м2	7.59	14.62		14.62		111.00			111.00			
74	ФЕР 26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	1.2	1 562.09
183.98	57.15	1 320.96	26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
Кзп=16.9
Кэм=11.72
Кзпм=16.9
Кмт=3.43	10 733.00	4 291.00	1 005.00	5 437.00	21.678	26.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 304.07 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 4 291.00
СП ( 2 059.68 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 4 291.00												
75	ФССЦ 1040009	Маты прошивные из минеральной ваты:без обкладок М-100, толщина 60 мм
м3	-1.848	542.40		542.40	002465РЕС 1040009: МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:БЕЗ ОБКЛАДОК М-100, ТОЛЩИНА 60 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.342	-3 350.00			-3 350.00			
76	ТССЦ 1049100-91012	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-100, размером 2000Х1000Х50 мм
м3	1.848	2 948.77		2 948.77		5 449.00			5 449.00			
77	ФЕР 26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.186	1 731.54
276.31	50.59	1 404.64	26.71.Ф Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Кзп=16.9
Кэм=10.73
Кзпм=16.9
Кмт=9.72	3 664.00	999.00	126.00	2 539.00	36.777	6.84	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 769.23 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 999.00
СП ( 479.52 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 999.00												
78	ФССЦ 1011794	Бризол
1000 м2	-0.02139	7 800.00		7 800.00	000702РЕС 1011794: БРИЗОЛ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=11.969	-1 997.00			-1 997.00			
79	ФССЦ 1040172	Стеклоткань
м	21.39	12.84		12.84	002540РЕС 1040172: СТЕКЛОТКАНЬ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.581	709.00			709.00			
80	ФЕР 26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.036	10 359.57
1 265.72	578.44	8 515.41	26.69.Ф Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
Кзп=16.9
Кэм=8.15
Кзпм=16.9
Кмт=3.77	2 254.00	886.00	212.00	1 156.00	160.483	5.78	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 682.22 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 886.00
СП ( 425.28 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 886.00												
81	ФССЦ 1011876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:0,8 мм
т	-0.027684	11 000.00		11 000.00	000769РЕС 1011876: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА:0,8 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.776	-1 150.00			-1 150.00			
82	ФССЦ 1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм
т	0.01566	10 484.00		10 484.00	001492РЕС 1013741: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА: 0,55 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.993	656.00			656.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		54 164.00	14 013.00	1 714.00
6.00	38 437.00		90.57
0.03	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 58,70 (ФЕР 20,ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 4560); 60,65,71 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 378); 63,74,77,80 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 6888); 68 (ФЕР 10) - 90% (118%*0.85*0.9) (от 2193))		12 015.00						
И Т О Г О		66 179.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 58,70 (ФЕР 20,ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 4560); 60,65,71 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 378); 63,74,77,80 (ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 6888); 68 (ФЕР 10) - 43% (63%*0.8*0.85) (от 2193))		6 999.00						
И Т О Г О		73 178.00						
Раздел 4. Перекрытие	
83	ФЕР 12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов(ГВЛ-12,5)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # К-0 на материалы # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	7.57	4 198.57
221.02	33.01
2.69	3 944.54	12.45.Ф Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов
Кзп=16.9
Кэм=7.55
Кзпм=16.9
Кмт=7.02	34 875.00	32 517.00	2 358.00
430.00		28.336
0.3	214.5
2.27	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25Кмр=0; 
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 30 311.24 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 32 947.00
СП ( 14 496.68 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 32 947.00												
84	ФССЦ 121011	Котлы битумные передвижные 400 л
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
маш.-ч	-2.9523	30.00	30.00		009765РЕС 121011: КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
Кзп=1
Кэм=5.446
Кзпм=1
Кмт=1	- 603.00		- 603.00				
		Коэф-ты к позиции:
Кэм=1.25												
85	ФССЦ 1012514	Листы гипсоволокнистые:влагостойкие гвлв 12,5 мм
м2	772.14	27.29		27.29	001201РЕС 1012514: ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ:ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ 12,5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.915	103 567.00			103 567.00			
86	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	3.61	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	18 411.00	2 212.00	223.00	15 976.00	4.52	16.32	
		НР ( 1 570.52 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 2 212.00
СП ( 1 150.24 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 212.00												
87	ФССЦ 1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350Б
м2	- 415.15	7.46		7.46	000344РЕС 1010852: РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ: РКК-350Б
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.004	-15 497.00			-15 497.00			
88	ФССЦ 1049221-90002	Изоспан: двухслойная паропроницаемая мембрана марки в
м2	415.15	14.62		14.62		6 069.00			6 069.00			
89	ФЕР 12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	3.35	4 711.58
433.09	132.25
7.43	4 146.24	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	126 882.00	28 197.00	5 067.00
526.00	93 618.00	52.371
0.69	175.44
2.31	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 26 425.16 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 28 723.00
СП ( 12 638.12 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 28 723.00												
90	ФССЦ 121011	Котлы битумные передвижные 400 л
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
маш.-ч	-6.164	30.00	30.00		009765РЕС 121011: КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
Кзп=1
Кэм=5.446
Кзпм=1
Кмт=1	-1 259.00		-1 259.00				
		Коэф-ты к позиции:
Кэм=1.25												
91	ФССЦ 1010078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180
т	-0.08375	1 530.00		1 530.00	000026РЕС 1010078: БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ: БНК-45/190, БНК-45/180
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=13.277	-1 701.00			-1 701.00			
92	ФССЦ 1010322	Керосин для технических целей марок KT-1, KT-2
т	-0.1943	2 606.90		2 606.90	000145РЕС 1010322: КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК KT-1, KT-2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=15.94	-8 074.00			-8 074.00			
93	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-0.67335	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	-23 208.00			-23 208.00			
94	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	-20.703	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	-63 334.00			-63 334.00			
95	ФЕР 12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-4  на 4слоя
100 м2	3.35	4 418.66
335.32	126.55
7.43	3 956.79	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	464 083.00	87 327.00	19 395.00
2 103.00	357 361.00	162.196
2.75	543.36
9.21	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=4.6 (1.15*4); Кэм=5 (1.25*4); Кзм=5 (1.25*4)Кмр=4; 
Ктз=4.6 (1.15*4); Ктзм=5 (1.25*4)												
		НР ( 82 275.60 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 89 430.00
СП ( 39 349.20 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 89 430.00												
96	ФССЦ 121011	Котлы битумные передвижные 400 л
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # К-4  на 4слоя
маш.-ч	-5.5275	30.00	30.00		009765РЕС 121011: КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
Кзп=1
Кэм=5.446
Кзпм=1
Кмт=1	-4 515.00		-4 515.00				
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=4; Кэм=5 (1.25*4); Кзм=4Кмр=4; 
Ктз=4; Ктзм=4												
97	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-2.6934	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	-92 831.00			-92 831.00			
98	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	-82.812	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	- 253 335.00			- 253 335.00			
99	ФЕР 12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-2  на 2слоя
100 м2	1.03	4 418.66
335.32	126.55
7.43	3 956.79	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	71 345.00	13 425.00	2 982.00
323.00	54 938.00	81.098
1.38	83.53
1.42	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; 
Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2)												
		НР ( 12 648.16 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 13 748.00
СП ( 6 049.12 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 13 748.00												
100	ФССЦ 121011	Котлы битумные передвижные 400 л
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-2  на 2слоя
маш.-ч	-1.6995	30.00	30.00		009765РЕС 121011: КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
Кзп=1
Кэм=5.446
Кзпм=1
Кмт=1	- 694.00		- 694.00				
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2; Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2Кмр=2; 
Ктз=2; Ктзм=2												
101	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-0.41406	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	-14 271.00			-14 271.00			
102	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	-12.7308	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	-38 946.00			-38 946.00			
103	ТССЦ 1049100-91013	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125, размером 2000Х1000Х50 мм(93,75*1,03=96,5625м3)
м3	96.5625	4 146.89		4 146.89		400 434.00			400 434.00			
104	ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.8208	247.16
132.33	9.38
0.41	105.45	26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
Кзп=16.9
Кэм=9.6
Кзпм=16.9
Кмт=1.39	2 323.00	2 111.00	92.00
7.00	120.00	18.469
0.04	15.16
0.03	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 630.86 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 118.00
СП ( 1 016.64 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 118.00												
105	ТССЦ 1049242-90003	Утеплитель URSA: П30, толщиной 50 мм(4,104м3/0,05=82,08м2)
м2	82.08	145.16		145.16		11 915.00			11 915.00			
106	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан А)
100 м2	3.36	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	17 136.00	2 058.00	208.00	14 870.00	4.52	15.19	
		НР ( 1 461.18 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 2 058.00
СП ( 1 070.16 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 058.00												
107	ФССЦ 1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350Б
м2	- 386.4	7.46		7.46	000344РЕС 1010852: РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ: РКК-350Б
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.004	-14 424.00			-14 424.00			
108	ТССЦ 1049221-90001	Изоспан: защитный материал марки а
м2	386.4	20.40		20.40		7 883.00			7 883.00			
109	ФЕРр 69-07-01	Устройство ходов на чердаке (43,75+18,9=62,65м.п.)
100 п. м ходов	0.6562	2 029.00
166.82	14.03
2.30	1 848.15	94.11.Ф Устройство: ходов на чердаке
Кзп=16.9
Кэм=10.14
Кзпм=16.9
Кмт=5.44	8 540.00	1 850.00	93.00
26.00	6 597.00	20.8
0.17	13.65
0.11	
		НР ( 1 238.16 ): 66% (78%*0.85) от ФОТ= 1 876.00
СП ( 750.40 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 1 876.00												
110	ФЕР 09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.06	931.53
763.35	131.61
6.62	36.57	9.75.Ф Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля
Кзп=16.9
Кэм=8.59
Кзпм=16.9
Кмт=5.38	987.00	890.00	85.00
8.00	12.00	102.914
0.61	6.17
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 619.62 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 898.00
СП ( 520.84 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 898.00												
111	ТССЦ 3010271-00023	Люки противопожарные: лпм 01/60, 800Х900 мм(прим.)
шт.	2	8 654.13		8 654.13		17 308.00			17 308.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		759 066.00	170 587.00	23 432.00
3 423.00	565 047.00		1 083.32
15.39	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 83-84,89-90,95-96,99-100 (ФЕР 12,ФССЦ 121011) - 92% (120%*0.85*0.9) (от 164848); 86,106 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 4270); 104 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 2118); 109 (ФЕРр 69) - 66% (78%*0.85) (от 1876); 110 (ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 898))		158 181.00						
И Т О Г О		917 247.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 83-84,89-90,95-96,99-100 (ФЕР 12,ФССЦ 121011) - 44% (65%*0.8*0.85) (от 164848); 86,106 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 4270); 104 (ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 2118); 109 (ФЕРр 69) - 40% (50%*0.8) (от 1876); 110 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 898))		77 041.00						
И Т О Г О		994 288.00						
Раздел 5. Токоотводы	
112	ФЕРм 08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
100 м	0.56	541.57
188.94	51.62
1.49	301.01	55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям
Кзп=16.9
Кэм=8.51
Кзпм=16.9
Кмт=3.52	2 627.00	1 788.00	246.00
14.00	593.00	20.1
0.11	11.26
0.06	
		НР ( 1 459.62 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 1 802.00
СП ( 937.04 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 1 802.00												
113	ФССЦ 2040003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
т	0.03455	6 726.18		6 726.18	004032РЕС 2040003: ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.795	882.00			882.00			
114	ФЕРм 08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
10 шт.	0.1	220.25
110.92	80.72
4.05	28.61	55.347.Ф Заземлители
Кзп=16.9
Кэм=8.89
Кзпм=16.9
Кмт=3.6	269.00	187.00	72.00
7.00	10.00	11.8
0.3	1.18
0.03	
		НР ( 157.14 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 194.00
СП ( 100.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 194.00												
115	ФССЦ 1011730	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 110-250 мм
т	0.0573	5 121.53		5 121.53	000650РЕС 1011730: СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.426	1 886.00			1 886.00			
116	ФЕРм 08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100 м	1.1	271.78
156.04	74.15
2.97	41.59	55.348.Ф Заземлитель горизонтальный из стали
Кзп=16.9
Кэм=8.56
Кзпм=16.9
Кмт=3.64	3 766.00	2 901.00	698.00
55.00	167.00	16.6
0.22	18.26
0.24	
		НР ( 2 394.36 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 2 956.00
СП ( 1 537.12 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 956.00												
117	ФССЦ 1011755	Сталь полосовая, марка стали: стзсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
т	0.2159	5 000.00		5 000.00	000674РЕС 1011755: СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТАЛИ: СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.61	7 135.00			7 135.00			
118	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.125	322.24
34.74	6.22
0.10	281.28	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=16.9
Кэм=10.78
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	268.00	84.00	10.00	174.00	4.405
0.01	0.55	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 57.96 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 84.00
СП ( 40.32 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 84.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		16 833.00	4 960.00	1 026.00
76.00	10 847.00		31.25
0.33	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 112,114,116 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 4952); 118 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 84))		4 069.00						
И Т О Г О		20 902.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 112,114,116 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 4952); 118 (ФЕР 13) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 84))		2 615.00						
И Т О Г О		23 517.00						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		2 327 381.00	637 610.00	122 894.00
13 394.00	1 566 877.00		4 385.81
65.06	
Накладные по работам от ФОТ		547 678.00						
И Т О Г О		2 875 059.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		305 994.00						
И Т О Г О		3 181 053.00						

        (Три миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьдесят три руб. 00 коп.)

       Составил ___________________                                                            Проверил ___________________