СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 ______________________________                                                                                                       ___________________________

     «___»_________________2015г.                                                                                                           «___ » _______________2015г.
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Колхозная, 18

Основание: 01-2015-10-АС                                                                                                                                                                                      Проведена проверка достоверности 
                                                                                                                                                                                               определения сметной стоимости                                                          
Сметная стоимость 3 425 147.00 руб.
Средства на оплату труда 655973.00 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г. Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области №19-п от 09.07.2015г.
ФЕР 2001 (2008-2014) ФЦЦС

       N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(строительный мусор-9,849т. из расценки58-06-01)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.7	154.66
124.02	30.64		46.70.Ф Разборка покрытий кровель
Кзп=16.9
Кэм=2.99
Кзпм=16.9
Кмт=1	18 320.00	17 553.00	767.00		19.875	133.16	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 14 744.52 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 17 553.00
СП ( 8 425.44 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 17 553.00												
2	ФЕРр 58-01-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами(строительный мусор-5,03*0,6=3,018)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.7	160.11
120.37	39.74
6.21		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	21 071.00	17 037.00	4 034.00
879.00		18.95
0.58	126.97
3.89	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 12 720.36 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 17 916.00
СП ( 9 316.32 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 17 916.00												
3	ФЕРр 58-01-02	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок(строительный мусор-7,368*0,6=4,421)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.7	208.54
183.48	25.06
3.92		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	28 513.00	25 969.00	2 544.00
555.00		28.35
0.36	189.95
2.41	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 18 832.04 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 26 524.00
СП ( 13 792.48 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 26 524.00												
4	ФЕРр 58-01-04	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов(строительный мусор-1,92*0,6=1,152)
100 м2	6.7	76.77
53.44	23.33
3.65		84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=1	7 945.00	6 051.00	1 894.00
413.00		6.73
0.27	45.09
1.81	
		НР ( 4 589.44 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 6 464.00
СП ( 3 361.28 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 6 464.00												
5	ФЕРр 69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора (шлак 25,2м3*1000кг/м3=25,2т.) (бытовой 0,2т)
100 т	0.254	1 553.82
1 553.82			94.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=1	6 670.00	6 670.00			214.32	54.44	
		НР ( 4 402.20 ): 66% (78%*0.85) от ФОТ= 6 670.00
СП ( 2 668.00 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 6 670.00												
6	ФЕРр 58-17-02	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм(мусор строительный 33,5*0,15=5,025т) прим.
100 м2	3.35	101.56
99.67	1.89		84.45.Ф Разборка покрытий кровель
Кзп=16.9
Кэм=4.64
Кзпм=16.9
Кмт=1	5 672.00	5 643.00	29.00		13.08	43.82	
		НР ( 4 006.53 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 5 643.00
СП ( 2 934.36 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 5 643.00												
7	ФЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(карниз лист 2, п. 8 мусор строитетельный 15,7*1,3=20,41т.)(вент. шахт 0,3м3*2шт., лист 2, п. 7 мусор строитетельный 0,6*1,3=0,78т.)
1 м3	16.3	180.03
73.01	107.02
11.57		46.59.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен
Кзп=16.9
Кэм=7.43
Кзпм=16.9
Кмт=1	33 073.00	20 112.00	12 961.00
3 187.00		8.24
1.15	134.31
18.75	
		НР ( 19 571.16 ): 84% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 23 299.00
СП ( 11 183.52 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 23 299.00												
8	ФЕР 09-06-001-01	Демонтаж люков (мусор строитетельный 0,040т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # демонтаж металлических конструкций (мдс 81-36.2004 п.3.3.1д)
1 т	0.04	931.53
763.35	131.61
6.62	36.57	9.75.Ф Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля
Кзп=16.9
Кэм=8.59
Кзпм=16.9
Кмт=5.38	393.00	361.00	32.00
3.00		62.643
0.34	2.51
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.7; Кэм=0.7; Кзм=0.7Кмр=0; 
Ктз=0.7; Ктзм=0.7												
		НР ( 251.16 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 364.00
СП ( 211.12 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 364.00												
9	ФЕРр 58-02-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 окон	0.01	2 466.21
2 455.84	10.37		84.2.Ф Разборка слуховых окон
Кзп=16.9
Кэм=4.65
Кзпм=16.9
Кмт=1	520.00	519.00	1.00		386.625	3.87	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 368.49 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 519.00
СП ( 269.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 519.00												
10	ФЕРперев 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т	1	42.98
42.98			01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=11.13
Кэм=
Кзпм=
Кмт=	478.00	478.00			0.578	0.58	
		НР ( ): от ФОТ= 478.00
СП ( ): от ФОТ= 478.00												
11	ФЕРперев 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т	69.151	3.28	3.28		01-01-01-043 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3
Кзп=16.9
Кэм=11.6
Кзпм=16.9
Кмт=	2 631.00		2 631.00		
0.02	
1.38	
12	ФЕРперев 03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
1 т	70.151	17.32	17.32		1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21)
Кзп=16.9
Кэм=9.84
Кзпм=16.9
Кмт=	11 956.00		11 956.00				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		137 242.00	100 393.00	36 849.00
5 037.00			734.7
28.25	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,7 (ФЕР 46) - 84% (110%*0.85*0.9) (от 40852); 2-4,6,9 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 57066); 5 (ФЕРр 69) - 66% (78%*0.85) (от 6670); 8 (ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 364))		79 486.00						
И Т О Г О		216 728.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,7 (ФЕР 46) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 40852); 2-4,6,9 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 57066); 5 (ФЕРр 69) - 40% (50%*0.8) (от 6670); 8 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 364))		52 162.00						
И Т О Г О		268 890.00						
Раздел 2. Крыша	
13	ФЕР 08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м(карниз-15,7м3 вент. шахт.-1,6м3)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	17.3	890.84
44.87	34.56
5.40	811.41	8.14.Ф Кладка стен из кирпича
Кзп=16.9
Кэм=12.12
Кзпм=16.9
Кмт=4.7	90 120.00	15 086.00	9 058.00
1 973.00	65 976.00	6.21
0.5	107.43
8.65	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 15 864.87 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 17 059.00
СП ( 9 211.86 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 17 059.00												
14	ФЕР 08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (кирпичной кладки, прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.3358	7 752.91
506.02	46.89
3.11	7 200.00	8.21.Ф Армирование кладки стен и других конструкций
Кзп=16.9
Кэм=11.95
Кзпм=16.9
Кмт=3.87	12 894.00	3 302.00	235.00
22.00	9 357.00	73.29
0.29	24.61
0.1	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 091.32 ): 93% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 324.00
СП ( 1 794.96 ): 54% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 324.00												
15	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	27.3646	2 300.67
200.19	38.22
2.03	2 062.26	10.4.Ф Установка стропил
Кзп=16.9
Кэм=11.09
Кзпм=16.9
Кмт=3.71	330 331.00	106 467.00	14 498.00
1 173.00	209 366.00	27.704
0.19	758.1
5.2	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 96 876.00 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 107 640.00
СП ( 46 285.20 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 107 640.00												
16	ФЕР 10-01-008-05	Устройство карнизов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	2.01	5 313.53
1 219.79	79.81	4 013.93	10.12.Ф Устройство карнизов
Кзп=16.9
Кэм=11.76
Кзпм=16.9
Кмт=6.51	102 531.00	47 650.00	2 358.00	52 523.00	164.45	330.54	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 42 885.00 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 47 650.00
СП ( 20 489.50 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 47 650.00												
17	ФЕР 10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту(карниза)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	2.01	6 774.40
205.07	20.05	6 549.28	10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	73 636.00	8 011.00	595.00	65 030.00	28.865	58.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 7 209.90 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 8 011.00
СП ( 3 444.73 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 8 011.00												
18	ФССЦ 5090919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
т	-0.6432	5 040.00		5 040.00	008783РЕС 5090919: КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=8.507	-27 577.00			-27 577.00			
19	ФЕР 10-01-003-01	Устройство слуховых окон
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 слуховое окно	2	378.81
56.55	22.06
1.49	300.20	10.5.Ф Устройство слуховых окон
Кзп=16.9
Кэм=11.27
Кзпм=16.9
Кмт=5.43	6 080.00	2 198.00	622.00
63.00	3 260.00	7.625
0.14	15.25
0.28	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 034.90 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 261.00
СП ( 972.23 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 261.00												
20	ФССЦ 1010956	Петля накладная
шт.	8	12.00		12.00	000385РЕС 1010956: ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.815	174.00			174.00			
21	ФЕР 15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.035	928.13
389.37	3.80
0.14	534.96	15.158.Ф Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов, оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
Кзп=16.9
Кэм=11.27
Кзпм=16.9
Кмт=3.95	341.00	265.00	2.00	74.00	51.233
0.01	1.79	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 212.00 ): 80% (105%*0.85*0.9) от ФОТ= 265.00
СП ( 98.05 ): 37% (55%*0.8*0.85) от ФОТ= 265.00												
22	ФЕР 10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту(слуховые окна)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.11	6 774.40
205.07	20.05	6 549.28	10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	4 030.00	438.00	33.00	3 559.00	28.865	3.18	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 394.20 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 438.00
СП ( 188.34 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 438.00												
23	ФССЦ 5090919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
т	-0.0352	5 040.00		5 040.00	008783РЕС 5090919: КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=8.507	-1 509.00			-1 509.00			
24	ФЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев(лестниц к слуховым окнам-5,1м.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.048	2 411.06
188.55	33.51	2 189.00	10.54.Ф Укладка ходовых досок
Кзп=16.9
Кэм=11.15
Кзпм=16.9
Кмт=5.35	760.00	176.00	22.00	562.00	25.875	1.24	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 158.40 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 176.00
СП ( 75.68 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 176.00												
25	ФЕРр 58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок(у слуховых окон, по коньку, 79,7м2-8м2 эркер)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	0.717	2 492.19
252.73	40.78
5.94	2 198.68	84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок
Кзп=16.9
Кэм=10.32
Кзпм=16.9
Кмт=5.51	12 891.00	3 828.00	377.00
90.00	8 686.00	39.788
0.55	28.53
0.39	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 781.78 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 3 918.00
СП ( 2 037.36 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 3 918.00												
26	ФССЦ 1020073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
м3	-1.89288	792.00		792.00	001860РЕС 1020073: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.639	-8 454.00			-8 454.00			
27	ФССЦ 1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта(до проектного объёма 3,985-0,144)
м3	3.841	1 430.00		1 430.00	001848РЕС 1020056: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.839	21 086.00			21 086.00			
28	ФЕРр 58-12-04	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	4.691	1 364.26
146.18	9.47
1.08	1 208.61	84.33.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы
Кзп=16.9
Кэм=10.65
Кзпм=16.9
Кмт=5.34	45 353.00	14 486.00	591.00
107.00	30 276.00	23.013
0.1	107.95
0.47	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 10 361.03 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 14 593.00
СП ( 7 588.36 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 14 593.00												
29	ФССЦ 1020025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3	-4.2219	1 287.00		1 287.00	001820РЕС 1020025: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.441	-29 564.00			-29 564.00			
30	ФССЦ 1020056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта(до проектного объёма)
м3	7	1 430.00		1 430.00	001848РЕС 1020056: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ: 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.839	38 428.00			38 428.00			
31	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Изоспан-D)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # ремонт сложных кровель (мдс 81-35.2004 табл.3 п. 11.2)
100 м2	6.7	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	35 300.00	5 131.00	518.00	29 651.00	5.65	37.85	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.25; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.25; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 643.01 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 5 131.00
СП ( 2 668.12 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 5 131.00												
32	ФЕР 12-01-009-01	Устройство желобов настенных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	1.08	18 952.69
722.92	296.15
28.49	17 933.62	12.26.Ф Устройство желобов
Кзп=16.9
Кэм=11.67
Кзпм=16.9
Кмт=3.93	95 957.00	15 174.00	4 666.00
650.00	76 117.00	97.463
2.64	105.26
2.85	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 14 558.08 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 15 824.00
СП ( 6 962.56 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 15 824.00												
33	ФЕР 12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	5.2	10 417.47
356.23	115.24
10.67	9 946.00	12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием)
Кзп=16.9
Кэм=11.31
Кзпм=16.9
Кмт=3.48	224 456.00	36 001.00	8 472.00
1 172.00	179 983.00	47.415
0.99	246.56
5.15	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 34 199.16 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 37 173.00
СП ( 16 356.12 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 37 173.00												
34	ФССЦ 1014136	Металлочерепица «Монтеррей»
м2	- 665.6	70.50		70.50	001580РЕС 1014136: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА _МОНТЕРРЕЙ_
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.676	- 172 496.00			- 172 496.00			
35	ФССЦ 1013845	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7(520*8,3*1,1=4 747,6т)
т	4.7476	10 090.38		10 090.38	001519РЕС 1013845: ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ: НС44-1000-0,7
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.534	217 202.00			217 202.00			
36	ФССЦ 1011706	Сталь оцинкованная листовая толщиной листа 0,5 мм(примыкание-129,27кг, планка конька-221,48кг)
т	0.35075	11 200.00		11 200.00	000637РЕС 1011706: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.769	14 806.00			14 806.00			
37	ФЕР 12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов(эркер)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.08	13 372.19
824.01	56.58
6.75	12 491.60	12.22.Ф Устройство кровель из оцинкованной стали с устройством обрешетки:
Кзп=16.9
Кэм=11.86
Кзпм=16.9
Кмт=3.63	4 976.00	1 281.00	67.00
11.00	3 628.00	104.478
0.63	8.36
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 188.64 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 292.00
СП ( 568.48 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 292.00												
38	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.96	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	23 641.00	1 103.00	672.00
79.00	21 866.00	7.671
0.36	7.36
0.35	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 087.44 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 182.00
СП ( 520.08 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 182.00												
39	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.576	322.24
34.74	6.22
0.10	281.28	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=16.9
Кэм=10.78
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	1 237.00	389.00	48.00
1.00	800.00	4.405
0.01	2.54
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 269.10 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 390.00
СП ( 187.20 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 390.00												
40	ФЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(устройство кровельной лестницы)(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.0544	1 084.67
304.28	691.89
76.25	88.50	9.35.Ф Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
Кзп=16.9
Кэм=10.51
Кзпм=16.9
Кмт=5.2	841.00	322.00	494.00
88.00	25.00	37.226
7.05	2.03
0.38	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 282.90 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 410.00
СП ( 237.80 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 410.00												
41	прайс "Строительная деталь"	Лестница кровельная(1800/1,18/5,56=274,36)
шт	5	274.36		274.36	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	7 627.00			7 627.00			
42	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(лист 24)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.048	322.24
34.74	6.22
0.10	281.28	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=16.9
Кэм=10.78
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	103.00	32.00	4.00	67.00	4.405
0.01	0.21	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 22.08 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 32.00
СП ( 15.36 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 32.00												
43	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(устройство снегозадержателя (прим.))
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.99	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	24 379.00	1 137.00	693.00
82.00	22 549.00	7.671
0.36	7.59
0.36	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 121.48 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 219.00
СП ( 536.36 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 219.00												
44	ФССЦ 2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
т	-0.297	10 045.00		10 045.00	003660РЕС 2010777: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.534	-22 477.00			-22 477.00			
45	прайс "Дом для ВАС"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ 1000 мм(трубчатый)(905/1,18/5,56=137,94)
шт	99	137.94		137.94	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	75 928.00			75 928.00			
46	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(устройство страховочного троса)(прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.26	3 147.39
59.10	55.38
3.92	3 032.91	12.29.Ф Ограждение кровель перилами
Кзп=16.9
Кэм=10.11
Кзпм=16.9
Кмт=7.51	6 403.00	299.00	182.00
22.00	5 922.00	7.671
0.36	1.99
0.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 295.32 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 321.00
СП ( 141.24 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 321.00												
47	ФССЦ 2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
т	-0.078	10 045.00		10 045.00	003660РЕС 2010777: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.534	-5 903.00			-5 903.00			
48	ФССЦ 5098108	Трос
м	26	12.03		12.03	009173РЕС 5098108: ТРОС
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.436	449.00			449.00			
49	ФССЦ 5090125	Анкер тросовой
100 шт.	0.04	3 000.00		3 000.00	008607РЕС 5090125: АНКЕР ТРОСОВОЙ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.001	360.00			360.00			
50	ФССЦ 2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без, соединяемые на сварке
т	-0.078	10 045.00		10 045.00	003660РЕС 2010777: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=7.534	-5 903.00			-5 903.00			
51	ФЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" («кедр») любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (применительно)(лист 3)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (т.ч. гэснр/терр)
100 м2	25.773	159.27
83.38	74.06
1.04	1.83	26.104.Ф Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)
Кзп=16.9
Кэм=11.38
Кзпм=16.9
Кмт=19.16	69 821.00	41 765.00	27 152.00
566.00	904.00	10.201
0.11	262.9
2.84	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 32 594.87 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 42 331.00
СП ( 20 318.88 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 42 331.00												
52	ТССЦ прайс "Огнебиозащита" группа компаний	Состав огнезащитный «кедр - АН6(Щ)» и(151.79/1,18/5,56=23,14)
кг	533.5011	23.14		23.14	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	68 639.00			68 639.00			
53	ФЕРр 58-15-01	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
100 м	0.708	529.88
521.86		8.02	84.42.Ф Перенавеска водосточных труб
Кзп=16.9
Кэм=1
Кзпм=16.9
Кмт=3.39	6 263.00	6 244.00		19.00	60.4	42.76	
		НР ( 4 433.24 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 6 244.00
СП ( 3 246.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 6 244.00												
54	ФССЦ 3015895	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	22	357.80		357.80	005226РЕС 3015895: ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МП, ДИАМЕТР 150Х3000 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.82	22 198.00			22 198.00			
55	ФССЦ 3015897	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	8	83.12		83.12	005227РЕС 3015897: КОЛЕНО ТРУБЫ МП, ДИАМЕТР 150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.915	1 938.00			1 938.00			
56	ФССЦ 3015899	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	8	83.12		83.12	005228РЕС 3015899: КОЛЕНО ТРУБЫ МП СЛИВНОЕ, ДИАМЕТР 150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.915	1 938.00			1 938.00			
57	ФССЦ 3015889	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
шт.	8	271.07		271.07	005223РЕС 3015889: ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ МП, ДИАМЕТР 350/150 ММ, ПОЛИЭСТЕР (СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.472	5 361.00			5 361.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 374 595.00	310 785.00	71 359.00
6 099.00	992 451.00		2 162.05
27.17	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 13-14 (ФЕР 08) - 93% (122%*0.85*0.9) (от 20383); 15-17,19,22,24 (ФЕР 10) - 90% (118%*0.85*0.9) (от 166176); 21 (ФЕР 15) - 80% (105%*0.85*0.9) (от 265); 25,28,31,53 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 29886); 32-33,37-38,43,46 (ФЕР 12) - 92% (120%*0.85*0.9) (от 57011); 39-40,42 (ФЕР 13,ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 832); 51 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 42331))		275 565.00						
И Т О Г О		1 650 160.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 13-14 (ФЕР 08) - 54% (80%*0.8*0.85) (от 20383); 15-17,19,22,24 (ФЕР 10) - 43% (63%*0.8*0.85) (от 166176); 21 (ФЕР 15) - 37% (55%*0.8*0.85) (от 265); 25,28,31,53 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 29886); 32-33,37-38,43,46 (ФЕР 12) - 44% (65%*0.8*0.85) (от 57011); 39,42,51 (ФЕР 13,ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 42753); 40 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 410))		143 945.00						
И Т О Г О		1 794 105.00						
Раздел 3. Вентшахты	
58	ФЕР 20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 зонт	2	19.11
10.63	2.56	5.92	20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
Кзп=16.9
Кэм=7.61
Кзпм=16.9
Кмт=5.89	532.00	413.00	49.00	70.00	1.38	2.76	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 404.74 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 413.00
СП ( 231.28 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 413.00												
59	ФССЦ 3010291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
шт.	2	260.00		260.00	004284РЕС 3010291: ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.384	2 280.00			2 280.00			
60	ФЕР 20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 зонт	1	42.00
26.40	7.21
0.14	8.39	20.25.Ф Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали
Кзп=16.9
Кэм=7.61
Кзпм=16.9
Кмт=5.89	631.00	513.00	69.00
3.00	49.00	3.427
0.01	3.43
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 505.68 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 516.00
СП ( 288.96 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 516.00												
61	ФССЦ 3010294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм
шт.	1	588.00		588.00	004287РЕС 3010294: ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3600 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.444	2 025.00			2 025.00			
62	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	0.216	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	1 101.00	132.00	13.00	956.00	4.52	0.98	
		НР ( 93.72 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 132.00
СП ( 68.64 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 132.00												
63	ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.216	247.16
132.33	9.38
0.41	105.45	26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
Кзп=16.9
Кэм=9.6
Кзпм=16.9
Кмт=1.39	612.00	556.00	24.00
2.00	32.00	18.469
0.04	3.99
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 429.66 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 558.00
СП ( 267.84 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 558.00												
64	ФССЦ 1049100-91012	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-100, размером 2000Х1000Х50 мм(перерасход 1.02%)
м3	2.2	2 948.77		2 948.77		6 487.00			6 487.00			
65	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан А)
100 м2	0.216	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	1 101.00	132.00	13.00	956.00	4.52	0.98	
		НР ( 93.72 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 132.00
СП ( 68.64 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 132.00												
66	ФЕР 10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (вентшахт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.31	6 774.40
205.07	20.05	6 549.28	10.16.Ф Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	11 358.00	1 236.00	92.00	10 030.00	28.865	8.95	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 112.40 ): 90% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 236.00
СП ( 531.48 ): 43% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 236.00												
67	ФССЦ 5090919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
т	-0.0992	5 040.00		5 040.00	008783РЕС 5090919: КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=8.507	-4 253.00			-4 253.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		21 874.00	2 982.00	260.00
5.00	18 632.00		21.09
0.02	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 58,60 (ФЕР 20) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 929); 62,65 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 264); 63 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 558); 66 (ФЕР 10) - 90% (118%*0.85*0.9) (от 1236))		2 640.00						
И Т О Г О		24 514.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 58,60 (ФЕР 20) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 929); 62,65 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 264); 63 (ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 558); 66 (ФЕР 10) - 43% (63%*0.8*0.85) (от 1236))		1 457.00						
И Т О Г О		25 971.00						
Раздел 4. Фановые трубы. (лист.14, 18)	
68	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м	0.084	7 784.49
611.07	6.58
0.68	7 166.84	16.104.Ф Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
Кзп=16.9
Кэм=11.63
Кзпм=16.9
Кмт=3.14	2 896.00	998.00	8.00
1.00	1 890.00	70.84
0.06	5.95
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 979.02 ): 98% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 999.00
СП ( 559.44 ): 56% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 999.00												
69	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	0.022	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	111.00	13.00	1.00	97.00	4.52	0.1	
		НР ( 9.23 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 13.00
СП ( 6.76 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 13.00												
70	ФЕР 26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 м3	0.4	1 562.09
183.98	57.15	1 320.96	26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
Кзп=16.9
Кэм=11.72
Кзпм=16.9
Кмт=3.43	3 577.00	1 430.00	335.00	1 812.00	21.678	8.67	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 1 101.10 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 430.00
СП ( 686.40 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 430.00												
71	ФЕР 26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)(изоляция фановых труб)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.062	1 532.98
125.51	21.79	1 385.68	26.74.Ф Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=2.49	385.00	151.00	20.00	214.00	16.514	1.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 116.27 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 151.00
СП ( 72.48 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 151.00												
72	ФССЦ 1131952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая
м2	-7.13	4.82		4.82	003430РЕС 1131952: ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ, ИЗОЛОВАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.222	-42.00			-42.00			
73	ФССЦ 1040172	Стеклоткань
м	7.13	12.84		12.84	002540РЕС 1040172: СТЕКЛОТКАНЬ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.581	236.00			236.00			
74	ФЕР 26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(покрытие фановых труб листом оцинкованным)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.012	10 359.57
1 265.72	578.44	8 515.41	26.69.Ф Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
Кзп=16.9
Кэм=8.15
Кзпм=16.9
Кмт=3.77	751.00	295.00	71.00	385.00	160.483	1.93	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 227.15 ): 77% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 295.00
СП ( 141.60 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 295.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		7 914.00	2 887.00	435.00
1.00	4 592.00		17.67
0.01	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 68 (ФЕР 16) - 98% (128%*0.85*0.9) (от 999); 69 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 13); 70-71,74 (ФЕР 26) - 77% (100%*0.85*0.9) (от 1876))		2 433.00						
И Т О Г О		10 347.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 68 (ФЕР 16) - 56% (83%*0.8*0.85) (от 999); 69 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 13); 70-71,74 (ФЕР 26) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 1876))		1 467.00						
И Т О Г О		11 814.00						
Раздел 5. Перекрытие	
75	ФЕР 12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов(ГВЛ-12,5 прим.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-0 на материалы
100 м2	9.36	4 198.57
221.02	33.01
2.69	3 944.54	12.45.Ф Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов
Кзп=16.9
Кэм=7.55
Кзпм=16.9
Кмт=7.02	43 122.00	40 206.00	2 916.00
532.00		28.336
0.3	265.22
2.81	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25Кмр=0; 
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 37 478.96 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 40 738.00
СП ( 17 924.72 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 40 738.00												
76	ФССЦ 1012514	Листы гипсоволокнистые:влагостойкие гвлв 12,5 мм
м2	936	27.29		27.29	001201РЕС 1012514: ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ:ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ 12,5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=4.915	125 546.00			125 546.00			
77	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан В)
100 м2	4.936	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	25 173.00	3 024.00	305.00	21 844.00	4.52	22.31	
		НР ( 2 147.04 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 3 024.00
СП ( 1 572.48 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 3 024.00												
78	ФЕР 12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	4.68	4 711.58
433.09	132.25
7.43	4 146.24	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	177 257.00	39 392.00	7 079.00
735.00	130 786.00	52.371
0.69	245.1
3.23	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 36 916.84 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 40 127.00
СП ( 17 655.88 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 40 127.00												
79	ФССЦ 1010078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180
т	-0.117	1 530.00		1 530.00	000026РЕС 1010078: БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ: БНК-45/190, БНК-45/180
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=13.277	-2 377.00			-2 377.00			
80	ФССЦ 1010322	Керосин для технических целей марок KT-1, KT-2
т	-0.27144	2 606.90		2 606.90	000145РЕС 1010322: КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК KT-1, KT-2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=15.94	-11 279.00			-11 279.00			
81	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-0.94068	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	-32 422.00			-32 422.00			
82	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	-28.9224	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	-88 478.00			-88 478.00			
83	ФЕР 12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) # К-4  на 4слоя
100 м2	4.68	4 418.66
335.32	126.55
7.43	3 956.79	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	648 332.00	121 997.00	27 096.00
2 938.00	499 239.00	162.196
2.75	759.08
12.87	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=4.6 (1.15*4); Кэм=5 (1.25*4); Кзм=5 (1.25*4)Кмр=4; 
Ктз=4.6 (1.15*4); Ктзм=5 (1.25*4)												
		НР ( 114 940.20 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 124 935.00
СП ( 54 971.40 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 124 935.00												
84	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-3.76272	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	- 129 686.00			- 129 686.00			
85	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	- 115.6896	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	- 353 913.00			- 353 913.00			
86	ФЕР 12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	1.03	4 418.66
335.32	126.55
7.43	3 956.79	12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике
Кзп=16.9
Кэм=9.15
Кзпм=16.9
Кмт=6.74	35 672.00	6 712.00	1 491.00
162.00	27 469.00	40.549
0.69	41.77
0.71	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 6 324.08 ): 92% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 874.00
СП ( 3 024.56 ): 44% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 874.00												
87	ФССЦ 1010594	Мастика битумная кровельная горячая
т	-0.20703	3 390.00		3 390.00	000230РЕС 1010594: МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=10.167	-7 136.00			-7 136.00			
88	ФССЦ 1040004	Плиты из минеральной ваты:на синтетическом связующем М-125 (гост 9573-82)
м3	-6.3654	530.00		530.00	002461РЕС 1040004: ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=5.772	-19 473.00			-19 473.00			
89	ТССЦ 1049100-91013	Плиты теплоизоляционные энергетические негидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125, размером 2000Х1000Х50 мм(127,3*1,03=131,119м3)(4146,89/5,56=745,84)
м3	131.119	745.84		745.84	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	543 733.00			543 733.00			
90	ФЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок( Изоспан А)
100 м2	4.68	924.81
36.25	5.23	883.33	84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
Кзп=16.9
Кэм=11.82
Кзпм=16.9
Кмт=5.01	23 867.00	2 867.00	289.00	20 711.00	4.52	21.15	
		НР ( 2 035.57 ): 71% (83%*0.85) от ФОТ= 2 867.00
СП ( 1 490.84 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 867.00												
91	ФЕРр 69-07-01	Устройство ходов на чердаке (43,75+18,9=62,65м.п.)
100 п. м ходов	0.6562	2 029.00
166.82	14.03
2.30	1 848.15	94.11.Ф Устройство: ходов на чердаке
Кзп=16.9
Кэм=10.14
Кзпм=16.9
Кмт=5.44	8 540.00	1 850.00	93.00
26.00	6 597.00	20.8
0.17	13.65
0.11	
		НР ( 1 238.16 ): 66% (78%*0.85) от ФОТ= 1 876.00
СП ( 750.40 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 1 876.00												
92	ФЕР 09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
1 т	0.03	931.53
763.35	131.61
6.62	36.57	9.75.Ф Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля
Кзп=16.9
Кэм=8.59
Кзпм=16.9
Кмт=5.38	493.00	445.00	42.00
4.00	6.00	102.914
0.61	3.09
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 309.81 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 449.00
СП ( 260.42 ): 58% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 449.00												
93	ТССЦ 3010271-00023	Люки противопожарные: лпм 01/60, 800Х900 мм(прим.)(8654,13/5,56=1556,50
шт.	1	1 556.50		1 556.50	0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=16.9
Кэм=9
Кзпм=16.9
Кмт=5.56	8 654.00			8 654.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		995 625.00	216 493.00	39 311.00
4 397.00	739 821.00		1 371.37
19.75	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 75,78,83,86 (ФЕР 12) - 92% (120%*0.85*0.9) (от 212674); 77,90 (ФЕРр 58) - 71% (83%*0.85) (от 5891); 91 (ФЕРр 69) - 66% (78%*0.85) (от 1876); 92 (ФЕР 09) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 449))		201 391.00						
И Т О Г О		1 197 016.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 75,78,83,86 (ФЕР 12) - 44% (65%*0.8*0.85) (от 212674); 77,90 (ФЕРр 58) - 52% (65%*0.8) (от 5891); 91 (ФЕРр 69) - 40% (50%*0.8) (от 1876); 92 (ФЕР 09) - 58% (85%*0.8*0.85) (от 449))		97 651.00						
И Т О Г О		1 294 667.00						
Раздел 6. Токоотводы	
94	ФЕРм 08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
100 м	1.12	541.57
188.94	51.62
1.49	301.01	55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям
Кзп=16.9
Кэм=8.51
Кзпм=16.9
Кмт=3.52	5 255.00	3 576.00	492.00
28.00	1 187.00	20.1
0.11	22.51
0.12	
		НР ( 2 919.24 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 3 604.00
СП ( 1 874.08 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 3 604.00												
95	ФССЦ 2040003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
т	0.0691	6 726.18		6 726.18	004032РЕС 2040003: ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.795	1 764.00			1 764.00			
96	ФЕРм 08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
10 шт.	0.1	220.25
110.92	80.72
4.05	28.61	55.347.Ф Заземлители
Кзп=16.9
Кэм=8.89
Кзпм=16.9
Кмт=3.6	269.00	187.00	72.00
7.00	10.00	11.8
0.3	1.18
0.03	
		НР ( 157.14 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 194.00
СП ( 100.88 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 194.00												
97	ФССЦ 1011730	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 110-250 мм
т	0.0573	5 121.53		5 121.53	000650РЕС 1011730: СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.426	1 886.00			1 886.00			
98	ФЕРм 08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100 м	1.12	271.78
156.04	74.15
2.97	41.59	55.348.Ф Заземлитель горизонтальный из стали
Кзп=16.9
Кэм=8.56
Кзпм=16.9
Кмт=3.64	3 835.00	2 954.00	711.00
56.00	170.00	16.6
0.22	18.59
0.25	
		НР ( 2 438.10 ): 81% (95%*0.85) от ФОТ= 3 010.00
СП ( 1 565.20 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 3 010.00												
99	ФССЦ 1011755	Сталь полосовая, марка стали: стзсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
т	0.2198	5 000.00		5 000.00	000674РЕС 1011755: СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТАЛИ: СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.61	7 264.00			7 264.00			
100	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
  # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7)
100 м2	0.127	322.24
34.74	6.22
0.10	281.28	13.100.Ф Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Кзп=16.9
Кэм=10.78
Кзпм=16.9
Кмт=4.94	273.00	86.00	11.00	176.00	4.405
0.01	0.56	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 59.34 ): 69% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 86.00
СП ( 41.28 ): 48% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 86.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		20 546.00	6 803.00	1 286.00
91.00	12 457.00		42.84
0.4	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 94,96,98 (ФЕРм 08) - 81% (95%*0.85) (от 6808); 100 (ФЕР 13) - 69% (90%*0.85*0.9) (от 86))		5 574.00						
И Т О Г О		26 120.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 94,96,98 (ФЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 6808); 100 (ФЕР 13) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 86))		3 581.00						
И Т О Г О		29 701.00						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		2 557 796.00	640 343.00	149 500.00
15 630.00	1 767 953.00		4 349.72
75.6	
Накладные по работам от ФОТ		567 088.00						
И Т О Г О		3 124 884.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ		300 263.00						
И Т О Г О		3 425 147.00						

        (Три миллиона четыреста двадцать пять тысяч сто сорок семь руб. 00 коп.)

       Составил ___________________                                                            Проверил ___________________