Author: НТЦ "Гектор"
Last saved by: Власкина Юлия Викторовна

ФЕР 2001 в редакции 2014 г.                                                                                                                                                                                       
Жилой дом по ул. Пушкина, 54б в г. Томске

СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2014г.

УТВЕРЖДЕН:

Директор:

________________ 

_______________2014г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-03

Капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание: проект 
Сметная стоимость 277 732.45 руб.
Средства на оплату труда 54831.61 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

N/N

Шифр, N

Наименование

Количество

Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)

Индекс

Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)

Затраты труда рабочих

п/п | позиции | работ, затрат, | | Всего | Эксп.маш | Мат-лы | | Всего | Оплаты труда | Эксп.маш, | Мат-лы | чел-ч
| норм. | единица измерения | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | на един. | всего
Раздел №1. Демонтажные работы

1

ФЕРр 65-01-01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
100 м трубопровода

2.21

328.71
288.02

7.09
1.35

33.6

89.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Кзп=15.34
Кэм=11.98
Кзпм=15.34
Кмт=5.44

10 355.94

9 764.28

187.71
45.77

403.95

34.66
0.1

76.6
0.22

НР ( 6 180.34 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 9 810.05
СП ( 3 924.02 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 9 810.05

2

ФЕРр 65-01-02

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
100 м трубопровода

0.51

565.51
495.44

12.15
2.3

57.92

89.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Кзп=15.34
Кэм=11.98
Кзпм=15.34
Кмт=5.44

4 110.95

3 876.03

74.23
17.99

160.69

59.62
0.17

30.41
0.09

НР ( 2 453.23 ): 63% (74*0.85) от ФОТ= 3 894.02
СП ( 1 557.61 ): 40% (50*0.8) от ФОТ= 3 894.02

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 14 466.89 | 13 640.31 | 261.94 63.76 | 564.64 | | 107.01 0.31
Накладные по работам от ФОТ 63% (74*0.85) (от 13704.07) | | 8 633.56 | | | | |
И Т О Г О | | 23 100.45 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (50*0.8) (от 13704.07) | | 5 481.63 | | | | |
И Т О Г О | | 28 582.08 | | | | |
Раздел №2. Монтажные работы

3

ФЕР 16-02-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.15

3 335.46
410.1

68.46
2.54

2 856.9

16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.4

3 361.14

943.64

103.41
5.84

2 314.09

42.631
0.19

6.39
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 930.49 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 949.48
СП ( 531.71 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 949.48

4

ФЕР 16-02-002-02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

1.25

3 785.93
410.1

68.46
2.54

3 307.37

16.33.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.68

32 207.8

7 863.7

861.77
48.66

23 482.33

42.631
0.19

53.29
0.24

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 7 754.12 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 7 912.36
СП ( 4 430.92 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 7 912.36

5

ФЕР 16-02-002-03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.65

4 082.54
410.1

68.46
2.54

3 603.98

16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.82

18 171.1

4 089.12

448.12
25.3

13 633.86

42.631
0.19

27.71
0.12

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 4 032.13 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 4 114.42
СП ( 2 304.08 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 4 114.42

6

ФЕР 16-02-002-04

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.16

4 797.62
410.1

68.46
2.54

4 319.06

16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.82

5 138.77

1 006.55

110.31
6.23

4 021.91

42.631
0.19

6.82
0.03

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 992.53 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 012.78
СП ( 567.16 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 012.78

7

ФЕР 16-02-002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.21

5 480.16
410.1

68.46
2.54

5 001.6

16.36.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.07
Кзпм=15.34
Кмт=5.97

7 736.39

1 321.1

144.78
8.17

6 270.51

42.631
0.19

8.95
0.04

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 302.69 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 329.27
СП ( 744.4 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 329.27

8

ФЕР 16-02-002-06

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

0.3

6 734.68
526.93

122.68
3.55

6 085.07

16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=10.01
Кзпм=15.34
Кмт=5.77

13 326.58

2 424.93

368.39
16.34

10 533.26

54.775
0.26

16.43
0.08

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 392.44 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 441.27
СП ( 1 367.11 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 441.27

9

ФССЦ 3021483

Кран шаровой В-В размером 1/2"
шт.

92

53.8
0

0
0

53.8

Кран шаровой В-В размером 1/2
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.8

8 909.28

0

0
0

8 909.28

0
0

0
0

10

ФССЦ 3021484

Кран шаровой В-В размером 3/4"
шт.

8

79.1
0

0
0

79.1

Кран шаровой В-В размером 3/4
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.968

1 245.35

0

0
0

1 245.35

0
0

0
0

11

ФССЦ 3021485

Кран шаровой В-В размером 1"
шт.

5

120.2
0

0
0

120.2

Кран шаровой В-В размером 1
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.943

1 167.74

0

0
0

1 167.74

0
0

0
0

12

ФЕР 16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м трубопровода

2.72

126.99
67.07

55.64
0

4.28

16.196.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=0.72
Кзпм=15.34
Кмт=7.33

2 992.69

2 798.4

108.96
0

85.33

5.762
0

15.67
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 2 742.43 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 2 798.4
СП ( 1 567.1 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 2 798.4

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 94 256.84 | 20 447.44 | 2 145.74 110.54 | 71 663.66 | | 135.26 0.54
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 3-8,12 (ФЕР 16) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 20557.98)) | | 20 146.82 | | | | |
И Т О Г О | | 114 403.66 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 3-8,12 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 20557.98)) | | 11 512.47 | | | | |
И Т О Г О | | 125 916.13 | | | | |
Раздел №3. Водомерный узел

13

ФЕР 16-06-001-01

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 узел

1

2 008.11
99.3

17.11
0.68

1 891.69

16.162.Ф Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
Кзп=15.34
Кэм=8.06
Кзпм=15.34
Кмт=2.88

7 109.3

1 523.3

137.93
10.35

5 448.07

10.948
0.05

10.95
0.05

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 502.97 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 1 533.65
СП ( 858.85 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 1 533.65

14

ФССЦ 3013165

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
шт.

-1

1 172
0

0
0

1 172

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.854

-2 172.89

0

0
0

-2 172.89

0
0

0
0

15

прайс-лист «Водяной»

Водосчетчик Ду32 (холодный) Миномесс М (L-260 мм, Qn6) (4879/1,18/5,04=820,39)
шт.

1

820.39
0

0
0

820.39

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

4 134.77

0

0
0

4 134.77

0
0

0
0

16

ФЕР 18-06-007-04

Установка фильтров диаметром 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
10 фильтров

0.1

8 448.27
105.98

95.93
0.85

8 246.36

18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.96
Кзпм=15.34
Кмт=1.8

1 723.28

162.58

76.36
1.3

1 484.34

11.408
0.06

1.14
0.01

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 160.6 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 163.88
СП ( 91.77 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 163.88

17

ФССЦ 3011216

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
шт.

-1

823.6
0

0
0

823.6

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=1.793

-1 476.71

0

0
0

-1 476.71

0
0

0
0

18

ФССЦ 3011870

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50
шт.

1

537.71
0

0
0

537.71

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=3.766

2 025.02

0

0
0

2 025.02

0
0

0
0

19

ФЕР 16-05-001-02

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 шт.

3

101.71
15.33

5.73
0

80.66

16.123.Ф Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
Кзп=15.34
Кэм=7.11
Кзпм=15.34
Кмт=4.67

1 957.62

705.46

122.11
0

1 130.05

1.691
0

5.07
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 691.35 ): 98% (98=128*0.85*0.9) от ФОТ= 705.46
СП ( 395.06 ): 56% (56=83*0.8*0.85) от ФОТ= 705.46

20

прайс-лист «Водяной»

Кран шаровый стальной Ру 16 Ballomax Ду50 фланец/фланец (3811/1,18/5,04=640,81)
шт.

3

640.81
0

0
0

640.81

0ПОФ Среднеотраслевые индексы
Кзп=15.34
Кэм=8.26
Кзпм=15.34
Кмт=5.04

9 689.05

0

0
0

9 689.05

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 22 989.44 | 2 391.34 | 336.4 11.65 | 20 261.7 | | 17.16 0.06
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 13,16,19 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 2402.99)) | | 2 354.93 | | | | |
И Т О Г О | | 25 344.37 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 13,16,19 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 2402.99)) | | 1 345.67 | | | | |
И Т О Г О | | 26 690.04 | | | | |
Раздел №4. Общестроительные работы

21

ФЕР 26-01-008-01

Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими # мдс 81-35.2004 п.4.7
1 м3 изоляции

0.751

1 626.43
1 057.3

91.05
0

478.08

25.12.Ф Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
Кзп=15.34
Кэм=9.57
Кзпм=15.34
Кмт=2.65

13 786.27

12 180.44

654.38
0

951.45

108.33
0

81.36
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 9 378.94 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 12 180.44
СП ( 5 846.61 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 12 180.44

22

ФССЦ 1040072

Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 40 мм
м3

1.547

3 497.75
0

0
0

3 497.75

Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=0.594

3 214.15

0

0
0

3 214.15

0
0

0
0

23

ФЕР 26-01-054-01

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов # мдс 81-35.2004 п.4.7
100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.3627

1 785.63
317.76

63.24
0

1 404.64

25.71.Ф Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Кзп=15.34
Кэм=9.5
Кзпм=15.34
Кмт=7.96

6 041.15

1 767.94

217.89
0

4 055.32

36.777
0

13.34
0

Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25

НР ( 1 361.31 ): 77% (77=100*0.85*0.9) от ФОТ= 1 767.94
СП ( 848.61 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 1 767.94

24

ФССЦ 1011794

Бризол
1000 м2

-0.041711

7 800
0

0
0

7 800

Бризол
Кзп=0
Кэм=0
Кзпм=0
Кмт=9.586

-3 118.76

0

0
0

-3 118.76

0
0

0
0

25

ФССЦ 1040077

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
1000 м2

0.041711

22 020
0

0
0

22 020

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.534

1 408.94

0

0
0

1 408.94

0
0

0
0

26

ФЕР 46-03-010-01

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
100 отверстий

0.6

549.08
144.27

404.81
43.76

0

45.48.Ф Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках
Кзп=15.34
Кэм=7.34
Кзпм=15.34
Кмт=1

3 110.64

1 327.86

1 782.78
402.77

0

15.17
4.35

9.1
2.61

НР ( 1 453.73 ): 84% (84=110*0.85*0.9) от ФОТ= 1 730.63
СП ( 830.7 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 1 730.63

27

ФЕР 46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
1 м3 заделки

0.3

1 743.13
446.24

21.67
0

1 275.22

45.51.Ф Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных
Кзп=15.34
Кэм=9.43
Кзпм=15.34
Кмт=4.61

3 878.53

2 053.6

61.3
0

1 763.63

55.16
0

16.55
0

НР ( 1 725.02 ): 84% (84=110*0.85*0.9) от ФОТ= 2 053.6
СП ( 985.73 ): 48% (48=70*0.8*0.85) от ФОТ= 2 053.6

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 28 320.92 | 17 329.84 | 2 716.35 402.77 | 8 274.73 | | 120.35 2.61
Накладные по работам от ФОТ (по позициям 21,23 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 13948.38); 26-27 (ФЕР 46) - 84% (84%=110*0.85*0.9) (от 3784.23)) | | 13 919.01 | | | | |
И Т О Г О | | 42 239.93 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 21,23,26-27 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 17732.61)) | | 8 511.65 | | | | |
И Т О Г О | | 50 751.58 | | | | |
Раздел №5. Вывоз мусора

28

ФЕРперев 01-01-01-041

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза

0.6582

42.98
42.98

0
0

0

01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=15.34
Кэм=9.62
Кзпм=15.34
Кмт=0

433.96

433.96

0
0

0

0.578
0

0.38
0

29

ФЕРперев 03-02-01-005

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км
1 т груза

0.6582

14.64
0

14.64
0

0

1.2.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Бортовой автомобиль, г/п 5 т (таблица 03-02)
Кзп=15.34
Кэм=9.61
Кзпм=15.34
Кмт=0

92.6

0

92.6
0

0

0
0

0
0

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | 526.56 | 433.96 | 92.6 0 | 0 | | 0.38 0
ИТОГО (прямые затраты) по смете | | 160 560.65 | 54 242.89 | 5 553.03 588.72 | 100 764.73 | | 380.16 3.52

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-2 (ФЕРр 65) - 63% (74*0.85) (от 13704.07); 3-8,12,13,16,19 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128*0.85*0.9) (от 22960.97); 21,23 (ФЕР 26) - 77% (77%=100*0.85*0.9) (от 13948.38); 26-27 (ФЕР 46) - 84% (84%=110*0.85*0.9) (от 3784.23))

45 054.32

И Т О Г О | | 205 614.97 | | | | |
Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-2 - 40% (50*0.8) (от 13704.07); 3-8,12,13,16,19 - 56% (56%=83*0.8*0.85) (от 22960.97); 21,23,26-27 - 48% (48%=70*0.8*0.85) (от 17732.61)) | | 26 851.42 | | | | |
И Т О Г О | | 232 466.39 | | | | |
Непредвиденные затраты 2% | | 4 649.33 | | | | |
И Т О Г О Возврат металлолома И Т О Г О | | 237 115.72 - 1 749.24 235 366.48 | | | | |
Налог на добавленную стоимость 18% | 42 365.97 | 277 732.45 | | | | |
| | | ИТОГО | | 277 732.45 | | | | |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________